<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<settings>
<setting alwaysvectorfont="no"/>
<setting verticaltext="up"/>
</settings>
<grid distance="100" unitdist="mil" unit="mil" style="lines" multiple="1" display="yes" altdistance="0.01" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
<layers>
<layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="no" active="yes"/>
<layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="no" active="yes"/>
<layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="4" name="Route4" color="1" fill="4" visible="no" active="no"/>
<layer number="5" name="Route5" color="4" fill="4" visible="no" active="no"/>
<layer number="6" name="Route6" color="1" fill="8" visible="no" active="no"/>
<layer number="7" name="Route7" color="4" fill="8" visible="no" active="no"/>
<layer number="8" name="Route8" color="1" fill="2" visible="no" active="no"/>
<layer number="9" name="Route9" color="4" fill="2" visible="no" active="no"/>
<layer number="10" name="Route10" color="1" fill="7" visible="no" active="no"/>
<layer number="11" name="Route11" color="4" fill="7" visible="no" active="no"/>
<layer number="12" name="Route12" color="1" fill="5" visible="no" active="no"/>
<layer number="13" name="Route13" color="4" fill="5" visible="no" active="no"/>
<layer number="14" name="Route14" color="1" fill="6" visible="no" active="no"/>
<layer number="15" name="Route15" color="4" fill="6" visible="no" active="no"/>
<layer number="2" name="Route2" color="1" fill="3" visible="no" active="no"/>
<layer number="3" name="Route3" color="4" fill="3" visible="no" active="no"/>
</layers>
<library>
<description>&lt;b&gt;CMOS Logic Devices, 4500 Series &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;http://www.ls3c.com.tw/product/1/COMOS.html
&lt;li&gt;http://www.ee.washington.edu
&lt;li&gt;http://www.onsemi.com
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
<wire x1="2.159" y1="1.9558" x2="-2.159" y2="1.9558" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="2.159" y1="-1.9558" x2="2.54" y2="-1.5748" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="-2.54" y1="1.5748" x2="-2.159" y2="1.9558" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
<wire x1="2.159" y1="1.9558" x2="2.54" y2="1.5748" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
<wire x1="-2.54" y1="-1.5748" x2="-2.159" y2="-1.9558" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="-2.159" y1="-1.9558" x2="2.159" y2="-1.9558" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="2.54" y1="-1.5748" x2="2.54" y2="1.5748" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-2.54" y1="1.5748" x2="-2.54" y2="0.508" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-2.54" y1="0.508" x2="-2.54" y2="-0.508" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-2.54" y1="-0.508" x2="-2.54" y2="-1.5748" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-2.54" y1="0.508" x2="-2.54" y2="-0.508" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<wire x1="-2.54" y1="-1.6002" x2="2.54" y2="-1.6002" width="0.0508" layer="21"/>
<smd name="1" x="-1.905" y="-3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="8" x="-1.905" y="3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="2" x="-0.635" y="-3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="3" x="0.635" y="-3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="7" x="-0.635" y="3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="6" x="0.635" y="3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="4" x="1.905" y="-3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="5" x="1.905" y="3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<text x="4.445" y="-2.54" size="1.27" layer="27" ratio="10" rot="R90">&gt;VALUE</text>
<text x="-3.175" y="-1.905" size="1.27" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<rectangle x1="1.651" y1="1.9558" x2="2.159" y2="3.0988" layer="51"/>
<rectangle x1="-2.159" y1="-3.0988" x2="-1.651" y2="-1.9558" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.889" y1="-3.0988" x2="-0.381" y2="-1.9558" layer="51"/>
<rectangle x1="0.381" y1="-3.0734" x2="0.889" y2="-1.9304" layer="51"/>
<rectangle x1="1.651" y1="-3.0988" x2="2.159" y2="-1.9558" layer="51"/>
<rectangle x1="0.381" y1="1.9558" x2="0.889" y2="3.0988" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.889" y1="1.9558" x2="-0.381" y2="3.0988" layer="51"/>
<rectangle x1="-2.159" y1="1.9558" x2="-1.651" y2="3.0988" layer="51"/>
</package>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
<wire x1="4.064" y1="1.9558" x2="-4.064" y2="1.9558" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="4.064" y1="-1.9558" x2="4.445" y2="-1.5748" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="-4.445" y1="1.5748" x2="-4.064" y2="1.9558" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
<wire x1="4.064" y1="1.9558" x2="4.445" y2="1.5748" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
<wire x1="-4.445" y1="-1.5748" x2="-4.064" y2="-1.9558" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="-4.064" y1="-1.9558" x2="4.064" y2="-1.9558" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="4.445" y1="-1.5748" x2="4.445" y2="1.5748" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-4.445" y1="1.5748" x2="-4.445" y2="0.508" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-4.445" y1="0.508" x2="-4.445" y2="-0.508" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-4.445" y1="-0.508" x2="-4.445" y2="-1.5748" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-4.445" y1="0.508" x2="-4.445" y2="-0.508" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<wire x1="-4.445" y1="-1.6002" x2="4.445" y2="-1.6002" width="0.0508" layer="21"/>
<smd name="1" x="-3.81" y="-3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="14" x="-3.81" y="3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="2" x="-2.54" y="-3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="3" x="-1.27" y="-3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="13" x="-2.54" y="3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="12" x="-1.27" y="3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="4" x="0" y="-3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="11" x="0" y="3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="5" x="1.27" y="-3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="6" x="2.54" y="-3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="10" x="1.27" y="3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="9" x="2.54" y="3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="7" x="3.81" y="-3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="8" x="3.81" y="3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<text x="-3.175" y="-0.762" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
<text x="-4.826" y="-1.905" size="1.27" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<rectangle x1="-0.254" y1="1.9558" x2="0.254" y2="3.0988" layer="51"/>
<rectangle x1="-4.064" y1="-3.0988" x2="-3.556" y2="-1.9558" layer="51"/>
<rectangle x1="-2.794" y1="-3.0988" x2="-2.286" y2="-1.9558" layer="51"/>
<rectangle x1="-1.524" y1="-3.0734" x2="-1.016" y2="-1.9304" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.254" y1="-3.0988" x2="0.254" y2="-1.9558" layer="51"/>
<rectangle x1="-1.524" y1="1.9558" x2="-1.016" y2="3.0988" layer="51"/>
<rectangle x1="-2.794" y1="1.9558" x2="-2.286" y2="3.0988" layer="51"/>
<rectangle x1="-4.064" y1="1.9558" x2="-3.556" y2="3.0988" layer="51"/>
<rectangle x1="1.016" y1="1.9558" x2="1.524" y2="3.0988" layer="51"/>
<rectangle x1="2.286" y1="1.9558" x2="2.794" y2="3.0988" layer="51"/>
<rectangle x1="3.556" y1="1.9558" x2="4.064" y2="3.0988" layer="51"/>
<rectangle x1="1.016" y1="-3.0988" x2="1.524" y2="-1.9558" layer="51"/>
<rectangle x1="2.286" y1="-3.0988" x2="2.794" y2="-1.9558" layer="51"/>
<rectangle x1="3.556" y1="-3.0988" x2="4.064" y2="-1.9558" layer="51"/>
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
<wire x1="4.699" y1="1.9558" x2="-4.699" y2="1.9558" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="4.699" y1="-1.9558" x2="5.08" y2="-1.5748" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="-5.08" y1="1.5748" x2="-4.699" y2="1.9558" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
<wire x1="4.699" y1="1.9558" x2="5.08" y2="1.5748" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
<wire x1="-5.08" y1="-1.5748" x2="-4.699" y2="-1.9558" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="-4.699" y1="-1.9558" x2="4.699" y2="-1.9558" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="5.08" y1="-1.5748" x2="5.08" y2="1.5748" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-5.08" y1="1.5748" x2="-5.08" y2="0.508" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-5.08" y1="0.508" x2="-5.08" y2="-0.508" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-5.08" y1="-0.508" x2="-5.08" y2="-1.5748" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-5.08" y1="0.508" x2="-5.08" y2="-0.508" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<wire x1="-5.08" y1="-1.6002" x2="5.08" y2="-1.6002" width="0.0508" layer="21"/>
<smd name="1" x="-4.445" y="-3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="16" x="-4.445" y="3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="2" x="-3.175" y="-3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="3" x="-1.905" y="-3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="15" x="-3.175" y="3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="14" x="-1.905" y="3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="4" x="-0.635" y="-3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="13" x="-0.635" y="3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="5" x="0.635" y="-3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="12" x="0.635" y="3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="6" x="1.905" y="-3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="7" x="3.175" y="-3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="11" x="1.905" y="3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="10" x="3.175" y="3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="8" x="4.445" y="-3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="9" x="4.445" y="3.0734" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<text x="-3.81" y="-0.762" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
<text x="-5.461" y="-1.905" size="1.27" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<rectangle x1="-0.889" y1="1.9558" x2="-0.381" y2="3.0988" layer="51"/>
<rectangle x1="-4.699" y1="-3.0988" x2="-4.191" y2="-1.9558" layer="51"/>
<rectangle x1="-3.429" y1="-3.0988" x2="-2.921" y2="-1.9558" layer="51"/>
<rectangle x1="-2.159" y1="-3.0734" x2="-1.651" y2="-1.9304" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.889" y1="-3.0988" x2="-0.381" y2="-1.9558" layer="51"/>
<rectangle x1="-2.159" y1="1.9558" x2="-1.651" y2="3.0988" layer="51"/>
<rectangle x1="-3.429" y1="1.9558" x2="-2.921" y2="3.0988" layer="51"/>
<rectangle x1="-4.699" y1="1.9558" x2="-4.191" y2="3.0988" layer="51"/>
<rectangle x1="0.381" y1="-3.0988" x2="0.889" y2="-1.9558" layer="51"/>
<rectangle x1="1.651" y1="-3.0988" x2="2.159" y2="-1.9558" layer="51"/>
<rectangle x1="2.921" y1="-3.0988" x2="3.429" y2="-1.9558" layer="51"/>
<rectangle x1="4.191" y1="-3.0988" x2="4.699" y2="-1.9558" layer="51"/>
<rectangle x1="0.381" y1="1.9558" x2="0.889" y2="3.0988" layer="51"/>
<rectangle x1="1.651" y1="1.9558" x2="2.159" y2="3.0988" layer="51"/>
<rectangle x1="2.921" y1="1.9558" x2="3.429" y2="3.0988" layer="51"/>
<rectangle x1="4.191" y1="1.9558" x2="4.699" y2="3.0988" layer="51"/>
</package>
<package name="SO20W">
<description>&lt;b&gt;Wide Small Outline package&lt;/b&gt; 300 mil</description>
<wire x1="6.1214" y1="3.7338" x2="-6.1214" y2="3.7338" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="6.1214" y1="-3.7338" x2="6.5024" y2="-3.3528" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="-6.5024" y1="3.3528" x2="-6.1214" y2="3.7338" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
<wire x1="6.1214" y1="3.7338" x2="6.5024" y2="3.3528" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
<wire x1="-6.5024" y1="-3.3528" x2="-6.1214" y2="-3.7338" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="-6.1214" y1="-3.7338" x2="6.1214" y2="-3.7338" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="6.5024" y1="-3.3528" x2="6.5024" y2="3.3528" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-6.5024" y1="3.3528" x2="-6.5024" y2="1.27" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-6.5024" y1="1.27" x2="-6.5024" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-6.5024" y1="-1.27" x2="-6.5024" y2="-3.3528" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-6.477" y1="-3.3782" x2="6.477" y2="-3.3782" width="0.0508" layer="21"/>
<wire x1="-6.5024" y1="1.27" x2="-6.5024" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<smd name="1" x="-5.715" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="2" x="-4.445" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="3" x="-3.175" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="4" x="-1.905" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="5" x="-0.635" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="6" x="0.635" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="7" x="1.905" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="8" x="3.175" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="13" x="3.175" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="14" x="1.905" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="15" x="0.635" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="16" x="-0.635" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="17" x="-1.905" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="18" x="-3.175" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="19" x="-4.445" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="20" x="-5.715" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="9" x="4.445" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="10" x="5.715" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="12" x="4.445" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="11" x="5.715" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<text x="-3.81" y="-1.778" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
<text x="-6.858" y="-3.175" size="1.27" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<rectangle x1="-5.969" y1="-3.8608" x2="-5.461" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="-5.969" y1="-5.334" x2="-5.461" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-4.699" y1="-3.8608" x2="-4.191" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="-4.699" y1="-5.334" x2="-4.191" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-3.429" y1="-3.8608" x2="-2.921" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="-3.429" y1="-5.334" x2="-2.921" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-2.159" y1="-3.8608" x2="-1.651" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="-2.159" y1="-5.334" x2="-1.651" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.889" y1="-5.334" x2="-0.381" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.889" y1="-3.8608" x2="-0.381" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="0.381" y1="-3.8608" x2="0.889" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="0.381" y1="-5.334" x2="0.889" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="1.651" y1="-3.8608" x2="2.159" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="1.651" y1="-5.334" x2="2.159" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="2.921" y1="-3.8608" x2="3.429" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="2.921" y1="-5.334" x2="3.429" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-5.969" y1="3.8608" x2="-5.461" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="-5.969" y1="3.7338" x2="-5.461" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-4.699" y1="3.7338" x2="-4.191" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-4.699" y1="3.8608" x2="-4.191" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="-3.429" y1="3.7338" x2="-2.921" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-3.429" y1="3.8608" x2="-2.921" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="-2.159" y1="3.7338" x2="-1.651" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-2.159" y1="3.8608" x2="-1.651" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.889" y1="3.7338" x2="-0.381" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.889" y1="3.8608" x2="-0.381" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="0.381" y1="3.7338" x2="0.889" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="0.381" y1="3.8608" x2="0.889" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="1.651" y1="3.7338" x2="2.159" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="1.651" y1="3.8608" x2="2.159" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="2.921" y1="3.7338" x2="3.429" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="2.921" y1="3.8608" x2="3.429" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="4.191" y1="3.7338" x2="4.699" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="5.461" y1="3.7338" x2="5.969" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="4.191" y1="3.8608" x2="4.699" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="5.461" y1="3.8608" x2="5.969" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="4.191" y1="-3.8608" x2="4.699" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="5.461" y1="-3.8608" x2="5.969" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="4.191" y1="-5.334" x2="4.699" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="5.461" y1="-5.334" x2="5.969" y2="-3.8608" layer="51"/>
</package>
<package name="SO24W">
<description>&lt;b&gt;Wide Small Outline package&lt;/b&gt; 300 mil</description>
<wire x1="7.366" y1="3.7338" x2="-7.366" y2="3.7338" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="7.366" y1="-3.7338" x2="7.747" y2="-3.3528" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="-7.747" y1="3.3528" x2="-7.366" y2="3.7338" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
<wire x1="7.366" y1="3.7338" x2="7.747" y2="3.3528" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
<wire x1="-7.747" y1="-3.3528" x2="-7.366" y2="-3.7338" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="-7.366" y1="-3.7338" x2="7.366" y2="-3.7338" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="7.747" y1="-3.3528" x2="7.747" y2="3.3528" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-7.747" y1="3.3528" x2="-7.747" y2="1.27" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-7.747" y1="1.27" x2="-7.747" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-7.747" y1="-1.27" x2="-7.747" y2="-3.3528" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-7.747" y1="-3.3782" x2="7.747" y2="-3.3782" width="0.0508" layer="21"/>
<wire x1="-7.747" y1="1.27" x2="-7.747" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<smd name="1" x="-6.985" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="2" x="-5.715" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="3" x="-4.445" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="4" x="-3.175" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="5" x="-1.905" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="6" x="-0.635" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="7" x="0.635" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="8" x="1.905" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="17" x="1.905" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="18" x="0.635" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="19" x="-0.635" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="20" x="-1.905" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="21" x="-3.175" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="22" x="-4.445" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="23" x="-5.715" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="24" x="-6.985" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="16" x="3.175" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="15" x="4.445" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="14" x="5.715" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="13" x="6.985" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="9" x="3.175" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="10" x="4.445" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="11" x="5.715" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="12" x="6.985" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<text x="-3.81" y="-1.778" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
<text x="-8.128" y="-3.175" size="1.27" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<rectangle x1="-7.239" y1="-3.8608" x2="-6.731" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="-7.239" y1="-5.334" x2="-6.731" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-5.969" y1="-3.8608" x2="-5.461" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="-5.969" y1="-5.334" x2="-5.461" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-4.699" y1="-3.8608" x2="-4.191" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="-4.699" y1="-5.334" x2="-4.191" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-3.429" y1="-3.8608" x2="-2.921" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="-3.429" y1="-5.334" x2="-2.921" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-2.159" y1="-5.334" x2="-1.651" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-2.159" y1="-3.8608" x2="-1.651" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.889" y1="-3.8608" x2="-0.381" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.889" y1="-5.334" x2="-0.381" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="0.381" y1="-3.8608" x2="0.889" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="0.381" y1="-5.334" x2="0.889" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="1.651" y1="-3.8608" x2="2.159" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="1.651" y1="-5.334" x2="2.159" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-7.239" y1="3.8608" x2="-6.731" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="-7.239" y1="3.7338" x2="-6.731" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-5.969" y1="3.7338" x2="-5.461" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-5.969" y1="3.8608" x2="-5.461" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="-4.699" y1="3.7338" x2="-4.191" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-4.699" y1="3.8608" x2="-4.191" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="-3.429" y1="3.7338" x2="-2.921" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-3.429" y1="3.8608" x2="-2.921" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="-2.159" y1="3.7338" x2="-1.651" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-2.159" y1="3.8608" x2="-1.651" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.889" y1="3.7338" x2="-0.381" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.889" y1="3.8608" x2="-0.381" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="0.381" y1="3.7338" x2="0.889" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="0.381" y1="3.8608" x2="0.889" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="1.651" y1="3.7338" x2="2.159" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="1.651" y1="3.8608" x2="2.159" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="2.921" y1="3.7338" x2="3.429" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="4.191" y1="3.7338" x2="4.699" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="5.461" y1="3.7338" x2="5.969" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="6.731" y1="3.7338" x2="7.239" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="2.921" y1="3.8608" x2="3.429" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="4.191" y1="3.8608" x2="4.699" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="5.461" y1="3.8608" x2="5.969" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="6.731" y1="3.8608" x2="7.239" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="2.921" y1="-3.8608" x2="3.429" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="4.191" y1="-3.8608" x2="4.699" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="5.461" y1="-3.8608" x2="5.969" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="6.731" y1="-3.8608" x2="7.239" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="2.921" y1="-5.334" x2="3.429" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="4.191" y1="-5.334" x2="4.699" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="5.461" y1="-5.334" x2="5.969" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="6.731" y1="-5.334" x2="7.239" y2="-3.8608" layer="51"/>
</package>
<package name="SO28W">
<description>&lt;b&gt;Wide Small Outline package&lt;/b&gt; 300 mil</description>
<wire x1="8.636" y1="3.7338" x2="-8.636" y2="3.7338" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="8.636" y1="-3.7338" x2="9.017" y2="-3.3528" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="-9.017" y1="3.3528" x2="-8.636" y2="3.7338" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
<wire x1="8.636" y1="3.7338" x2="9.017" y2="3.3528" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
<wire x1="-9.017" y1="-3.3528" x2="-8.636" y2="-3.7338" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="-8.636" y1="-3.7338" x2="8.636" y2="-3.7338" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="9.017" y1="-3.3528" x2="9.017" y2="3.3528" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-9.017" y1="3.3528" x2="-9.017" y2="1.27" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-9.017" y1="1.27" x2="-9.017" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-9.017" y1="-1.27" x2="-9.017" y2="-3.3528" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-9.017" y1="-3.3782" x2="9.017" y2="-3.3782" width="0.0508" layer="21"/>
<wire x1="-9.017" y1="1.27" x2="-9.017" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<smd name="1" x="-8.255" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="2" x="-6.985" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="3" x="-5.715" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="4" x="-4.445" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="5" x="-3.175" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="6" x="-1.905" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="7" x="-0.635" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="8" x="0.635" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="21" x="0.635" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="22" x="-0.635" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="23" x="-1.905" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="24" x="-3.175" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="25" x="-4.445" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="26" x="-5.715" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="27" x="-6.985" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="28" x="-8.255" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="9" x="1.905" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="10" x="3.175" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="11" x="4.445" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="12" x="5.715" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="13" x="6.985" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="14" x="8.255" y="-5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="20" x="1.905" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="19" x="3.175" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="18" x="4.445" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="17" x="5.715" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="16" x="6.985" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<smd name="15" x="8.255" y="5.0292" dx="0.6604" dy="2.032" layer="1"/>
<text x="-3.175" y="-1.778" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
<text x="-9.398" y="-3.175" size="1.27" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<rectangle x1="-8.509" y1="-3.8608" x2="-8.001" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="-8.509" y1="-5.334" x2="-8.001" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-7.239" y1="-3.8608" x2="-6.731" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="-7.239" y1="-5.334" x2="-6.731" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-5.969" y1="-3.8608" x2="-5.461" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="-5.969" y1="-5.334" x2="-5.461" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-4.699" y1="-3.8608" x2="-4.191" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="-4.699" y1="-5.334" x2="-4.191" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-3.429" y1="-5.334" x2="-2.921" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-3.429" y1="-3.8608" x2="-2.921" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="-2.159" y1="-3.8608" x2="-1.651" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="-2.159" y1="-5.334" x2="-1.651" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.889" y1="-3.8608" x2="-0.381" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.889" y1="-5.334" x2="-0.381" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="0.381" y1="-3.8608" x2="0.889" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="0.381" y1="-5.334" x2="0.889" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-8.509" y1="3.8608" x2="-8.001" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="-8.509" y1="3.7338" x2="-8.001" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-7.239" y1="3.7338" x2="-6.731" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-7.239" y1="3.8608" x2="-6.731" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="-5.969" y1="3.7338" x2="-5.461" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-5.969" y1="3.8608" x2="-5.461" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="-4.699" y1="3.7338" x2="-4.191" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-4.699" y1="3.8608" x2="-4.191" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="-3.429" y1="3.7338" x2="-2.921" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-3.429" y1="3.8608" x2="-2.921" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="-2.159" y1="3.7338" x2="-1.651" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-2.159" y1="3.8608" x2="-1.651" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.889" y1="3.7338" x2="-0.381" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.889" y1="3.8608" x2="-0.381" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="0.381" y1="3.7338" x2="0.889" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="0.381" y1="3.8608" x2="0.889" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="1.651" y1="3.7338" x2="2.159" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="2.921" y1="3.7338" x2="3.429" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="4.191" y1="3.7338" x2="4.699" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="5.461" y1="3.7338" x2="5.969" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="6.731" y1="3.7338" x2="7.239" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="8.001" y1="3.7338" x2="8.509" y2="3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="1.651" y1="-3.8608" x2="2.159" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="2.921" y1="-3.8608" x2="3.429" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="4.191" y1="-3.8608" x2="4.699" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="5.461" y1="-3.8608" x2="5.969" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="6.731" y1="-3.8608" x2="7.239" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="8.001" y1="-3.8608" x2="8.509" y2="-3.7338" layer="51"/>
<rectangle x1="1.651" y1="-5.334" x2="2.159" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="2.921" y1="-5.334" x2="3.429" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="4.191" y1="-5.334" x2="4.699" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="5.461" y1="-5.334" x2="5.969" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="6.731" y1="-5.334" x2="7.239" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="8.001" y1="-5.334" x2="8.509" y2="-3.8608" layer="51"/>
<rectangle x1="1.651" y1="3.8608" x2="2.159" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="2.921" y1="3.8608" x2="3.429" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="4.191" y1="3.8608" x2="4.699" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="5.461" y1="3.8608" x2="5.969" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="6.731" y1="3.8608" x2="7.239" y2="5.334" layer="51"/>
<rectangle x1="8.001" y1="3.8608" x2="8.509" y2="5.334" layer="51"/>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
<wire x1="10.16" y1="2.921" x2="-10.16" y2="2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-10.16" y1="-2.921" x2="10.16" y2="-2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="10.16" y1="2.921" x2="10.16" y2="-2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-10.16" y1="2.921" x2="-10.16" y2="1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-10.16" y1="-2.921" x2="-10.16" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-10.16" y1="1.016" x2="-10.16" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<pad name="1" x="-8.89" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-6.35" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="6.35" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="8.89" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-3.81" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-1.27" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="3.81" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="1.27" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="8.89" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="6.35" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="3.81" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="1.27" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="-1.27" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="-3.81" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="-6.35" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="-8.89" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-10.541" y="-2.921" size="1.27" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-7.493" y="-0.635" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
<wire x1="11.43" y1="2.921" x2="-11.43" y2="2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-11.43" y1="-2.921" x2="11.43" y2="-2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="11.43" y1="2.921" x2="11.43" y2="-2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-11.43" y1="2.921" x2="-11.43" y2="1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-11.43" y1="-2.921" x2="-11.43" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-11.43" y1="1.016" x2="-11.43" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<pad name="1" x="-10.16" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-7.62" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="5.08" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="7.62" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-5.08" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-2.54" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="2.54" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="0" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="10.16" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="10.16" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="7.62" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="5.08" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="2.54" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="0" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="-2.54" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="-5.08" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="17" x="-7.62" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="18" x="-10.16" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-11.684" y="-3.048" size="1.27" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-9.525" y="-0.635" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="DIL24-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
<wire x1="-15.113" y1="-1.27" x2="-15.113" y2="-6.604" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-15.113" y1="1.27" x2="-15.113" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<wire x1="15.113" y1="-6.604" x2="15.113" y2="6.604" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-15.113" y1="6.604" x2="-15.113" y2="1.27" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-15.113" y1="6.604" x2="15.113" y2="6.604" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-15.113" y1="-6.604" x2="15.113" y2="-6.604" width="0.1524" layer="21"/>
<pad name="1" x="-13.97" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-11.43" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-8.89" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-6.35" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="-3.81" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="-1.27" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="1.27" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="3.81" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="6.35" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="8.89" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="11.43" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="13.97" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="13.97" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="11.43" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="8.89" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="6.35" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="17" x="3.81" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="18" x="1.27" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="19" x="-1.27" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="20" x="-3.81" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="21" x="-6.35" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="22" x="-8.89" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="23" x="-11.43" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="24" x="-13.97" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-15.621" y="-6.35" size="1.778" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-12.065" y="-0.889" size="1.778" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
<wire x1="8.89" y1="2.921" x2="-8.89" y2="2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-8.89" y1="-2.921" x2="8.89" y2="-2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="8.89" y1="2.921" x2="8.89" y2="-2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-8.89" y1="2.921" x2="-8.89" y2="1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-8.89" y1="-2.921" x2="-8.89" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-8.89" y1="1.016" x2="-8.89" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<pad name="1" x="-7.62" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-5.08" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="7.62" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="7.62" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-2.54" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="0" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="5.08" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="2.54" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="5.08" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="2.54" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="0" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="-2.54" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="-5.08" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="-7.62" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-9.271" y="-3.048" size="1.27" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-6.731" y="-0.635" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="4501">
<wire x1="-2.54" y1="7.62" x2="2.54" y2="2.54" width="0.4064" layer="94" curve="-90"/>
<wire x1="-2.54" y1="-7.62" x2="2.54" y2="-2.54" width="0.4064" layer="94" curve="90"/>
<wire x1="2.54" y1="2.54" x2="2.54" y2="-2.54" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="7.62" x2="-2.54" y2="-7.62" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="3.81" y="5.08" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="3.81" y="-6.985" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="O" x="7.62" y="0" visible="pad" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="I0" x="-7.62" y="5.08" visible="pad" length="middle" direction="in" swaplevel="1"/>
<pin name="I1" x="-7.62" y="2.54" visible="pad" length="middle" direction="in" swaplevel="1"/>
<pin name="I2" x="-7.62" y="-2.54" visible="pad" length="middle" direction="in" swaplevel="1"/>
<pin name="I3" x="-7.62" y="-5.08" visible="pad" length="middle" direction="in" swaplevel="1"/>
</symbol>
<symbol name="4502">
<wire x1="-7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="13.335" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-15.24" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="D3" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q3" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D1" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="OD" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q1" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D2" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q2" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q4" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D4" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q5" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="INH" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D5" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q6" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D6" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4503">
<wire x1="-7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="13.335" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-15.24" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="DA" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I1" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="O1" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="I2" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="O2" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="I3" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="O3" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="O4" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="I4" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="O5" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="I5" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="O6" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="I6" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DB" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4504">
<wire x1="-7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="10.16" x2="-7.62" y2="10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="10.16" x2="-7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="10.795" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-15.24" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="AO" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="AI" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="BO" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="BI" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CO" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="CI" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DI" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DO" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="EI" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="EO" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="MODE" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="FI" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="FO" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4506">
<wire x1="-7.62" y1="-20.32" x2="7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-20.32" x2="7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="18.415" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-22.86" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="AA" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="BA" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CA" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DA" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="EA" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="INH" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="ZB" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="AB" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="BB" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CB" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DB" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="EB" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DIS" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="ZA" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4508">
<wire x1="-7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="10.16" x2="-7.62" y2="10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="10.16" x2="-7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="10.795" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-15.24" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="MR" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="ST" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DIS" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D0" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q0" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D1" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q1" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D2" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q2" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D3" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q3" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4510">
<wire x1="-7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="13.335" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-17.78" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="PE" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q4" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="P4" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="P1" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CIN" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="Q1" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="CO" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="RES" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="U/!D" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q2" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="P2" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="P3" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q3" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="CLK" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="4511">
<wire x1="-7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="10.16" x2="-7.62" y2="10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="10.16" x2="-7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="10.795" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-15.24" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="IB" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="IC" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="LT" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BI" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="LE" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="ID" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="IA" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="E" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="C" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="B" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="G" x="12.7" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="F" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4512">
<wire x1="-7.62" y1="-20.32" x2="7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-20.32" x2="7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="20.32" x2="-7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="20.32" x2="-7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="20.955" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-22.86" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="X0" x="-12.7" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X1" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X2" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X3" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X4" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X5" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X6" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X7" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="INH" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="B" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="C" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Z" x="12.7" y="17.78" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="OE" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4513">
<wire x1="-7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="13.335" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-15.24" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="IB" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="IC" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="LT" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BI" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="LE" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="ID" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="IA" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="RBI" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="RBO" x="12.7" y="-10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="E" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="C" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="B" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="G" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="F" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4514">
<wire x1="-7.62" y1="-22.86" x2="7.62" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-22.86" x2="7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="20.32" x2="-7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="20.32" x2="-7.62" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="20.955" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-25.4" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="ST" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D1" x="-12.7" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D2" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="S7" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="S6" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="S5" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="S4" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="S3" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="S1" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="S2" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="S0" x="12.7" y="17.78" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="S13" x="12.7" y="-15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="S12" x="12.7" y="-12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="S15" x="12.7" y="-20.32" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="S14" x="12.7" y="-17.78" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="S9" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="S8" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="S11" x="12.7" y="-10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="S10" x="12.7" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D3" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D4" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="INH" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4515">
<wire x1="-7.62" y1="-22.86" x2="7.62" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-22.86" x2="7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="20.32" x2="-7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="20.32" x2="-7.62" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="20.955" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-25.4" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="ST" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D1" x="-12.7" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D2" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="S7" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="S6" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="S5" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="S4" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="S3" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="S1" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="S2" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="S0" x="12.7" y="17.78" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="S13" x="12.7" y="-15.24" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="S12" x="12.7" y="-12.7" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="S15" x="12.7" y="-20.32" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="S14" x="12.7" y="-17.78" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="S9" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="S8" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="S11" x="12.7" y="-10.16" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="S10" x="12.7" y="-7.62" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="D3" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D4" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="INH" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4516">
<wire x1="-7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="13.335" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-17.78" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="PE" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q3" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="P3" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="P0" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CIN" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="Q0" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="CO" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="RES" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="U/!D" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q1" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="P1" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="P2" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q2" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="CLK" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="4517">
<wire x1="-7.62" y1="-10.16" x2="7.62" y2="-10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-10.16" x2="7.62" y2="10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="10.16" x2="-7.62" y2="10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="10.16" x2="-7.62" y2="-10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="10.795" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-12.7" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="Q16" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q48" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="WE" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CLK" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="Q64" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q32" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4518">
<wire x1="-7.62" y1="-7.62" x2="7.62" y2="-7.62" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-7.62" x2="7.62" y2="5.08" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="5.08" x2="-7.62" y2="5.08" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="5.08" x2="-7.62" y2="-7.62" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="5.715" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-10.16" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="CLK" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="EN" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q0" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q1" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q2" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q3" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="RES" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4519">
<wire x1="-7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="15.875" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-17.78" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="Y3" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X2" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Y2" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X1" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Y1" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X0" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Y0" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Z0" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Z1" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Z2" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Z3" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="B" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X3" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4521">
<wire x1="-7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="13.335" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-17.78" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="Q24" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="RES" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="02" x="12.7" y="-12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="IN2" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="01" x="12.7" y="-10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="IN1" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q18" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q19" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q20" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q21" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q22" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q23" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4522">
<wire x1="-7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="13.335" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-17.78" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="Q3" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="DP3" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="PE" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="INH" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DP0" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CLK" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="Q0" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q1" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="RES" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DP1" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="&quot;0&quot;" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="CF" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DP2" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q2" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4527">
<wire x1="-7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="15.875" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-17.78" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="&quot;9&quot;" x="12.7" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="C" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="SET" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!OUT" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="OUT" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="EOUT" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="CLK" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="ST" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="EIN" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CASC" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CLR" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="B" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4529">
<wire x1="-7.62" y1="-20.32" x2="7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-20.32" x2="7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="18.415" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-22.86" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="STX" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X0" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X1" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X2" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="STY" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="B" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Z" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="W" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="Y3" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Y2" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Y1" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Y0" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X3" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4530">
<wire x1="-7.62" y1="-10.16" x2="7.62" y2="-10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-10.16" x2="7.62" y2="10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="10.16" x2="-7.62" y2="10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="10.16" x2="-7.62" y2="-10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="10.795" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-12.7" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="B" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="C" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="E" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="W" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Z" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4531">
<wire x1="-7.62" y1="-20.32" x2="7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-20.32" x2="7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="18.415" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-22.86" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="D6" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D5" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D4" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D3" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D2" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D1" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D0" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="O/!E" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D11" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D10" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D9" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D8" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D7" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4532">
<wire x1="-7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="13.335" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-17.78" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="D4" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D5" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D6" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D7" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="EIN" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q2" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q1" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q0" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D0" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D1" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D2" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D3" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="GS" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="EOUT" x="12.7" y="-12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4534">
<wire x1="-10.16" y1="-17.78" x2="7.62" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-17.78" x2="7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="20.32" x2="-10.16" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-10.16" y1="20.32" x2="-10.16" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-10.16" y="20.955" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-20.32" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="CX@1" x="-15.24" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="RES" x="-15.24" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="ERR" x="12.7" y="-15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="CLKA" x="-15.24" y="17.78" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="MODA" x="-15.24" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="MODB" x="-15.24" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DS1" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="DS2" x="12.7" y="0" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="SRES" x="-15.24" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="SCLK" x="-15.24" y="2.54" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="DS5" x="12.7" y="-7.62" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="CO" x="12.7" y="-12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="DS3" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="3SDC" x="-15.24" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DS4" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="Q3" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="Q2" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="Q1" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="Q0" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="3SC" x="-15.24" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CX@2" x="-15.24" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CLKB" x="-15.24" y="15.24" length="middle" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="4536">
<wire x1="-7.62" y1="-17.78" x2="7.62" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-17.78" x2="7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="18.415" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-20.32" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="SET" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="RES" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="IN1" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="OUT1" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="OUT2" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="8BYP" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CINH" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="B" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="C" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DEC" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="OINH" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="MOIN" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4539">
<wire x1="-7.62" y1="-20.32" x2="7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-20.32" x2="7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="18.415" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-22.86" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="EX" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="B" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X3" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X2" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X1" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X0" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Z" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="W" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="Y0" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Y1" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Y2" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Y3" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="EY" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4541">
<wire x1="-7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="15.875" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-15.24" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="RTC" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CTC" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="RS" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="AR" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="RES" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q/!Q" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="MO" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="B" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4543">
<wire x1="-7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="10.16" x2="-7.62" y2="10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="10.16" x2="-7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="10.795" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-15.24" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="LD" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="IC" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="IB" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="ID" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="IA" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="PH" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="BI" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="B" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="C" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="E" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="G" x="12.7" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="F" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4544">
<wire x1="-7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="13.335" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-15.24" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="LD" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="IC" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="IB" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="ID" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="IA" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="PH" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="BI" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="RBO" x="12.7" y="-10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="RBI" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="B" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="C" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="E" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="F" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="G" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4547">
<wire x1="-7.62" y1="-10.16" x2="7.62" y2="-10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-10.16" x2="7.62" y2="10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="10.16" x2="-7.62" y2="10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="10.16" x2="-7.62" y2="-10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="10.795" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-12.7" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="IB" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="IC" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="BI" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="ID" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="IA" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="E" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="C" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="B" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="G" x="12.7" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="F" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4549">
<wire x1="-7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="15.875" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-17.78" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="Q4" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q5" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q6" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q7" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="SOUT" x="12.7" y="-12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CLK" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="SC" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="MR" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="EOC" x="12.7" y="-10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q0" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q1" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q2" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q3" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4551">
<wire x1="-7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="13.335" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-17.78" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="W1" x="-12.7" y="7.62" length="middle"/>
<pin name="X0" x="-12.7" y="5.08" length="middle"/>
<pin name="X1" x="-12.7" y="2.54" length="middle"/>
<pin name="X" x="12.7" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="Y" x="12.7" y="0" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="Y0" x="-12.7" y="0" length="middle"/>
<pin name="CTL" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Y1" x="-12.7" y="-2.54" length="middle"/>
<pin name="Z0" x="-12.7" y="-5.08" length="middle"/>
<pin name="Z1" x="-12.7" y="-7.62" length="middle"/>
<pin name="Z" x="12.7" y="-5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="W" x="12.7" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="W0" x="-12.7" y="10.16" length="middle"/>
</symbol>
<symbol name="4553">
<wire x1="-7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="13.335" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-15.24" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="DS2" x="12.7" y="-7.62" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="DS1" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="CIB" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CIA" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q3" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q2" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q1" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q0" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="LE" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DIS" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CLK" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RES" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="OF" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="DS3" x="12.7" y="-10.16" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4554">
<wire x1="-7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="13.335" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-15.24" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="Y1" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="M0" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="M1" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CO" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="M2" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="S3" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="S2" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="S1" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="K1" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="S0" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="K0" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X1" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X0" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Y0" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4555">
<wire x1="-7.62" y1="-7.62" x2="7.62" y2="-7.62" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-7.62" x2="7.62" y2="5.08" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="5.08" x2="-7.62" y2="5.08" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="5.08" x2="-7.62" y2="-7.62" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="5.715" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-10.16" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="E" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="B" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q0" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q1" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q2" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q3" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4556">
<wire x1="-7.62" y1="-7.62" x2="7.62" y2="-7.62" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-7.62" x2="7.62" y2="5.08" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="5.08" x2="-7.62" y2="5.08" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="5.08" x2="-7.62" y2="-7.62" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="5.715" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-10.16" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="E" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="B" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q0" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="Q1" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="Q2" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="Q3" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4557">
<wire x1="-7.62" y1="-17.78" x2="7.62" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-17.78" x2="7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="18.415" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-20.32" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="L2" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="L1" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="RES" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CLK" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="!CE" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="B" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A/B_SEL" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!Q" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="L32" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="L16" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="L8" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="L4" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4558">
<wire x1="-7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="13.335" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-15.24" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="IB" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="IC" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="EN" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="RBO" x="12.7" y="-10.16" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="RBI" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="ID" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="IA" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="E" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="C" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="B" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="G" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="F" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4559">
<wire x1="-7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="15.875" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-17.78" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="Q4" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q5" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q6" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q7" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="SO" x="12.7" y="-12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CLK" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="SC" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="FF" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="EOC" x="12.7" y="-10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q0" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q1" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q2" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q3" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4560">
<wire x1="-7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="13.335" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-17.78" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A2" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="B2" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="B3" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="B4" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CI" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CO" x="12.7" y="-12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="S4" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="S3" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="S2" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="S1" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="B1" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4561">
<wire x1="-7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="10.16" x2="-7.62" y2="10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="10.16" x2="-7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="10.795" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-15.24" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A1" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="COM" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!COM" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Z" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="F4" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="F3" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="F2" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="F1" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4562">
<wire x1="-7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="10.16" x2="-7.62" y2="10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="10.16" x2="-7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="10.795" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-15.24" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="Q64" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q96" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q128" x="12.7" y="-10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="CLK" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="Q112" x="12.7" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q80" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q48" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q16" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q32" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4566">
<wire x1="-7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="13.335" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-15.24" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="CA" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RES" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q0A" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q1A" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q2A" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q3A" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="B" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="QM" x="12.7" y="-10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="5/!6" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q0B" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q1B" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q2B" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="CB" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4568">
<wire x1="-7.62" y1="-17.78" x2="7.62" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-17.78" x2="7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="18.415" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-20.32" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="Q1/C2" x="-12.7" y="-12.7" length="middle"/>
<pin name="PE" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="&quot;0&quot;" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="DP4" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DP3" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DP2" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DP1" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="C1" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="F" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="G" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="LD" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="PCO" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="PCIN" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CTL" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4569">
<wire x1="-7.62" y1="-17.78" x2="7.62" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-17.78" x2="7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="18.415" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-20.32" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="ZD" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="CTL1" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="P0" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="P1" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="P2" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="P3" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CF" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CLK" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="CTL2" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="P4" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="P5" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="P6" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="P7" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4572">
<wire x1="-5.08" y1="-5.08" x2="5.08" y2="0" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="0" x2="-5.08" y2="5.08" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-5.08" y1="5.08" x2="-5.08" y2="-5.08" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="2.54" y="3.175" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="2.54" y="-5.08" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="I" x="-10.16" y="0" visible="pad" length="middle" direction="in"/>
<pin name="O" x="10.16" y="0" visible="pad" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4580">
<wire x1="-7.62" y1="-20.32" x2="7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-20.32" x2="7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="20.32" x2="-7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="20.32" x2="-7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="20.955" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-22.86" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="Q3B" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q2B" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="3SA" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q0A" x="12.7" y="17.78" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q1A" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q2A" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q3A" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="W0" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="W1" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="R1B" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="R0B" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="R0A" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="R1A" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="WE" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CLK" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="D3" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D2" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D1" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D0" x="-12.7" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="3SB" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q0B" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q1B" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4581">
<wire x1="-7.62" y1="-22.86" x2="7.62" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-22.86" x2="7.62" y2="22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="22.86" x2="-7.62" y2="22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="22.86" x2="-7.62" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="23.495" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-25.4" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="B0" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-12.7" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="S3" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="S2" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="S1" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="S0" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CN" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="MC" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="F0" x="12.7" y="20.32" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="F1" x="12.7" y="17.78" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="F2" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="F3" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="A=B" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="P" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="CN+4" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="G" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="B3" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="B2" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="B1" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4582">
<wire x1="-7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="15.875" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-17.78" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="G1" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="P1" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="G0" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="P0" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="G3" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="P3" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="P" x="12.7" y="-10.16" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="CN+Z" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="G" x="12.7" y="-12.7" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="CN+Y" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="CN+X" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="CIN" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="G2" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="P2" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4583">
<wire x1="-7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="15.875" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-17.78" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="BC" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="BP" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="BN" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="AN" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="AP" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="AC" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="AIN" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="B0" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!A0" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!B0" x="12.7" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="DIS" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="+" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="BIN" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4585">
<wire x1="-10.16" y1="-15.24" x2="10.16" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="-15.24" x2="10.16" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="17.78" x2="-10.16" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-10.16" y1="17.78" x2="-10.16" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-10.16" y="18.415" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-17.78" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="B2" x="-15.24" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-15.24" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A=B_O" x="15.24" y="-10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A&gt;B_I" x="-15.24" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A&lt;B_I" x="-15.24" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A=B_I" x="-15.24" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-15.24" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="B1" x="-15.24" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-15.24" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="B0" x="-15.24" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A&lt;B_0" x="15.24" y="-12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A&gt;B_O" x="15.24" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="B3" x="-15.24" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-15.24" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4597">
<wire x1="-7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="13.335" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-17.78" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="D0" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="RES" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="EN" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="FUL" x="12.7" y="-12.7" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="STR" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="INC" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D7" x="12.7" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D6" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D5" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D4" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D3" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D2" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D1" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4598">
<wire x1="-7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="13.335" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-15.24" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="D0" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="RES" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="EN" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="ST" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D7" x="12.7" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D6" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D5" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D4" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D3" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D2" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D1" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4599">
<wire x1="-7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-12.7" x2="7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="13.335" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-15.24" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="Q7" x="12.7" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="RES" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D" x="-12.7" y="10.16" length="middle"/>
<pin name="WD" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CE" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q0" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q1" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q2" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q3" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q4" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q5" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q6" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="WR/!RD" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<text x="-1.27" y="-0.635" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="1.905" y="2.54" size="1.27" layer="95" rot="R90">VDD</text>
<text x="1.905" y="-5.842" size="1.27" layer="95" rot="R90">VSS</text>
<pin name="VSS" x="0" y="-7.62" visible="pad" length="middle" direction="pwr" rot="R90"/>
<pin name="VDD" x="0" y="7.62" visible="pad" length="middle" direction="pwr" rot="R270"/>
</symbol>
<symbol name="PWR+VEE">
<text x="-1.27" y="-0.635" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-3.175" y="-5.842" size="1.27" layer="95" rot="R90">VEE</text>
<text x="1.905" y="-5.842" size="1.27" layer="95" rot="R90">GND</text>
<text x="1.905" y="2.54" size="1.27" layer="95" rot="R90">VCC</text>
<pin name="VEE" x="-5.08" y="-7.62" visible="pad" length="middle" direction="pwr" rot="R90"/>
<pin name="GND" x="0" y="-7.62" visible="pad" length="middle" direction="pwr" rot="R90"/>
<pin name="VCC" x="0" y="7.62" visible="pad" length="middle" direction="pwr" rot="R270"/>
</symbol>
<symbol name="PWR+VCC">
<text x="-1.27" y="-0.635" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="1.905" y="2.54" size="1.27" layer="95" rot="R90">VCC</text>
<text x="-3.175" y="-5.842" size="1.27" layer="95" rot="R90">VDD</text>
<text x="1.905" y="-5.842" size="1.27" layer="95" rot="R90">GND</text>
<pin name="GND" x="0" y="-7.62" visible="pad" length="middle" direction="pwr" rot="R90"/>
<pin name="VCC" x="0" y="7.62" visible="pad" length="middle" direction="pwr" rot="R270"/>
<pin name="VDD" x="-5.08" y="-7.62" visible="pad" length="middle" direction="pwr" rot="R90"/>
</symbol>
<symbol name="4528">
<wire x1="-7.62" y1="-10.16" x2="7.62" y2="-10.16" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-10.16" x2="7.62" y2="7.62" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="7.62" x2="-7.62" y2="7.62" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="-10.16" x2="-7.62" y2="7.62" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="8.255" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-12.7" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="B" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CD" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="T1" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="T2" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!Q" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4501/A">
<wire x1="2.54" y1="-7.62" x2="-5.08" y2="-2.54" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-5.08" y1="-12.7" x2="2.54" y2="-7.62" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="7.62" x2="7.62" y2="0" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="0" x2="-7.62" y2="0" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="0" x2="-7.62" y2="-7.62" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="-7.62" x2="-5.08" y2="-7.62" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="-5.08" y1="-2.54" x2="-5.08" y2="-12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="12.7" x2="-2.54" y2="2.54" width="0.4064" layer="94" curve="-180"/>
<wire x1="-2.54" y1="12.7" x2="-2.54" y2="2.54" width="0.4064" layer="94"/>
<circle x="7.5946" y="7.6454" radius="0.254" width="0.381" layer="94"/>
<text x="2.54" y="10.795" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="0" y="-12.7" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="O1" x="7.62" y="7.62" visible="pad" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="I0" x="-7.62" y="10.16" visible="pad" length="middle" direction="in" swaplevel="1"/>
<pin name="I1" x="-7.62" y="5.08" visible="pad" length="middle" direction="in" swaplevel="1"/>
<pin name="O2" x="7.62" y="-7.62" visible="pad" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4572/A">
<wire x1="-2.54" y1="5.08" x2="-2.54" y2="-5.08" width="0.4064" layer="94" curve="-180"/>
<wire x1="1.778" y1="2.54" x2="-2.54" y2="2.54" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="1.778" y1="-2.54" x2="-2.54" y2="-2.54" width="0.1524" layer="94"/>
<wire x1="-2.54" y1="5.08" x2="-2.54" y2="-5.08" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="2.54" y="3.175" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="2.54" y="-5.08" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="I0" x="-7.62" y="2.54" visible="pad" length="middle" direction="in" swaplevel="1"/>
<pin name="I1" x="-7.62" y="-2.54" visible="pad" length="middle" direction="in" swaplevel="1"/>
<pin name="O" x="7.62" y="0" visible="pad" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4572/B">
<wire x1="-2.54" y1="5.08" x2="-2.54" y2="-5.08" width="0.4064" layer="94" curve="-180"/>
<wire x1="-2.54" y1="5.08" x2="-2.54" y2="-5.08" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="2.54" y="3.175" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="2.54" y="-5.08" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="I0" x="-7.62" y="2.54" visible="pad" length="middle" direction="in" swaplevel="1"/>
<pin name="I1" x="-7.62" y="-2.54" visible="pad" length="middle" direction="in" swaplevel="1"/>
<pin name="O" x="7.62" y="0" visible="pad" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="4584">
<wire x1="-5.08" y1="-5.08" x2="5.08" y2="0" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="0" x2="-5.08" y2="5.08" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-5.08" y1="5.08" x2="-5.08" y2="-5.08" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="2.54" y="3.175" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="2.54" y="-5.08" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="O" x="10.16" y="0" visible="pad" length="middle" direction="out" function="dot" rot="R180"/>
<pin name="I" x="-10.16" y="0" visible="pad" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4500">
<wire x1="-10.16" y1="-17.78" x2="10.16" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="-17.78" x2="10.16" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="15.24" x2="-10.16" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-10.16" y1="15.24" x2="-10.16" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-10.16" y="15.875" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-20.32" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="X1" x="-15.24" y="-10.16" length="middle" direction="out"/>
<pin name="DATA" x="-15.24" y="12.7" length="middle"/>
<pin name="WRITE" x="15.24" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="X2" x="-15.24" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="RST" x="-15.24" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I0" x="-15.24" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="RR" x="15.24" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="I1" x="-15.24" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I2" x="-15.24" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I3" x="-15.24" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="JMP" x="15.24" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="RTN" x="15.24" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="FLAGO" x="15.24" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="FLAGF" x="15.24" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN2">
<text x="-1.27" y="-0.635" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-0.381" y="3.175" size="1.27" layer="95">VDD</text>
<text x="-0.254" y="-4.445" size="1.27" layer="95">VSS</text>
<pin name="VSS" x="0" y="-7.62" visible="pad" length="short" direction="pwr" rot="R90"/>
<pin name="VDD" x="0" y="7.62" visible="pad" length="short" direction="pwr" rot="R270"/>
<pin name="VDD@1" x="2.54" y="7.62" visible="pad" length="short" direction="pwr" rot="R270"/>
<pin name="VSS@1" x="2.54" y="-7.62" visible="pad" length="short" direction="pwr" rot="R90"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="4501" prefix="IC">
<description>&lt;B&gt;NAND/NOR/OR&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4501" x="12.7" y="10.16" swaplevel="1"/>
<gate name="B" symbol="4501" x="12.7" y="-10.16" swaplevel="1"/>
<gate name="C" symbol="4501/A" x="38.1" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="-2.54" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="I3" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="11"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="C" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="I3" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="11"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="C" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4502" prefix="IC">
<description>Stored hex &lt;b&gt;INVERTER/BUFFER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4502" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="D1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="OD" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="D1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="OD" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4503" prefix="IC">
<description>Tri-state hex &lt;b&gt;BUFFER&lt;/b&gt;, 74C367, 80C97</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4503" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="DA" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="DB" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="DA" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="DB" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4504" prefix="IC">
<description>TTL or CMOS to CMOS hex &lt;b&gt;LEVEL SHIFTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4504" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWR+VCC" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="AI" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="AO" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="BI" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="BO" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="CI" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DI" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="DO" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="EI" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="EO" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="FI" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="FO" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="MODE" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="AI" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="AO" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="BI" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="BO" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="CI" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DI" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="DO" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="EI" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="EO" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="FI" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="FO" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="MODE" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4506" prefix="IC">
<description>Dual expandable &lt;b&gt;AND/OR/INVERT&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4506" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="AA" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="AB" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="BA" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="BB" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="CA" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CB" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DA" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="DB" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="DIS" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="EA" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="EB" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="ZA" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="ZB" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="AA" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="AB" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="BA" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="BB" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="CA" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CB" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DA" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="DB" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="DIS" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="EA" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="EB" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="ZA" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="ZB" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4508" prefix="IC">
<description>Dual 4-bit &lt;b&gt;LATCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4508" x="20.32" y="0" swaplevel="1"/>
<gate name="B" symbol="4508" x="20.32" y="-43.18" swaplevel="1"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="D0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="DIS" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="MR" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="ST" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="D0" pad="16"/>
<connect gate="B" pin="D1" pad="18"/>
<connect gate="B" pin="D2" pad="20"/>
<connect gate="B" pin="D3" pad="22"/>
<connect gate="B" pin="DIS" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="MR" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="Q0" pad="17"/>
<connect gate="B" pin="Q1" pad="19"/>
<connect gate="B" pin="Q2" pad="21"/>
<connect gate="B" pin="Q3" pad="23"/>
<connect gate="B" pin="ST" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO24W">
<connects>
<connect gate="A" pin="D0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="DIS" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="MR" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="ST" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="D0" pad="16"/>
<connect gate="B" pin="D1" pad="18"/>
<connect gate="B" pin="D2" pad="20"/>
<connect gate="B" pin="D3" pad="22"/>
<connect gate="B" pin="DIS" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="MR" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="Q0" pad="17"/>
<connect gate="B" pin="Q1" pad="19"/>
<connect gate="B" pin="Q2" pad="21"/>
<connect gate="B" pin="Q3" pad="23"/>
<connect gate="B" pin="ST" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4510" prefix="IC">
<description>BCD up down &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4510" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CIN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="U/!D" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CIN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="U/!D" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4511" prefix="IC">
<description>BCD to 7-segment &lt;b&gt;LATCH/DECODER/DRIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4511" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="BI" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="IA" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="IB" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="IC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ID" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="LE" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="LT" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="BI" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="IA" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="IB" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="IC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ID" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="LE" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="LT" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4512" prefix="IC">
<description>8-channel &lt;B&gt;DATA SELECTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
Inhibit function corrected - 2005.10.04 librarian@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4512" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="OE" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="X5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="X7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="OE" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="X5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="X7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4513" prefix="IC">
<description>BCD to 7-segment &lt;b&gt;LATCH/DECODER/DRIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4513" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="BI" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="IA" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="IB" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="IC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ID" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="LE" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="LT" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="RBI" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="RBO" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4514" prefix="IC">
<description>4-bit latch 4-16 line &lt;b&gt;DECODER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4514" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S10" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="S11" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="S12" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="S13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="S14" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="S15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="S4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="S5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="S6" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="S7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S8" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="S9" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="ST" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO24W">
<connects>
<connect gate="A" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S10" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="S11" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="S12" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="S13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="S14" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="S15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="S4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="S5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="S6" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="S7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S8" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="S9" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="ST" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4515" prefix="IC">
<description>4-bit latch 4-16 line &lt;b&gt;DECODER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4515" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S10" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="S11" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="S12" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="S13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="S14" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="S15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="S4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="S5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="S6" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="S7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S8" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="S9" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="ST" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO24W">
<connects>
<connect gate="A" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S10" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="S11" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="S12" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="S13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="S14" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="S15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="S4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="S5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="S6" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="S7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S8" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="S9" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="ST" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4516" prefix="IC">
<description>Binary up down &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4516" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CIN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="U/!D" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CIN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="U/!D" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4517" prefix="IC">
<description>Dual 64-bit static &lt;b&gt;REGISTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4517" x="22.86" y="0" swaplevel="1"/>
<gate name="B" symbol="4517" x="22.86" y="-27.94" swaplevel="1"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-2.54" y="-2.54" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q16" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q32" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q48" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q64" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="WE" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="CLK" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="D" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="Q16" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="Q32" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="Q48" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="Q64" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="WE" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q16" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q32" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q48" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q64" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="WE" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="CLK" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="D" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="Q16" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="Q32" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="Q48" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="Q64" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="WE" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4518" prefix="IC">
<description>Dual BCD up &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4518" x="20.32" y="0" swaplevel="1"/>
<gate name="B" symbol="4518" x="20.32" y="-20.32" swaplevel="1"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="-10.16" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="EN" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="Q0" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="Q1" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="Q3" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="RES" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="EN" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="Q0" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="Q1" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="Q3" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="RES" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4519" prefix="IC">
<description>4-bit &lt;b&gt;AND/OR SELECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4519" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Y2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Y3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Z0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Z1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Z2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Z3" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Y2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Y3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Z0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Z1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Z2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Z3" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4521" prefix="IC">
<description>24-stage &lt;b&gt;FREQUENCY DIVIDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
new power gate with second VDD + VSS&lt;br&gt;
Source: http://www.standardics.nxp.com/products/hef/datasheet/hef4521b.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4521" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN2" x="0" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="01" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="02" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="IN1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="IN2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q18" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q19" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q20" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q21" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q22" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q23" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q24" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VDD@1" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="01" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="02" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="IN1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="IN2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q18" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q19" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q20" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q21" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q22" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q23" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q24" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VDD@1" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4522" prefix="IC">
<description>Prog. BCD divide by n &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4522" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="&quot;0&quot;" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CF" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DP0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="DP1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DP2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DP3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="&quot;0&quot;" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CF" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DP0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="DP1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DP2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DP3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4527" prefix="IC">
<description>BCD rate &lt;b&gt;MULTIPLIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4527" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!OUT" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="&quot;9&quot;" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CASC" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CLR" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="EIN" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="EOUT" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="SET" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="ST" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!OUT" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="&quot;9&quot;" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CASC" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CLR" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="EIN" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="EOUT" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="SET" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="ST" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4529" prefix="IC">
<description>Dual 4-channel analog &lt;b&gt;DATA SELECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4529" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="STX" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="STY" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="W" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Y2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Y3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="STX" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="STY" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="W" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Y2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Y3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4530" prefix="IC">
<description>Dual 5-input &lt;b&gt;MAJORITY GATE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4530" x="20.32" y="0" swaplevel="1"/>
<gate name="B" symbol="4530" x="20.32" y="-27.94" swaplevel="1"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="W" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="E" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="W" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="Z" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="W" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="E" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="W" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="Z" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4531" prefix="IC">
<description>12-bit &lt;b&gt;PARITY TREE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4531" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="D0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D10" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D8" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D9" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O/!E" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="D0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D10" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D8" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D9" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O/!E" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4532" prefix="IC">
<description>8-bit &lt;b&gt;PRIORITY ENCODER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4532" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="D0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="EIN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="EOUT" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="GS" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="D0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="EIN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="EOUT" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="GS" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4534" prefix="IC">
<description>BCD &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4534" x="25.4" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="3SC" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="3SDC" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CLKA" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="CLKB" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CX@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CX@2" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="DS1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="DS2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="DS3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DS4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="DS5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="ERR" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="MODA" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="MODB" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="SCLK" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="SRES" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO24W">
<connects>
<connect gate="A" pin="3SC" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="3SDC" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CLKA" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="CLKB" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CX@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CX@2" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="DS1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="DS2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="DS3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DS4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="DS5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="ERR" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="MODA" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="MODB" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="SCLK" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="SRES" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4536" prefix="IC">
<description>Programmable &lt;b&gt;TIMER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4536" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="8BYP" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="CINH" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="DEC" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="IN1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="MOIN" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="OINH" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="OUT1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="OUT2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="SET" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="8BYP" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="CINH" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="DEC" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="IN1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="MOIN" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="OINH" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="OUT1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="OUT2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="SET" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4539" prefix="IC">
<description>Dual 4-channel &lt;b&gt;DATA SELECTOR/MULTIPLEXER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4539" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="EX" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="EY" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="W" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Y2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Y3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="EX" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="EY" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="W" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Y2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Y3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4541" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;OSCILLATOR/PROGRAMMABLE TIMER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4541" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="AR" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CTC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="MO" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="Q/!Q" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RS" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="RTC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="AR" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CTC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="MO" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="Q/!Q" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RS" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="RTC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4543" prefix="IC">
<description>BCD to 7-segment &lt;b&gt;LCD DECODER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4543" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="BI" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="IA" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="IB" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="IC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ID" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="LD" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="PH" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="BI" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="IA" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="IB" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="IC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ID" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="LD" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="PH" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4544" prefix="IC">
<description>7-segment &lt;B&gt;DECODER&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4544" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="BI" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="IA" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="IB" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="IC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ID" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="LD" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="PH" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RBI" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RBO" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4547" prefix="IC">
<description>7-segment &lt;B&gt;DECODER&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4547" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="BI" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="IA" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="IB" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="IC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ID" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="BI" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="IA" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="IB" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="IC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ID" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4549" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;SUCCESSIVE APPROXIMATION REGISTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4549" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="EOC" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="MR" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="SOUT" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="EOC" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="MR" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="SOUT" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4551" prefix="IC">
<description>Quad 2-channel analog &lt;b&gt;MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4551" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWR+VEE" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CTL" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="W" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="W0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="W1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="X" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Y" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Z0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Z1" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CTL" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="W" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="W0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="W1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="X" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Y" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Z0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Z1" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4553" prefix="IC">
<description>3-digit BCD &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4553" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CIA" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="CIB" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="DIS" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DS1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="DS2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="DS3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="LE" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="OF" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CIA" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="CIB" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="DIS" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DS1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="DS2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="DS3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="LE" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="OF" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4554" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;MULTIPLEXER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4554" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CO" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="K0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="M0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="M1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="M2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CO" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="K0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="M0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="M1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="M2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4555" prefix="IC">
<description>Dual binary 1 of 4 &lt;b&gt;DECODER/DEMULTIPLEXER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4555" x="20.32" y="0" swaplevel="1"/>
<gate name="B" symbol="4555" x="20.32" y="-20.32" swaplevel="1"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="-7.62" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="E" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="Q0" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="Q1" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="Q2" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="Q3" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="E" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="Q0" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="Q1" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="Q2" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="Q3" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4556" prefix="IC">
<description>Dual binary 1 of 4 &lt;b&gt;DECODER INVERTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4556" x="20.32" y="0" swaplevel="1"/>
<gate name="B" symbol="4556" x="20.32" y="-20.32" swaplevel="1"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="-7.62" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="E" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="Q0" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="Q1" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="Q2" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="Q3" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="E" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="Q0" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="Q1" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="Q2" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="Q3" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4557" prefix="IC">
<description>1 to 64 bit variable length &lt;b&gt;SHIFT REGISTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4557" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A/B_SEL" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="L1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="L16" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="L2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="L32" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="L4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="L8" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A/B_SEL" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="L1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="L16" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="L2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="L32" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="L4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="L8" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4558" prefix="IC">
<description>BCD to 7-segment &lt;b&gt;DECODER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4558" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="IA" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="IB" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="IC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ID" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RBI" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RBO" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="IA" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="IB" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="IC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ID" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RBI" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RBO" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4559" prefix="IC">
<description>8-bit &lt;b&gt;SUCCESSIVE APPROXIMATION REGISTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4559" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="EOC" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="FF" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="SO" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="EOC" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="FF" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="SO" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4560" prefix="IC">
<description>NBCD &lt;b&gt;ADDER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4560" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="B4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CI" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="S4" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="B4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CI" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="S4" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4561" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;COMPLEMENTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4561" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="!COM" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="COM" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="F1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="F2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="F3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="F4" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="!COM" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="COM" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="F1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="F2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="F3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="F4" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4562" prefix="IC">
<description>128-bit static &lt;b&gt;SHIFT REGISTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4562" x="15.24" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q112" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q128" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q16" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q32" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q48" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q64" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q80" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="Q96" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q112" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q128" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q16" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q32" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q48" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q64" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q80" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="Q96" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4566" prefix="IC">
<description>Industrial &lt;B&gt;TIME BASE GENERATOR&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4566" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="5/!6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CA" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CB" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q0A" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q0B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q1A" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q1B" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q2A" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q2B" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q3A" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="QM" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="5/!6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CA" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CB" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q0A" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q0B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q1A" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q1B" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q2A" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q2B" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q3A" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="QM" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4568" prefix="IC">
<description>&lt;B&gt;PHASE COMPARATOR/PROGRAMMABLE COUNTER&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4568" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="&quot;0&quot;" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="C1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CTL" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="DP1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="DP2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DP3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="DP4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="LD" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PCIN" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PCO" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q1/C2" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="&quot;0&quot;" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="C1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CTL" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="DP1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="DP2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DP3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="DP4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="LD" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PCIN" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PCO" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q1/C2" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4569" prefix="IC">
<description>Programmable dual 4 bit binary/BCD down &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4569" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CF" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CTL1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CTL2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="P0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="P5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="P6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P7" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="ZD" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CF" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CTL1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CTL2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="P0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="P5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="P6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P7" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="ZD" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4572" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;INVERTER/OR/NOR&lt;/b&gt; (MC14572BCP)</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
<gate name="A" symbol="4572" x="20.32" y="10.16" swaplevel="1"/>
<gate name="B" symbol="4572" x="20.32" y="-2.54" swaplevel="1"/>
<gate name="C" symbol="4572" x="20.32" y="-15.24" swaplevel="1"/>
<gate name="D" symbol="4572" x="48.26" y="10.16" swaplevel="1"/>
<gate name="E" symbol="4572/A" x="48.26" y="-2.54"/>
<gate name="F" symbol="4572/B" x="48.26" y="-15.24"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="I0" pad="6"/>
<connect gate="E" pin="I1" pad="7"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="F" pin="I0" pad="14"/>
<connect gate="F" pin="I1" pad="15"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="I0" pad="6"/>
<connect gate="E" pin="I1" pad="7"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="F" pin="I0" pad="14"/>
<connect gate="F" pin="I1" pad="15"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4580" prefix="IC">
<description>4 x 4 MULTIPORT &lt;b&gt;REGISTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4580" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="3SA" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="3SB" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="Q0A" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q0B" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="Q1A" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q1B" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="Q2A" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q2B" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q3A" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q3B" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="R0A" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="R0B" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="R1A" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="R1B" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="W0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="W1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="WE" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO24W">
<connects>
<connect gate="A" pin="3SA" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="3SB" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="Q0A" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q0B" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="Q1A" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q1B" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="Q2A" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q2B" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q3A" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q3B" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="R0A" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="R0B" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="R1A" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="R1B" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="W0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="W1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="WE" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4581" prefix="IC">
<description>4-bit &lt;b&gt;ALU&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4581" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A=B" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="CN" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CN+4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="F0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="F1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="F2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="F3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="MC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="P" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO24W">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A=B" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="CN" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CN+4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="F0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="F1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="F2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="F3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="MC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="P" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4582" prefix="IC">
<description>&lt;B&gt;LOOK AHEAD CARRY BLOCK&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4582" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CIN" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CN+X" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CN+Y" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="CN+Z" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="G0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="G1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="G2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="G3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CIN" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CN+X" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CN+Y" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="CN+Z" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="G0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="G1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="G2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="G3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4583" prefix="IC">
<description>Dual &lt;b&gt;SCHMITT TRIGGER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4583" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!A0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="!B0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="+" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="AC" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="AIN" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="AN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="AP" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="B0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="BC" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="BIN" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="BN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="BP" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="DIS" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!A0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="!B0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="+" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="AC" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="AIN" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="AN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="AP" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="B0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="BC" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="BIN" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="BN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="BP" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="DIS" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4585" prefix="IC">
<description>4-bit &lt;b&gt;COMPARATOR&lt;/b&gt; (MC14585BCP)</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4585" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A&lt;B_0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A&lt;B_I" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A=B_I" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A=B_O" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A&gt;B_I" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A&gt;B_O" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="B0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A&lt;B_0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A&lt;B_I" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A=B_I" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A=B_O" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A&gt;B_I" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A&gt;B_O" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="B0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4597" prefix="IC">
<description>8-bit bus compatible &lt;b&gt;COUNTER/LATCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4597" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="FUL" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="INC" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="STR" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="FUL" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="INC" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="STR" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4598" prefix="IC">
<description>8-bit bus compatible &lt;b&gt;LATCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4598" x="15.24" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ST" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4599" prefix="IC">
<description>8-bit addressable &lt;b&gt;LATCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4599" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CE" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="WD" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="WR/!RD" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4520" prefix="IC">
<description>Dual binary up &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4518" x="20.32" y="0" swaplevel="1"/>
<gate name="B" symbol="4518" x="20.32" y="-20.32" swaplevel="1"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="EN" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="Q0" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="Q1" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="Q3" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="RES" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="EN" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="Q0" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="Q1" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="Q3" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="RES" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4526" prefix="IC">
<description>Divide by n binary &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4522" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="&quot;0&quot;" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CF" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DP0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="DP1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DP2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DP3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="&quot;0&quot;" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CF" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DP0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="DP1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DP2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DP3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4528" prefix="IC">
<description>Dual monostable &lt;b&gt;MULTIVIBRATOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4528" x="20.32" y="15.24" swaplevel="1"/>
<gate name="B" symbol="4528" x="20.32" y="-10.16" swaplevel="1"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="2.54" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CD" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="T1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="T2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="!Q" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="CD" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="Q" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="T1" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="T2" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CD" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="T1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="T2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="!Q" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="CD" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="Q" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="T1" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="T2" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4538" prefix="IC">
<description>Dual precision monostable &lt;b&gt;MULTIVIBRATOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4528" x="10.16" y="15.24" swaplevel="1"/>
<gate name="B" symbol="4528" x="10.16" y="-10.16" swaplevel="1"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-12.7" y="10.16" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CD" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="T1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="T2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="!Q" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="CD" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="Q" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="T1" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="T2" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CD" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="T1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="T2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="!Q" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="CD" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="Q" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="T1" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="T2" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4584" prefix="IC">
<description>Hex &lt;b&gt;SCHMITT TRIGGER&lt;/b&gt; (74C14)</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4584" x="20.32" y="10.16" swaplevel="1"/>
<gate name="B" symbol="4584" x="20.32" y="-2.54" swaplevel="1"/>
<gate name="C" symbol="4584" x="20.32" y="-15.24" swaplevel="1"/>
<gate name="D" symbol="4584" x="48.26" y="10.16" swaplevel="1"/>
<gate name="E" symbol="4584" x="48.26" y="-2.54" swaplevel="1"/>
<gate name="F" symbol="4584" x="48.26" y="-15.24" swaplevel="1"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="E" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="F" pin="I" pad="13"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="E" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="F" pin="I" pad="13"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4500" prefix="IC">
<description>Industrial &lt;B&gt;CONTROL UNIT&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4500" x="0" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="30.48" y="-5.08" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DATA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="FLAGF" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="FLAGO" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="JMP" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RR" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RTN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="WRITE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DATA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="FLAGF" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="FLAGO" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="JMP" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RR" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RTN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="WRITE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
