<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<settings>
<setting alwaysvectorfont="no"/>
<setting verticaltext="up"/>
</settings>
<grid distance="0.1" unitdist="inch" unit="inch" style="lines" multiple="1" display="no" altdistance="0.01" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
<layers>
<layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="no" active="yes"/>
<layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="no" active="yes"/>
<layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="4" name="Route4" color="1" fill="4" visible="no" active="no"/>
<layer number="5" name="Route5" color="4" fill="4" visible="no" active="no"/>
<layer number="6" name="Route6" color="1" fill="8" visible="no" active="no"/>
<layer number="7" name="Route7" color="4" fill="8" visible="no" active="no"/>
<layer number="8" name="Route8" color="1" fill="2" visible="no" active="no"/>
<layer number="9" name="Route9" color="4" fill="2" visible="no" active="no"/>
<layer number="10" name="Route10" color="1" fill="7" visible="no" active="no"/>
<layer number="11" name="Route11" color="4" fill="7" visible="no" active="no"/>
<layer number="12" name="Route12" color="1" fill="5" visible="no" active="no"/>
<layer number="13" name="Route13" color="4" fill="5" visible="no" active="no"/>
<layer number="14" name="Route14" color="1" fill="6" visible="no" active="no"/>
<layer number="15" name="Route15" color="4" fill="6" visible="no" active="no"/>
<layer number="2" name="Route2" color="1" fill="3" visible="no" active="no"/>
<layer number="3" name="Route3" color="4" fill="3" visible="no" active="no"/>
</layers>
<library>
<description>&lt;b&gt;Harris Microcontrollers and Memories&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PLCC28">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
square</description>
<wire x1="-5.715" y1="4.445" x2="-4.445" y2="5.715" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="5.715" y1="-5.461" x2="5.715" y2="-4.2418" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="5.715" y1="-4.191" x2="5.715" y2="-3.429" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="5.715" y1="-3.3782" x2="5.715" y2="-2.9718" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="5.715" y1="-2.921" x2="5.715" y2="-2.159" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="5.715" y1="-2.1082" x2="5.715" y2="-1.7018" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="5.715" y1="-1.651" x2="5.715" y2="-0.889" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="5.715" y1="-0.8382" x2="5.715" y2="-0.4318" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="5.715" y1="-0.381" x2="5.715" y2="0.381" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="5.715" y1="0.4318" x2="5.715" y2="0.8382" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="5.715" y1="0.889" x2="5.715" y2="1.651" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="5.715" y1="2.1082" x2="5.715" y2="1.7018" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="5.715" y1="2.159" x2="5.715" y2="2.921" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="5.715" y1="2.9718" x2="5.715" y2="3.3782" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="5.715" y1="3.429" x2="5.715" y2="4.191" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="5.715" y1="4.2418" x2="5.715" y2="5.461" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-4.191" y1="-5.715" x2="-3.429" y2="-5.715" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-3.3782" y1="-5.715" x2="-2.9718" y2="-5.715" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-2.921" y1="-5.715" x2="-2.159" y2="-5.715" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-2.1082" y1="-5.715" x2="-1.7018" y2="-5.715" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-1.651" y1="-5.715" x2="-0.889" y2="-5.715" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-0.8382" y1="-5.715" x2="-0.4318" y2="-5.715" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-0.381" y1="-5.715" x2="0.381" y2="-5.715" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="0.4318" y1="-5.715" x2="0.8382" y2="-5.715" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="0.889" y1="-5.715" x2="1.651" y2="-5.715" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="2.1082" y1="-5.715" x2="1.7018" y2="-5.715" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="2.159" y1="-5.715" x2="2.921" y2="-5.715" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="2.9718" y1="-5.715" x2="3.3782" y2="-5.715" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="3.429" y1="-5.715" x2="4.191" y2="-5.715" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-5.715" y1="4.191" x2="-5.715" y2="3.429" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-5.715" y1="3.3782" x2="-5.715" y2="2.9718" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-5.715" y1="2.921" x2="-5.715" y2="2.159" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-5.715" y1="2.1082" x2="-5.715" y2="1.7018" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-5.715" y1="1.651" x2="-5.715" y2="0.889" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-5.715" y1="0.8382" x2="-5.715" y2="0.4318" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-5.715" y1="0.381" x2="-5.715" y2="-0.381" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-5.715" y1="-0.4318" x2="-5.715" y2="-0.8382" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-5.715" y1="-0.889" x2="-5.715" y2="-1.651" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-5.715" y1="-2.1082" x2="-5.715" y2="-1.7018" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-5.715" y1="-2.159" x2="-5.715" y2="-2.921" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-5.715" y1="-2.9718" x2="-5.715" y2="-3.3782" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-5.715" y1="-3.429" x2="-5.715" y2="-4.191" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-5.715" y1="-4.2418" x2="-5.715" y2="-5.461" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="4.191" y1="5.715" x2="3.429" y2="5.715" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="3.3782" y1="5.715" x2="2.9718" y2="5.715" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="2.921" y1="5.715" x2="2.159" y2="5.715" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="2.1082" y1="5.715" x2="1.7018" y2="5.715" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="1.651" y1="5.715" x2="0.889" y2="5.715" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="0.8382" y1="5.715" x2="0.4318" y2="5.715" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="0.381" y1="5.715" x2="-0.381" y2="5.715" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-0.4318" y1="5.715" x2="-0.8382" y2="5.715" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-0.889" y1="5.715" x2="-1.651" y2="5.715" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-2.1082" y1="5.715" x2="-1.7018" y2="5.715" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-2.159" y1="5.715" x2="-2.921" y2="5.715" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-2.9718" y1="5.715" x2="-3.3782" y2="5.715" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-3.429" y1="5.715" x2="-4.191" y2="5.715" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-5.715" y1="4.445" x2="-5.715" y2="4.2418" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-4.445" y1="5.715" x2="-4.2418" y2="5.715" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="5.461" y1="5.715" x2="5.715" y2="5.461" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
<wire x1="5.461" y1="-5.715" x2="5.715" y2="-5.461" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="-5.715" y1="-5.461" x2="-5.461" y2="-5.715" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="5.461" y1="-5.715" x2="4.2418" y2="-5.715" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-5.461" y1="-5.715" x2="-4.2418" y2="-5.715" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="5.461" y1="5.715" x2="4.2418" y2="5.715" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="5.08" y1="-5.207" x2="5.207" y2="-5.08" width="0.0508" layer="51"/>
<wire x1="5.08" y1="-5.207" x2="-5.08" y2="-5.207" width="0.0508" layer="51"/>
<wire x1="-5.207" y1="-5.08" x2="-5.08" y2="-5.207" width="0.0508" layer="51"/>
<wire x1="-5.207" y1="-5.08" x2="-5.207" y2="4.318" width="0.0508" layer="51"/>
<wire x1="-5.08" y1="4.445" x2="-5.207" y2="4.318" width="0.0508" layer="51"/>
<wire x1="-5.08" y1="4.445" x2="5.08" y2="4.445" width="0.0508" layer="51"/>
<wire x1="5.207" y1="4.318" x2="5.08" y2="4.445" width="0.0508" layer="51"/>
<wire x1="5.207" y1="4.318" x2="5.207" y2="-5.08" width="0.0508" layer="51"/>
<wire x1="5.207" y1="-5.207" x2="5.461" y2="-5.461" width="0.0508" layer="51"/>
<wire x1="-5.207" y1="-5.207" x2="-5.461" y2="-5.461" width="0.0508" layer="51"/>
<wire x1="5.461" y1="5.461" x2="5.207" y2="4.572" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-4.953" y1="4.572" x2="-4.445" y2="5.461" width="0.0508" layer="51"/>
<wire x1="-5.334" y1="4.318" x2="-5.588" y2="4.318" width="0.1524" layer="51"/>
<circle x="0" y="3.556" radius="0.508" width="0.1524" layer="51"/>
<smd name="27" x="2.54" y="5.842" dx="0.6604" dy="2.54" layer="1"/>
<smd name="28" x="1.27" y="5.842" dx="0.6604" dy="2.54" layer="1"/>
<smd name="1" x="0" y="5.842" dx="0.6604" dy="2.54" layer="1"/>
<smd name="2" x="-1.27" y="5.842" dx="0.6604" dy="2.54" layer="1"/>
<smd name="3" x="-2.54" y="5.842" dx="0.6604" dy="2.54" layer="1"/>
<smd name="26" x="3.81" y="5.842" dx="0.6604" dy="2.54" layer="1"/>
<smd name="4" x="-3.81" y="5.842" dx="0.6604" dy="2.54" layer="1"/>
<smd name="17" x="2.54" y="-5.842" dx="0.6604" dy="2.54" layer="1"/>
<smd name="16" x="1.27" y="-5.842" dx="0.6604" dy="2.54" layer="1"/>
<smd name="15" x="0" y="-5.842" dx="0.6604" dy="2.54" layer="1"/>
<smd name="14" x="-1.27" y="-5.842" dx="0.6604" dy="2.54" layer="1"/>
<smd name="13" x="-2.54" y="-5.842" dx="0.6604" dy="2.54" layer="1"/>
<smd name="18" x="3.81" y="-5.842" dx="0.6604" dy="2.54" layer="1"/>
<smd name="12" x="-3.81" y="-5.842" dx="0.6604" dy="2.54" layer="1"/>
<smd name="5" x="-5.842" y="3.81" dx="2.54" dy="0.6604" layer="1"/>
<smd name="6" x="-5.842" y="2.54" dx="2.54" dy="0.6604" layer="1"/>
<smd name="7" x="-5.842" y="1.27" dx="2.54" dy="0.6604" layer="1"/>
<smd name="8" x="-5.842" y="0" dx="2.54" dy="0.6604" layer="1"/>
<smd name="9" x="-5.842" y="-1.27" dx="2.54" dy="0.6604" layer="1"/>
<smd name="10" x="-5.842" y="-2.54" dx="2.54" dy="0.6604" layer="1"/>
<smd name="11" x="-5.842" y="-3.81" dx="2.54" dy="0.6604" layer="1"/>
<smd name="25" x="5.842" y="3.81" dx="2.54" dy="0.6604" layer="1"/>
<smd name="24" x="5.842" y="2.54" dx="2.54" dy="0.6604" layer="1"/>
<smd name="23" x="5.842" y="1.27" dx="2.54" dy="0.6604" layer="1"/>
<smd name="22" x="5.842" y="0" dx="2.54" dy="0.6604" layer="1"/>
<smd name="21" x="5.842" y="-1.27" dx="2.54" dy="0.6604" layer="1"/>
<smd name="20" x="5.842" y="-2.54" dx="2.54" dy="0.6604" layer="1"/>
<smd name="19" x="5.842" y="-3.81" dx="2.54" dy="0.6604" layer="1"/>
<text x="-4.064" y="7.366" size="1.778" layer="25" ratio="10">&gt;NAME</text>
<text x="-4.191" y="-9.144" size="1.778" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
<rectangle x1="5.715" y1="2.286" x2="6.35" y2="2.794" layer="51"/>
<rectangle x1="5.715" y1="3.556" x2="6.35" y2="4.064" layer="51"/>
<rectangle x1="5.715" y1="-4.064" x2="6.35" y2="-3.556" layer="51"/>
<rectangle x1="5.715" y1="-2.794" x2="6.35" y2="-2.286" layer="51"/>
<rectangle x1="5.715" y1="-1.524" x2="6.35" y2="-1.016" layer="51"/>
<rectangle x1="5.715" y1="-0.254" x2="6.35" y2="0.254" layer="51"/>
<rectangle x1="5.715" y1="1.016" x2="6.35" y2="1.524" layer="51"/>
<rectangle x1="2.286" y1="-6.35" x2="2.794" y2="-5.715" layer="51"/>
<rectangle x1="3.556" y1="-6.35" x2="4.064" y2="-5.715" layer="51"/>
<rectangle x1="-4.064" y1="-6.35" x2="-3.556" y2="-5.715" layer="51"/>
<rectangle x1="-2.794" y1="-6.35" x2="-2.286" y2="-5.715" layer="51"/>
<rectangle x1="-1.524" y1="-6.35" x2="-1.016" y2="-5.715" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.254" y1="-6.35" x2="0.254" y2="-5.715" layer="51"/>
<rectangle x1="1.016" y1="-6.35" x2="1.524" y2="-5.715" layer="51"/>
<rectangle x1="-6.35" y1="-2.794" x2="-5.715" y2="-2.286" layer="51"/>
<rectangle x1="-6.35" y1="-4.064" x2="-5.715" y2="-3.556" layer="51"/>
<rectangle x1="-6.35" y1="3.556" x2="-5.715" y2="4.064" layer="51"/>
<rectangle x1="-6.35" y1="2.286" x2="-5.715" y2="2.794" layer="51"/>
<rectangle x1="-6.35" y1="1.016" x2="-5.715" y2="1.524" layer="51"/>
<rectangle x1="-6.35" y1="-0.254" x2="-5.715" y2="0.254" layer="51"/>
<rectangle x1="-6.35" y1="-1.524" x2="-5.715" y2="-1.016" layer="51"/>
<rectangle x1="-2.794" y1="5.715" x2="-2.286" y2="6.35" layer="51"/>
<rectangle x1="-4.064" y1="5.715" x2="-3.556" y2="6.35" layer="51"/>
<rectangle x1="3.556" y1="5.715" x2="4.064" y2="6.35" layer="51"/>
<rectangle x1="2.286" y1="5.715" x2="2.794" y2="6.35" layer="51"/>
<rectangle x1="1.016" y1="5.715" x2="1.524" y2="6.35" layer="51"/>
<rectangle x1="-0.254" y1="5.715" x2="0.254" y2="6.35" layer="51"/>
<rectangle x1="-1.524" y1="5.715" x2="-1.016" y2="6.35" layer="51"/>
</package>
<package name="INPGA68">
<description>&lt;b&gt;Pin Grid Array&lt;/b&gt;</description>
<wire x1="-12.065" y1="14.605" x2="14.605" y2="14.605" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="14.605" y1="14.605" x2="14.605" y2="-14.605" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="14.605" y1="-14.605" x2="-14.605" y2="-14.605" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-14.605" y1="-14.605" x2="-14.605" y2="12.065" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-14.605" y1="12.065" x2="-12.065" y2="14.605" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="8.89" y1="8.89" x2="-8.89" y2="8.89" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-8.89" y1="-8.89" x2="-8.89" y2="8.89" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-8.89" y1="-8.89" x2="8.89" y2="-8.89" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="8.89" y1="8.89" x2="8.89" y2="-8.89" width="0.1524" layer="21"/>
<pad name="68" x="-10.16" y="12.7" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="64" x="-5.08" y="12.7" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="62" x="-2.54" y="12.7" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="60" x="0" y="12.7" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="58" x="2.54" y="12.7" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="56" x="5.08" y="12.7" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="54" x="7.62" y="12.7" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="52" x="10.16" y="12.7" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="51" x="12.7" y="10.16" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="49" x="12.7" y="7.62" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="47" x="12.7" y="5.08" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="45" x="12.7" y="2.54" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="43" x="12.7" y="0" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="41" x="12.7" y="-2.54" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="39" x="12.7" y="-5.08" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="37" x="12.7" y="-7.62" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="35" x="12.7" y="-10.16" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="34" x="10.16" y="-12.7" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="32" x="7.62" y="-12.7" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="30" x="5.08" y="-12.7" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="28" x="2.54" y="-12.7" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="26" x="0" y="-12.7" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="24" x="-2.54" y="-12.7" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="22" x="-5.08" y="-12.7" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="20" x="-7.62" y="-12.7" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="18" x="-10.16" y="-12.7" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="17" x="-12.7" y="-10.16" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="15" x="-12.7" y="-7.62" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="13" x="-12.7" y="-5.08" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="11" x="-12.7" y="-2.54" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="9" x="-12.7" y="0" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="7" x="-12.7" y="2.54" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="5" x="-12.7" y="5.08" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="3" x="-12.7" y="7.62" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="1" x="-12.7" y="10.16" drill="0.8128"/>
<pad name="67" x="-7.62" y="10.16" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="65" x="-5.08" y="10.16" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="63" x="-2.54" y="10.16" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="61" x="0" y="10.16" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="59" x="2.54" y="10.16" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="57" x="5.08" y="10.16" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="55" x="7.62" y="10.16" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="53" x="10.16" y="10.16" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="50" x="10.16" y="7.62" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="48" x="10.16" y="5.08" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="46" x="10.16" y="2.54" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="44" x="10.16" y="0" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="42" x="10.16" y="-2.54" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="40" x="10.16" y="-5.08" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="38" x="10.16" y="-7.62" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="36" x="10.16" y="-10.16" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="33" x="7.62" y="-10.16" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="31" x="5.08" y="-10.16" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="29" x="2.54" y="-10.16" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="27" x="0" y="-10.16" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="25" x="-2.54" y="-10.16" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="23" x="-5.08" y="-10.16" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="21" x="-7.62" y="-10.16" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="19" x="-10.16" y="-10.16" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="16" x="-10.16" y="-7.62" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="14" x="-10.16" y="-5.08" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="12" x="-10.16" y="-2.54" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="10" x="-10.16" y="0" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="8" x="-10.16" y="2.54" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="6" x="-10.16" y="5.08" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="4" x="-10.16" y="7.62" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="2" x="-10.16" y="10.16" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="66" x="-7.62" y="12.7" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<text x="-12.065" y="15.367" size="1.778" layer="25" ratio="10">&gt;NAME</text>
<text x="-6.985" y="-2.54" size="1.778" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
<wire x1="10.16" y1="2.921" x2="-10.16" y2="2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-10.16" y1="-2.921" x2="10.16" y2="-2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="10.16" y1="2.921" x2="10.16" y2="-2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-10.16" y1="2.921" x2="-10.16" y2="1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-10.16" y1="-2.921" x2="-10.16" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-10.16" y1="1.016" x2="-10.16" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<pad name="1" x="-8.89" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-6.35" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="6.35" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="8.89" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-3.81" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-1.27" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="3.81" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="1.27" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="8.89" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="6.35" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="3.81" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="1.27" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="-1.27" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="-3.81" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="-6.35" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="-8.89" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-10.541" y="-2.921" size="1.27" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-7.493" y="-0.635" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
<wire x1="11.43" y1="2.921" x2="-11.43" y2="2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-11.43" y1="-2.921" x2="11.43" y2="-2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="11.43" y1="2.921" x2="11.43" y2="-2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-11.43" y1="2.921" x2="-11.43" y2="1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-11.43" y1="-2.921" x2="-11.43" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-11.43" y1="1.016" x2="-11.43" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<pad name="1" x="-10.16" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-7.62" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="5.08" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="7.62" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-5.08" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-2.54" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="2.54" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="0" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="10.16" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="10.16" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="7.62" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="5.08" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="2.54" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="0" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="-2.54" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="-5.08" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="17" x="-7.62" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="18" x="-10.16" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-11.684" y="-3.048" size="1.27" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-9.525" y="-0.635" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
<wire x1="12.7" y1="2.921" x2="-12.7" y2="2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-12.7" y1="-2.921" x2="12.7" y2="-2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="12.7" y1="2.921" x2="12.7" y2="-2.921" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-12.7" y1="2.921" x2="-12.7" y2="1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-12.7" y1="-2.921" x2="-12.7" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-12.7" y1="1.016" x2="-12.7" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<pad name="1" x="-11.43" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-8.89" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="3.81" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="6.35" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-6.35" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-3.81" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="1.27" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="-1.27" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="8.89" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="11.43" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="11.43" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="8.89" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="6.35" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="3.81" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="1.27" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="-1.27" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="17" x="-3.81" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="18" x="-6.35" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="19" x="-8.89" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="20" x="-11.43" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-13.081" y="-3.048" size="1.27" layer="25" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-9.779" y="-0.381" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
<wire x1="25.4" y1="6.731" x2="-25.4" y2="6.731" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-25.4" y1="-6.731" x2="25.4" y2="-6.731" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="25.4" y1="6.731" x2="25.4" y2="-6.731" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-25.4" y1="6.731" x2="-25.4" y2="0.889" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-25.4" y1="-6.731" x2="-25.4" y2="-1.143" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-25.4" y1="0.889" x2="-25.4" y2="-1.143" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<pad name="1" x="-24.13" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-21.59" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="-8.89" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="-6.35" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-19.05" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-16.51" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="-11.43" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="-13.97" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="-3.81" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="-1.27" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="1.27" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="3.81" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="6.35" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="8.89" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="11.43" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="13.97" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="17" x="16.51" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="18" x="19.05" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="19" x="21.59" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="20" x="24.13" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="21" x="24.13" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="22" x="21.59" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="23" x="19.05" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="24" x="16.51" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="25" x="13.97" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="26" x="11.43" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="27" x="8.89" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="28" x="6.35" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="29" x="3.81" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="30" x="1.27" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="31" x="-1.27" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="32" x="-3.81" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="33" x="-6.35" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="34" x="-8.89" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="35" x="-11.43" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="36" x="-13.97" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="37" x="-16.51" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="38" x="-19.05" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="39" x="-21.59" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="40" x="-24.13" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-25.908" y="-6.604" size="1.778" layer="25" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-17.145" y="-1.016" size="1.778" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="DIL48">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
<wire x1="-29.845" y1="-6.604" x2="29.845" y2="-6.604" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="29.845" y1="-6.604" x2="29.845" y2="6.604" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="29.845" y1="6.604" x2="-29.845" y2="6.604" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-29.845" y1="6.604" x2="-29.845" y2="0.889" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-29.845" y1="-6.604" x2="-29.845" y2="-1.143" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-29.845" y1="0.889" x2="-29.845" y2="-1.143" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<pad name="1" x="-29.21" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-26.67" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-24.13" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-21.59" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="-19.05" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="-16.51" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="-13.97" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="-11.43" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="-8.89" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="-6.35" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="-3.81" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="-1.27" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="1.27" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="3.81" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="6.35" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="8.89" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="17" x="11.43" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="18" x="13.97" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="19" x="16.51" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="20" x="19.05" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="21" x="21.59" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="22" x="24.13" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="23" x="26.67" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="24" x="29.21" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="25" x="29.21" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="26" x="26.67" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="27" x="24.13" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="28" x="21.59" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="29" x="19.05" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="30" x="16.51" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="31" x="13.97" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="32" x="11.43" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="33" x="8.89" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="34" x="6.35" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="35" x="3.81" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="36" x="1.27" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="37" x="-1.27" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="38" x="-3.81" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="39" x="-6.35" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="40" x="-8.89" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="41" x="-11.43" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="42" x="-13.97" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="43" x="-16.51" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="44" x="-19.05" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="45" x="-21.59" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="46" x="-24.13" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="47" x="-26.67" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="48" x="-29.21" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-30.226" y="-6.35" size="1.778" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-16.637" y="-1.016" size="1.778" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="DIL24-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
<wire x1="-15.113" y1="-1.27" x2="-15.113" y2="-6.604" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-15.113" y1="1.27" x2="-15.113" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<wire x1="15.113" y1="-6.604" x2="15.113" y2="6.604" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-15.113" y1="6.604" x2="-15.113" y2="1.27" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-15.113" y1="6.604" x2="15.113" y2="6.604" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-15.113" y1="-6.604" x2="15.113" y2="-6.604" width="0.1524" layer="21"/>
<pad name="1" x="-13.97" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-11.43" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-8.89" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-6.35" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="-3.81" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="-1.27" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="1.27" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="3.81" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="6.35" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="8.89" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="11.43" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="13.97" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="13.97" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="11.43" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="8.89" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="6.35" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="17" x="3.81" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="18" x="1.27" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="19" x="-1.27" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="20" x="-3.81" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="21" x="-6.35" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="22" x="-8.89" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="23" x="-11.43" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="24" x="-13.97" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-15.621" y="-6.35" size="1.778" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-12.065" y="-0.889" size="1.778" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="DIL28-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
<wire x1="-17.653" y1="-1.27" x2="-17.653" y2="-6.604" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-17.653" y1="1.27" x2="-17.653" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<wire x1="17.653" y1="-6.604" x2="17.653" y2="6.604" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-17.653" y1="6.604" x2="-17.653" y2="1.27" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-17.653" y1="6.604" x2="17.653" y2="6.604" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-17.653" y1="-6.604" x2="17.653" y2="-6.604" width="0.1524" layer="21"/>
<pad name="1" x="-16.51" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-13.97" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-11.43" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-8.89" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="-6.35" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="-3.81" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="-1.27" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="1.27" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="3.81" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="6.35" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="8.89" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="11.43" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="13.97" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="16.51" y="-7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="16.51" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="13.97" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="17" x="11.43" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="18" x="8.89" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="19" x="6.35" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="20" x="3.81" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="21" x="1.27" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="22" x="-1.27" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="23" x="-3.81" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="24" x="-6.35" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="25" x="-8.89" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="26" x="-11.43" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="27" x="-13.97" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="28" x="-16.51" y="7.62" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-17.78" y="-6.35" size="1.778" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-14.605" y="-0.9398" size="1.778" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="DIL24-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
<wire x1="-14.986" y1="-0.635" x2="-14.986" y2="-2.794" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-14.986" y1="0.635" x2="-14.986" y2="-0.635" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<wire x1="14.986" y1="-2.794" x2="14.986" y2="2.794" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-14.986" y1="-2.794" x2="14.986" y2="-2.794" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-14.986" y1="2.794" x2="14.986" y2="2.794" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-14.986" y1="2.794" x2="-14.986" y2="0.635" width="0.1524" layer="21"/>
<pad name="1" x="-13.97" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-11.43" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-8.89" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-6.35" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="-3.81" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="-1.27" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="1.27" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="3.81" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="6.35" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="8.89" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="11.43" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="13.97" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="13.97" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="11.43" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="8.89" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="6.35" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="17" x="3.81" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="18" x="1.27" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="19" x="-1.27" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="20" x="-3.81" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="21" x="-6.35" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="22" x="-8.89" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="23" x="-11.43" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="24" x="-13.97" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-15.2908" y="-2.667" size="1.778" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-13.462" y="-0.889" size="1.778" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="DIL22-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
<wire x1="-14.605" y1="-0.635" x2="-14.605" y2="-2.794" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-14.605" y1="0.635" x2="-14.605" y2="-0.635" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<wire x1="14.605" y1="-2.794" x2="14.605" y2="2.794" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-14.605" y1="-2.794" x2="14.605" y2="-2.794" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-14.605" y1="2.794" x2="-14.605" y2="0.635" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-14.605" y1="2.794" x2="14.605" y2="2.794" width="0.1524" layer="21"/>
<pad name="1" x="-12.7" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-10.16" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-7.62" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-5.08" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="-2.54" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="0" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="2.54" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="5.08" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="7.62" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="10.16" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="12.7" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="12.7" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="10.16" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="7.62" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="5.08" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="2.54" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="17" x="0" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="18" x="-2.54" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="19" x="-5.08" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="20" x="-7.62" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="21" x="-10.16" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="22" x="-12.7" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-14.9098" y="-2.667" size="1.778" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-10.795" y="-0.889" size="1.778" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="HM91M2">
<wire x1="-10.16" y1="-43.18" x2="10.16" y2="-43.18" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="-43.18" x2="10.16" y2="38.1" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="38.1" x2="-10.16" y2="38.1" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-10.16" y1="38.1" x2="-10.16" y2="-43.18" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-10.16" y="38.735" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-45.72" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A7" x="-15.24" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-15.24" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-15.24" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-15.24" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-15.24" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A12" x="-15.24" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A13" x="-15.24" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E1A" x="-15.24" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E2A" x="-15.24" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="E3A" x="-15.24" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!GA" x="-15.24" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A14" x="-15.24" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A15" x="-15.24" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D0" x="15.24" y="35.56" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D1" x="15.24" y="33.02" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D2" x="15.24" y="30.48" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D3" x="15.24" y="27.94" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D4" x="15.24" y="25.4" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D5" x="15.24" y="22.86" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D6" x="15.24" y="20.32" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D7" x="15.24" y="17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D15" x="15.24" y="-2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D14" x="15.24" y="0" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D13" x="15.24" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D12" x="15.24" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D11" x="15.24" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D10" x="15.24" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D9" x="15.24" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D8" x="15.24" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="S" x="-15.24" y="-38.1" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!GB" x="-15.24" y="-33.02" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-15.24" y="-40.64" length="middle" direction="in"/>
<pin name="E3B" x="-15.24" y="-27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E2B" x="-15.24" y="-25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E1B" x="-15.24" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-15.24" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-15.24" y="22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-15.24" y="25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-15.24" y="27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-15.24" y="30.48" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-15.24" y="33.02" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-15.24" y="35.56" length="middle" direction="in"/>
<pin name="VCC@1" x="15.24" y="-30.48" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC@2" x="15.24" y="-33.02" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="GND@1" x="15.24" y="-38.1" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="GND@2" x="15.24" y="-40.64" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="HD4702">
<wire x1="-7.62" y1="-17.78" x2="7.62" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-17.78" x2="7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="12.7" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="13.335" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-20.32" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="Q0" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q1" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Q2" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!ECP" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CP" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="OX" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="IX" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CO" x="12.7" y="-15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="Z" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="S3" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="S2" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="S1" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="S0" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="IM" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HD6402">
<wire x1="-15.24" y1="-35.56" x2="5.08" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-35.56" x2="5.08" y2="33.02" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="33.02" x2="-15.24" y2="33.02" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-15.24" y1="33.02" x2="-15.24" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-15.24" y="33.655" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-15.24" y="-38.1" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="RRD" x="-20.32" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="RBR8" x="10.16" y="12.7" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="RBR7" x="10.16" y="15.24" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="RBR6" x="10.16" y="17.78" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="RBR5" x="10.16" y="20.32" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="RBR4" x="10.16" y="22.86" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="RBR3" x="10.16" y="25.4" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="RBR2" x="10.16" y="27.94" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="RBR1" x="10.16" y="30.48" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="PE" x="10.16" y="0" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="FE" x="10.16" y="-2.54" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="OE" x="10.16" y="-5.08" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="SFD" x="-20.32" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="RRC" x="-20.32" y="-25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!DRR" x="-20.32" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DR" x="10.16" y="-10.16" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="RRI" x="-20.32" y="-27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="MR" x="-20.32" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="TBRE" x="10.16" y="-12.7" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="!TBRL" x="-20.32" y="-30.48" length="middle" direction="in"/>
<pin name="TRE" x="10.16" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="TRO" x="10.16" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="TBR1" x="-20.32" y="30.48" length="middle" direction="in"/>
<pin name="TBR2" x="-20.32" y="27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="TBR3" x="-20.32" y="25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="TBR4" x="-20.32" y="22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="TBR5" x="-20.32" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="TBR6" x="-20.32" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="TBR7" x="-20.32" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="TBR8" x="-20.32" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CRL" x="-20.32" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="PI" x="-20.32" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="SBS" x="-20.32" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CLS2" x="-20.32" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="EPE" x="-20.32" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="TRC" x="-20.32" y="-33.02" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CLS1" x="-20.32" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HD6408">
<wire x1="-7.62" y1="-17.78" x2="7.62" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-17.78" x2="7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="18.415" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-20.32" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="VW" x="12.7" y="-10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="ESC" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" function="clk" rot="R180"/>
<pin name="TD" x="12.7" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="SDO" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="DC" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="BZI" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="BOI" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="UDI" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DSC" x="12.7" y="-12.7" length="middle" direction="out" function="clk" rot="R180"/>
<pin name="CDS" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="DR" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="MR" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DBS" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!BZO" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="!OI" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!BOO" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="SDI" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="EE" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="SS" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="SD" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="SCI" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" function="clk" rot="R180"/>
<pin name="EC" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="HD6409">
<wire x1="-10.16" y1="-17.78" x2="10.16" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="-17.78" x2="10.16" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="17.78" x2="-10.16" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-10.16" y1="17.78" x2="-10.16" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-10.16" y="18.415" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-20.32" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="BZI" x="-15.24" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="BOI" x="-15.24" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="UDI" x="-15.24" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="SD/CDS" x="-15.24" y="7.62" length="middle"/>
<pin name="SDO" x="15.24" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!SRST" x="15.24" y="-15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!NVM" x="15.24" y="-12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="DCLK" x="15.24" y="-10.16" length="middle" direction="out" function="clk" rot="R180"/>
<pin name="!RST" x="-15.24" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CO" x="15.24" y="12.7" length="middle" direction="out" function="clk" rot="R180"/>
<pin name="IX" x="-15.24" y="12.7" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="OX" x="15.24" y="15.24" length="middle" direction="out" function="clk" rot="R180"/>
<pin name="MS" x="-15.24" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CTS" x="-15.24" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="ECLK" x="15.24" y="7.62" length="middle" direction="out" function="clk" rot="R180"/>
<pin name="SS" x="-15.24" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!BZO" x="15.24" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!BOO" x="15.24" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="HM6504">
<wire x1="-7.62" y1="-20.32" x2="7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-20.32" x2="7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="20.32" x2="-7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="20.32" x2="-7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="20.955" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-22.86" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q" x="12.7" y="17.78" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CE" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="A11" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM6508">
<wire x1="-7.62" y1="-17.78" x2="7.62" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-17.78" x2="7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="18.415" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-20.32" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="!CE" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="HM6514">
<wire x1="-7.62" y1="-17.78" x2="7.62" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-17.78" x2="7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="18.415" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-20.32" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A6" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CE" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D3" x="12.7" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D2" x="12.7" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D1" x="12.7" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D0" x="12.7" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM6516">
<wire x1="-10.16" y1="-20.32" x2="5.08" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-20.32" x2="5.08" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="20.32" x2="-10.16" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-10.16" y1="20.32" x2="-10.16" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-10.16" y="20.955" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-22.86" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A7" x="-15.24" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-15.24" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-15.24" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-15.24" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-15.24" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-15.24" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-15.24" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-15.24" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D0" x="10.16" y="17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D1" x="10.16" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D2" x="10.16" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D3" x="10.16" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D4" x="10.16" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D5" x="10.16" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D6" x="10.16" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D7" x="10.16" y="0" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!CE" x="-15.24" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-15.24" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!OE" x="-15.24" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-15.24" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-15.24" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-15.24" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM6518">
<wire x1="-7.62" y1="-22.86" x2="7.62" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-22.86" x2="7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="20.32" x2="-7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="20.32" x2="-7.62" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="20.955" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-25.4" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="!S1" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CE" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-12.7" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q" x="12.7" y="17.78" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="!S2" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM6551">
<wire x1="-7.62" y1="-20.32" x2="7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-20.32" x2="7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="18.415" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-22.86" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A3" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D0" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="Q0" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="D1" x="12.7" y="0" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="Q1" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="D2" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="Q2" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="D3" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="Q3" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="!S2" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CE" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!S1" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM6561">
<wire x1="-7.62" y1="-20.32" x2="7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-20.32" x2="7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="17.78" x2="-7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="18.415" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-22.86" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A3" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CE" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!S2" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D0" x="12.7" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D1" x="12.7" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D2" x="12.7" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D3" x="12.7" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!S1" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM6564">
<wire x1="-7.62" y1="-30.48" x2="7.62" y2="-30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-30.48" x2="7.62" y2="30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="30.48" x2="-7.62" y2="30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="30.48" x2="-7.62" y2="-30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="31.115" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-33.02" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="Q4" x="12.7" y="17.78" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="D4" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="Q5" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="D5" x="12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="A0" x="-12.7" y="27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E3" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!W2@1" x="-12.7" y="-25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!W2@2" x="-12.7" y="-27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="E4" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D6" x="12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="Q6" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="D7" x="12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="Q7" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="Q3" x="12.7" y="20.32" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="D3" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="Q2" x="12.7" y="22.86" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="D2" x="12.7" y="0" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="E2" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!W1@1" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!W1@2" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E1" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D1" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="Q1" x="12.7" y="25.4" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="D0" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="Q0" x="12.7" y="27.94" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="VCC@1" x="12.7" y="-17.78" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC@2" x="12.7" y="-20.32" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="GND@1" x="12.7" y="-25.4" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="GND@2" x="12.7" y="-27.94" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="HM6617">
<wire x1="-7.62" y1="-20.32" x2="7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-20.32" x2="7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="20.32" x2="-7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="20.32" x2="-7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="20.955" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-22.86" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A7" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-12.7" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q0" x="12.7" y="17.78" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="Q1" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="Q2" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="Q3" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="Q4" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="Q5" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="Q6" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="Q7" x="12.7" y="0" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="!CE" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!OE" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!P" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM6642">
<wire x1="-7.62" y1="-22.86" x2="7.62" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-22.86" x2="7.62" y2="22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="22.86" x2="-7.62" y2="22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="22.86" x2="-7.62" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="23.495" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-25.4" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A7" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-12.7" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q0" x="12.7" y="20.32" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="Q1" x="12.7" y="17.78" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="Q2" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="Q3" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="Q4" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="Q5" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="Q6" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="Q7" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="P" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CE" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="G3" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!G2" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!G1" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="80C86MAX">
<wire x1="5.08" y1="-43.18" x2="5.08" y2="40.64" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-17.78" y1="40.64" x2="-17.78" y2="-43.18" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-17.78" y1="40.64" x2="5.08" y2="40.64" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-17.78" y1="-43.18" x2="5.08" y2="-43.18" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-17.78" y="41.275" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-17.78" y="-45.72" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="AD14" x="10.16" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD13" x="10.16" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD12" x="10.16" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD11" x="10.16" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD10" x="10.16" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD9" x="10.16" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD8" x="10.16" y="17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD7" x="10.16" y="20.32" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD6" x="10.16" y="22.86" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD5" x="10.16" y="25.4" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD4" x="10.16" y="27.94" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD3" x="10.16" y="30.48" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD2" x="10.16" y="33.02" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD1" x="10.16" y="35.56" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD0" x="10.16" y="38.1" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="NMI" x="-22.86" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="INTR" x="-22.86" y="22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CLK" x="-22.86" y="38.1" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" x="-22.86" y="27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="READY" x="-22.86" y="33.02" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!TEST" x="-22.86" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="QS1" x="10.16" y="-40.64" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="QS0" x="10.16" y="-38.1" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!S0" x="10.16" y="-20.32" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!S1" x="10.16" y="-22.86" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!S2" x="10.16" y="-25.4" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!LOCK" x="10.16" y="-33.02" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="RQ/GT1" x="-22.86" y="-7.62" length="middle" function="dot"/>
<pin name="RQ/GT0" x="-22.86" y="-5.08" length="middle" function="dot"/>
<pin name="!RD" x="10.16" y="-30.48" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!MX" x="-22.86" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!BHE!/S7" x="10.16" y="-15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A19/S6" x="10.16" y="-10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A18/S5" x="10.16" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A17/S4" x="10.16" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A16/S3" x="10.16" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="AD15" x="10.16" y="0" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="VCC" x="-22.86" y="-30.48" length="middle" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" x="-22.86" y="-38.1" length="middle" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" x="-22.86" y="-40.64" length="middle" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="80C86MIN">
<wire x1="5.08" y1="-40.64" x2="5.08" y2="40.64" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-17.78" y1="40.64" x2="-17.78" y2="-40.64" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-17.78" y1="40.64" x2="5.08" y2="40.64" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-17.78" y1="-40.64" x2="5.08" y2="-40.64" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-17.78" y="41.275" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-17.78" y="-43.18" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="AD14" x="10.16" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD13" x="10.16" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD12" x="10.16" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD11" x="10.16" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD10" x="10.16" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD9" x="10.16" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD8" x="10.16" y="17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD7" x="10.16" y="20.32" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD6" x="10.16" y="22.86" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD5" x="10.16" y="25.4" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD4" x="10.16" y="27.94" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD3" x="10.16" y="30.48" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD2" x="10.16" y="33.02" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD1" x="10.16" y="35.56" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD0" x="10.16" y="38.1" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="NMI" x="-22.86" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="INTR" x="-22.86" y="22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CLK" x="-22.86" y="38.1" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" x="-22.86" y="27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="READY" x="-22.86" y="33.02" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!TEST" x="-22.86" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!INTA" x="10.16" y="-38.1" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="ALE" x="10.16" y="-35.56" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!DEN" x="10.16" y="-20.32" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="DT/!R" x="10.16" y="-22.86" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="M/!IO" x="10.16" y="-25.4" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!WR" x="10.16" y="-33.02" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="HLDA" x="-22.86" y="-7.62" length="middle" direction="out"/>
<pin name="HOLD" x="-22.86" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!RD" x="10.16" y="-30.48" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="MN" x="-22.86" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!BHE!/S7" x="10.16" y="-15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A19/S6" x="10.16" y="-10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A18/S5" x="10.16" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A17/S4" x="10.16" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A16/S3" x="10.16" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="AD15" x="10.16" y="0" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="GND@2" x="-22.86" y="-38.1" length="middle" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" x="-22.86" y="-35.56" length="middle" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" x="-22.86" y="-30.48" length="middle" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="80C88MAX">
<wire x1="-17.78" y1="-43.18" x2="5.08" y2="-43.18" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-43.18" x2="5.08" y2="40.64" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="40.64" x2="-17.78" y2="40.64" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-17.78" y1="40.64" x2="-17.78" y2="-43.18" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-17.78" y="41.275" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-17.78" y="-45.72" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A14" x="10.16" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A13" x="10.16" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A12" x="10.16" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A11" x="10.16" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A10" x="10.16" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A9" x="10.16" y="15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A8" x="10.16" y="17.78" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="AD7" x="10.16" y="20.32" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD6" x="10.16" y="22.86" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD5" x="10.16" y="25.4" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD4" x="10.16" y="27.94" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD3" x="10.16" y="30.48" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD2" x="10.16" y="33.02" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD1" x="10.16" y="35.56" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD0" x="10.16" y="38.1" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="NMI" x="-22.86" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="INTR" x="-22.86" y="22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CLK" x="-22.86" y="38.1" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" x="-22.86" y="27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="READY" x="-22.86" y="33.02" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!TEST" x="-22.86" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="QS1" x="10.16" y="-40.64" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="QS0" x="10.16" y="-38.1" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!S0" x="10.16" y="-20.32" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!S1" x="10.16" y="-22.86" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!S2" x="10.16" y="-25.4" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!LOCK" x="10.16" y="-33.02" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="RQ/GT1" x="-22.86" y="-7.62" length="middle" function="dot"/>
<pin name="RQ/GT0" x="-22.86" y="-5.08" length="middle" function="dot"/>
<pin name="!RD" x="10.16" y="-30.48" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!MX" x="-22.86" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!BHE" x="10.16" y="-15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A19/S6" x="10.16" y="-10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A18/S5" x="10.16" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A17/S4" x="10.16" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A16/S3" x="10.16" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A15" x="10.16" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="GND@2" x="-22.86" y="-40.64" length="middle" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" x="-22.86" y="-38.1" length="middle" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" x="-22.86" y="-30.48" length="middle" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="80C88MIN">
<wire x1="-17.78" y1="-40.64" x2="5.08" y2="-40.64" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-40.64" x2="5.08" y2="40.64" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="40.64" x2="-17.78" y2="40.64" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-17.78" y1="40.64" x2="-17.78" y2="-40.64" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-17.78" y="41.275" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-17.78" y="-43.18" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A14" x="10.16" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A13" x="10.16" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A12" x="10.16" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A11" x="10.16" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A10" x="10.16" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A9" x="10.16" y="15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A8" x="10.16" y="17.78" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="AD7" x="10.16" y="20.32" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD6" x="10.16" y="22.86" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD5" x="10.16" y="25.4" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD4" x="10.16" y="27.94" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD3" x="10.16" y="30.48" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD2" x="10.16" y="33.02" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD1" x="10.16" y="35.56" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="AD0" x="10.16" y="38.1" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="NMI" x="-22.86" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="INTR" x="-22.86" y="22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CLK" x="-22.86" y="38.1" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" x="-22.86" y="27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="READY" x="-22.86" y="33.02" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!TEST" x="-22.86" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!INTA" x="10.16" y="-38.1" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="ALE" x="10.16" y="-35.56" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!DEN" x="10.16" y="-20.32" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="DT/!R" x="10.16" y="-22.86" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="IO/!M" x="10.16" y="-25.4" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!WR" x="10.16" y="-33.02" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="HLDA" x="-22.86" y="-7.62" length="middle" direction="out"/>
<pin name="HOLD" x="-22.86" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!RD" x="10.16" y="-30.48" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="MN" x="-22.86" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!SSO" x="10.16" y="-15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A19/S6" x="10.16" y="-10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A18/S5" x="10.16" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A17/S4" x="10.16" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A16/S3" x="10.16" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A15" x="10.16" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="GND@2" x="-22.86" y="-38.1" length="middle" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" x="-22.86" y="-35.56" length="middle" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" x="-22.86" y="-30.48" length="middle" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="82C37A">
<wire x1="-15.24" y1="-38.1" x2="2.54" y2="-38.1" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="2.54" y1="-38.1" x2="2.54" y2="35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="2.54" y1="35.56" x2="-15.24" y2="35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-15.24" y1="35.56" x2="-15.24" y2="-38.1" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-15.24" y="36.195" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-15.24" y="-40.64" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="!IOR" x="-20.32" y="2.54" length="middle"/>
<pin name="!IOW" x="-20.32" y="0" length="middle"/>
<pin name="!MEMR" x="7.62" y="-33.02" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!MEMW" x="7.62" y="-35.56" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="NC" x="-20.32" y="-35.56" length="middle" direction="nc"/>
<pin name="READY" x="-20.32" y="22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="HLDA" x="-20.32" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="ADSTB" x="7.62" y="-30.48" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="AEN" x="7.62" y="-27.94" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="HRQ" x="7.62" y="-25.4" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!CS" x="-20.32" y="27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CLK" x="-20.32" y="33.02" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" x="-20.32" y="25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DACK2" x="7.62" y="-17.78" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="DACK3" x="7.62" y="-20.32" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="DREQ3" x="-20.32" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DREQ2" x="-20.32" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DREQ1" x="-20.32" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DREQ0" x="-20.32" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DB7" x="7.62" y="-7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="DB6" x="7.62" y="-5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="DB5" x="7.62" y="-2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="DACK1" x="7.62" y="-15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="DACK0" x="7.62" y="-12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="DB4" x="7.62" y="0" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="DB3" x="7.62" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="DB2" x="7.62" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="DB1" x="7.62" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="DB0" x="7.62" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="A0" x="7.62" y="33.02" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="A1" x="7.62" y="30.48" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="A2" x="7.62" y="27.94" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="A3" x="7.62" y="25.4" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!EOP" x="-20.32" y="-2.54" length="middle"/>
<pin name="A4" x="7.62" y="22.86" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A5" x="7.62" y="20.32" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A6" x="7.62" y="17.78" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A7" x="7.62" y="15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="82C50A">
<wire x1="-17.78" y1="-35.56" x2="5.08" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-35.56" x2="5.08" y2="33.02" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="33.02" x2="-17.78" y2="33.02" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-17.78" y1="33.02" x2="-17.78" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-17.78" y="33.655" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-17.78" y="-38.1" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="D0" x="-22.86" y="-15.24" length="middle"/>
<pin name="D1" x="-22.86" y="-17.78" length="middle"/>
<pin name="D2" x="-22.86" y="-20.32" length="middle"/>
<pin name="D3" x="-22.86" y="-22.86" length="middle"/>
<pin name="D4" x="-22.86" y="-25.4" length="middle"/>
<pin name="D5" x="-22.86" y="-27.94" length="middle"/>
<pin name="D6" x="-22.86" y="-30.48" length="middle"/>
<pin name="D7" x="-22.86" y="-33.02" length="middle"/>
<pin name="RCLK" x="10.16" y="17.78" length="middle" direction="in" function="clk" rot="R180"/>
<pin name="SIN" x="10.16" y="20.32" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="SOUT" x="10.16" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="CS0" x="-22.86" y="30.48" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CS1" x="-22.86" y="27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CS2" x="-22.86" y="25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!BAUDOUT" x="10.16" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="XTAL1" x="10.16" y="7.62" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="XTAL2" x="10.16" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!DOSTR" x="-22.86" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DOSTR" x="-22.86" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!DISTR" x="-22.86" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DISTR" x="-22.86" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DDIS" x="10.16" y="27.94" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="CSOUT" x="10.16" y="30.48" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!ADS" x="-22.86" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-22.86" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-22.86" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-22.86" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="NC" x="10.16" y="-33.02" length="middle" direction="nc" rot="R180"/>
<pin name="INTRPT" x="10.16" y="25.4" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!OUT2" x="10.16" y="-12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!RTS" x="10.16" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!DTR" x="10.16" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!OUT1" x="10.16" y="-10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="MR" x="-22.86" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CTS" x="10.16" y="-17.78" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="!DSR" x="10.16" y="-20.32" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="!DCD" x="10.16" y="-22.86" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="!RI" x="10.16" y="-25.4" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="82C52">
<wire x1="-12.7" y1="-30.48" x2="5.08" y2="-30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-30.48" x2="5.08" y2="22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="22.86" x2="-12.7" y2="22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-12.7" y1="22.86" x2="-12.7" y2="-30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-12.7" y="23.495" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-12.7" y="-33.02" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="!RD" x="-17.78" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WR" x="-17.78" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D0" x="-17.78" y="20.32" length="middle"/>
<pin name="D1" x="-17.78" y="17.78" length="middle"/>
<pin name="D2" x="-17.78" y="15.24" length="middle"/>
<pin name="D3" x="-17.78" y="12.7" length="middle"/>
<pin name="D4" x="-17.78" y="10.16" length="middle"/>
<pin name="D5" x="-17.78" y="7.62" length="middle"/>
<pin name="D6" x="-17.78" y="5.08" length="middle"/>
<pin name="D7" x="-17.78" y="2.54" length="middle"/>
<pin name="A0" x="-17.78" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-17.78" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="IX" x="-17.78" y="-22.86" length="middle"/>
<pin name="OX" x="-17.78" y="-25.4" length="middle"/>
<pin name="SDO" x="10.16" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!CTS" x="10.16" y="-2.54" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="!DSR" x="10.16" y="0" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="!DTR" x="10.16" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!RTS" x="10.16" y="-10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="CO" x="10.16" y="20.32" length="middle" direction="out" function="clk" rot="R180"/>
<pin name="TBRE" x="10.16" y="15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="RST" x="-17.78" y="-27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="INTR" x="10.16" y="-27.94" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="SDI" x="10.16" y="5.08" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="DR" x="10.16" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!CS0" x="-17.78" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="82C54">
<wire x1="-10.16" y1="-22.86" x2="7.62" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-22.86" x2="7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="20.32" x2="-10.16" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-10.16" y1="20.32" x2="-10.16" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-10.16" y="20.955" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-25.4" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="D7" x="-15.24" y="0" length="middle"/>
<pin name="D6" x="-15.24" y="2.54" length="middle"/>
<pin name="D5" x="-15.24" y="5.08" length="middle"/>
<pin name="D4" x="-15.24" y="7.62" length="middle"/>
<pin name="D3" x="-15.24" y="10.16" length="middle"/>
<pin name="D2" x="-15.24" y="12.7" length="middle"/>
<pin name="D1" x="-15.24" y="15.24" length="middle"/>
<pin name="D0" x="-15.24" y="17.78" length="middle"/>
<pin name="CLK0" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="in" function="clk" rot="R180"/>
<pin name="OUT0" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="G0" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="OUT1" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="G1" x="12.7" y="0" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="CLK1" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="in" function="clk" rot="R180"/>
<pin name="G2" x="12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="OUT2" x="12.7" y="-12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="CLK2" x="12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in" function="clk" rot="R180"/>
<pin name="A0" x="-15.24" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-15.24" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CS" x="-15.24" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!RD" x="-15.24" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WR" x="-15.24" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="82C55A">
<wire x1="-15.24" y1="-35.56" x2="2.54" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="2.54" y1="-35.56" x2="2.54" y2="33.02" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="2.54" y1="33.02" x2="-15.24" y2="33.02" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-15.24" y1="33.02" x2="-15.24" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-15.24" y="33.655" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-15.24" y="-38.1" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="PA3" x="7.62" y="22.86" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PA2" x="7.62" y="25.4" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PA1" x="7.62" y="27.94" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PA0" x="7.62" y="30.48" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!RD" x="-20.32" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CS" x="-20.32" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-20.32" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-20.32" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="PC7" x="7.62" y="-33.02" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PC6" x="7.62" y="-30.48" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PC5" x="7.62" y="-27.94" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PC4" x="7.62" y="-25.4" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PC0" x="7.62" y="-15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PC1" x="7.62" y="-17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PC2" x="7.62" y="-20.32" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PC3" x="7.62" y="-22.86" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PB0" x="7.62" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PB1" x="7.62" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PB2" x="7.62" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PB3" x="7.62" y="0" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PB4" x="7.62" y="-2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PB5" x="7.62" y="-5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PB6" x="7.62" y="-7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PB7" x="7.62" y="-10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D7" x="-20.32" y="12.7" length="middle"/>
<pin name="D6" x="-20.32" y="15.24" length="middle"/>
<pin name="D5" x="-20.32" y="17.78" length="middle"/>
<pin name="D4" x="-20.32" y="20.32" length="middle"/>
<pin name="D3" x="-20.32" y="22.86" length="middle"/>
<pin name="D2" x="-20.32" y="25.4" length="middle"/>
<pin name="D1" x="-20.32" y="27.94" length="middle"/>
<pin name="D0" x="-20.32" y="30.48" length="middle"/>
<pin name="RESET" x="-20.32" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WR" x="-20.32" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="PA7" x="7.62" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PA6" x="7.62" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PA5" x="7.62" y="17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PA4" x="7.62" y="20.32" length="middle" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="82C59A">
<wire x1="-12.7" y1="-22.86" x2="7.62" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-22.86" x2="7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="20.32" x2="-12.7" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-12.7" y1="20.32" x2="-12.7" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-12.7" y="20.955" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-12.7" y="-25.4" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="!CS" x="-17.78" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WR" x="-17.78" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!RD" x="-17.78" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D7" x="-17.78" y="0" length="middle"/>
<pin name="D6" x="-17.78" y="2.54" length="middle"/>
<pin name="D5" x="-17.78" y="5.08" length="middle"/>
<pin name="D4" x="-17.78" y="7.62" length="middle"/>
<pin name="D3" x="-17.78" y="10.16" length="middle"/>
<pin name="D2" x="-17.78" y="12.7" length="middle"/>
<pin name="D1" x="-17.78" y="15.24" length="middle"/>
<pin name="D0" x="-17.78" y="17.78" length="middle"/>
<pin name="CAS0" x="12.7" y="-7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="CAS1" x="12.7" y="-10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="CAS2" x="12.7" y="-12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="SP/!EN" x="-17.78" y="-15.24" length="middle"/>
<pin name="INT" x="12.7" y="-20.32" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="IR0" x="12.7" y="17.78" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="IR1" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="IR2" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="IR3" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="IR4" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="IR5" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="IR6" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="IR7" x="12.7" y="0" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="!INTA" x="-17.78" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-17.78" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="82C82">
<wire x1="-7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="15.875" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-17.78" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="I0" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I1" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I2" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I3" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I4" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I5" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I6" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I7" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!OE" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="STB" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="O7" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="O6" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="O5" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="O4" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="O3" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="O2" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="O1" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="O0" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="82C83H">
<wire x1="-7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="15.875" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-17.78" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="I0" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I1" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I2" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I3" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I4" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I5" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I6" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="I7" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!OE" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="STB" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!O7" x="12.7" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!O6" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!O5" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!O4" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!O3" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!O2" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!O1" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!O0" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="82C84A">
<wire x1="-12.7" y1="-25.4" x2="7.62" y2="-25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-25.4" x2="7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="20.32" x2="-12.7" y2="20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-12.7" y1="20.32" x2="-12.7" y2="-25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-12.7" y="20.955" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-12.7" y="-27.94" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="CSYNC" x="-17.78" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="PCLK" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!AEN1" x="-17.78" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="RDY1" x="-17.78" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="READY" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="RDY2" x="-17.78" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!AEN2" x="-17.78" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CLK" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="RESET" x="12.7" y="17.78" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!RES" x="-17.78" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="OSC" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="F/!C" x="-17.78" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="EFI" x="-17.78" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!ASYNC" x="-17.78" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X2" x="-17.78" y="15.24" length="middle" direction="out"/>
<pin name="X1" x="-17.78" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="82C85">
<wire x1="-15.24" y1="-30.48" x2="10.16" y2="-30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="-30.48" x2="10.16" y2="22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="22.86" x2="-15.24" y2="22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-15.24" y1="22.86" x2="-15.24" y2="-30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-15.24" y="23.495" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-15.24" y="-33.02" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="CSYNC" x="-20.32" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="PCLK" x="15.24" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!AEN1" x="-20.32" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="RDY1" x="-20.32" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="READY" x="15.24" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!AEN2" x="-20.32" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="RDY2" x="-20.32" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CLK" x="15.24" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="CLK50" x="15.24" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="START" x="-20.32" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!SLO!/FST" x="-20.32" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="S0" x="-20.32" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="S1" x="-20.32" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="S2/STOP" x="-20.32" y="-2.54" length="middle" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" x="15.24" y="15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!RES" x="-20.32" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="OSC" x="15.24" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="F/!C" x="-20.32" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="EFI" x="-20.32" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!ASYNC" x="-20.32" y="-27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="X2" x="15.24" y="20.32" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="X1" x="-20.32" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="82C86H">
<wire x1="-7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="15.875" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-17.78" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="12.7" length="middle"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="10.16" length="middle"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="7.62" length="middle"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="5.08" length="middle"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="2.54" length="middle"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="0" length="middle"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="-2.54" length="middle"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="-5.08" length="middle"/>
<pin name="!OE" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="T" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="B7" x="12.7" y="-5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="B6" x="12.7" y="-2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="B5" x="12.7" y="0" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="B4" x="12.7" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="B3" x="12.7" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="B2" x="12.7" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="B1" x="12.7" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="B0" x="12.7" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="82C87H">
<wire x1="-7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-15.24" x2="7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="15.24" x2="-7.62" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="15.875" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-17.78" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="12.7" length="middle"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="10.16" length="middle"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="7.62" length="middle"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="5.08" length="middle"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="2.54" length="middle"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="0" length="middle"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="-2.54" length="middle"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="-5.08" length="middle"/>
<pin name="!OE" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="T" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!B7" x="12.7" y="-5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!B6" x="12.7" y="-2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!B5" x="12.7" y="0" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!B4" x="12.7" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!B3" x="12.7" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!B2" x="12.7" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!B1" x="12.7" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!B0" x="12.7" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="82C88">
<wire x1="-10.16" y1="-17.78" x2="10.16" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="-17.78" x2="10.16" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="15.24" x2="-10.16" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-10.16" y1="15.24" x2="-10.16" y2="-17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-10.16" y="15.875" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-20.32" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="IOB" x="-15.24" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CLK" x="-15.24" y="2.54" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="!S1" x="-15.24" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DT/!R" x="15.24" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="ALE" x="15.24" y="-15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!AEN" x="-15.24" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!MRDC" x="15.24" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!AMWC" x="15.24" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!MWTC" x="15.24" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!IOWC" x="15.24" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!AIOWC" x="15.24" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!IORC" x="15.24" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!INTA" x="15.24" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="CEN" x="-15.24" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DEN" x="15.24" y="-10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="MCE/!PD" x="15.24" y="-12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!S2" x="-15.24" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!S0" x="-15.24" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="82C89">
<wire x1="-12.7" y1="-15.24" x2="12.7" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="12.7" y1="-15.24" x2="12.7" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="12.7" y1="15.24" x2="-12.7" y2="15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-12.7" y1="15.24" x2="-12.7" y2="-15.24" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-12.7" y="15.875" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-12.7" y="-17.78" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="!S2" x="-17.78" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!IOB" x="-17.78" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="SYB/!REB" x="-17.78" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="RESB" x="-17.78" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!BCLK" x="17.78" y="10.16" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="!INIT" x="17.78" y="12.7" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="!BREQ" x="17.78" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!BPRO" x="17.78" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!BPRN" x="17.78" y="5.08" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="!BUSY" x="17.78" y="0" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!CBRQ" x="17.78" y="-2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!AEN" x="17.78" y="-10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="ANYRQST" x="-17.78" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CRQLCK" x="-17.78" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!LOCK" x="-17.78" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CLK" x="-17.78" y="0" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="!S0" x="-17.78" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!S1" x="-17.78" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM8808">
<wire x1="-7.62" y1="-22.86" x2="7.62" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-22.86" x2="7.62" y2="22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="22.86" x2="-7.62" y2="22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="22.86" x2="-7.62" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="23.495" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-25.4" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A12" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-12.7" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D0" x="12.7" y="20.32" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D1" x="12.7" y="17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D2" x="12.7" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D3" x="12.7" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D4" x="12.7" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D5" x="12.7" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D6" x="12.7" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D7" x="12.7" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!CE" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!OE" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM8816H">
<wire x1="-7.62" y1="-22.86" x2="7.62" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-22.86" x2="7.62" y2="22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="22.86" x2="-7.62" y2="22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="22.86" x2="-7.62" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="23.495" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-25.4" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A12" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-12.7" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D0" x="12.7" y="20.32" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D1" x="12.7" y="17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D2" x="12.7" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D3" x="12.7" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D4" x="12.7" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D5" x="12.7" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D6" x="12.7" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D7" x="12.7" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!CE" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A13" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM8832">
<wire x1="-7.62" y1="-25.4" x2="7.62" y2="-25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-25.4" x2="7.62" y2="25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="25.4" x2="-7.62" y2="25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="25.4" x2="-7.62" y2="-25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="26.035" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-27.94" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A14" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A12" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-12.7" y="22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D0" x="12.7" y="22.86" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D1" x="12.7" y="20.32" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D2" x="12.7" y="17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D3" x="12.7" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D4" x="12.7" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D5" x="12.7" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D6" x="12.7" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D7" x="12.7" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!CE" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!OE" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A13" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HD15530">
<wire x1="-12.7" y1="-20.32" x2="7.62" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-20.32" x2="7.62" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="17.78" x2="-12.7" y2="17.78" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-12.7" y1="17.78" x2="-12.7" y2="-20.32" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-12.7" y="18.415" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-12.7" y="-22.86" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="VW" x="12.7" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="ESCLK" x="12.7" y="-10.16" length="middle" direction="out" function="clk" rot="R180"/>
<pin name="TD" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="SDO" x="12.7" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="DCLK" x="-17.78" y="-12.7" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="BZI" x="-17.78" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="BOI" x="-17.78" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="UDI" x="-17.78" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DSCLK" x="12.7" y="-7.62" length="middle" direction="out" function="clk" rot="R180"/>
<pin name="CM/!DS" x="12.7" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="DR" x="-17.78" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="MR" x="-17.78" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DSO" x="12.7" y="-12.7" length="middle" direction="out" function="clk" rot="R180"/>
<pin name="!BZO" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!OI" x="-17.78" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!BOO" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="SDI" x="-17.78" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="EE" x="-17.78" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="SS" x="-17.78" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="SD" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="SCI" x="-17.78" y="-17.78" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="ECLK" x="-17.78" y="-15.24" length="middle" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="HD15531">
<wire x1="-12.7" y1="-38.1" x2="7.62" y2="-38.1" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-38.1" x2="7.62" y2="38.1" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="38.1" x2="-12.7" y2="38.1" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-12.7" y1="38.1" x2="-12.7" y2="-38.1" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-12.7" y="38.735" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-12.7" y="-40.64" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="VW" x="12.7" y="17.78" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="TD@1" x="12.7" y="22.86" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="TD@2" x="12.7" y="20.32" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="SDO" x="12.7" y="30.48" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="SYNCD" x="-17.78" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="SDS" x="-17.78" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="SCLK" x="-17.78" y="-33.02" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="DC" x="-17.78" y="-35.56" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="SCS" x="-17.78" y="-20.32" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="BZI" x="-17.78" y="33.02" length="middle" direction="in"/>
<pin name="BOI" x="-17.78" y="35.56" length="middle" direction="in"/>
<pin name="UDI" x="-17.78" y="30.48" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DSCLK" x="12.7" y="7.62" length="middle" direction="out" function="clk" rot="R180"/>
<pin name="TS" x="-17.78" y="-25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CS" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="DPS" x="-17.78" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="DR" x="-17.78" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CC0" x="-17.78" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="MR" x="-17.78" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CC2" x="-17.78" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="6OUT" x="12.7" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!BZO" x="12.7" y="33.02" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!OI" x="-17.78" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!BOO" x="12.7" y="35.56" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="SDI" x="-17.78" y="27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="EE" x="-17.78" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="SS" x="-17.78" y="22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="EPS" x="-17.78" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="SD" x="12.7" y="25.4" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="SCI" x="-17.78" y="-30.48" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="ESCLK" x="12.7" y="5.08" length="middle" direction="out" function="clk" rot="R180"/>
<pin name="CC3" x="-17.78" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="EC" x="-17.78" y="-15.24" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="DS" x="12.7" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="CC4" x="-17.78" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CC1" x="-17.78" y="0" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM65262">
<wire x1="-7.62" y1="-22.86" x2="7.62" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-22.86" x2="7.62" y2="22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="22.86" x2="-7.62" y2="22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="22.86" x2="-7.62" y2="-22.86" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="23.495" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-25.4" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A0" x="-12.7" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="Q" x="12.7" y="20.32" length="middle" direction="hiz" rot="R180"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!CE" x="-12.7" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D" x="12.7" y="15.24" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A12" x="-12.7" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A13" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM65642">
<wire x1="-7.62" y1="-25.4" x2="7.62" y2="-25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="-25.4" x2="7.62" y2="25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="7.62" y1="25.4" x2="-7.62" y2="25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-7.62" y1="25.4" x2="-7.62" y2="-25.4" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-7.62" y="26.035" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-27.94" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A12" x="-12.7" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A7" x="-12.7" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-12.7" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-12.7" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-12.7" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-12.7" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-12.7" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-12.7" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-12.7" y="22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D0" x="12.7" y="22.86" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D1" x="12.7" y="20.32" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D2" x="12.7" y="17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D3" x="12.7" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D4" x="12.7" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D5" x="12.7" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D6" x="12.7" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D7" x="12.7" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!CE1" x="-12.7" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-12.7" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!OE" x="-12.7" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-12.7" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-12.7" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-12.7" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CE2" x="-12.7" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-12.7" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="80C286">
<wire x1="0" y1="-55.88" x2="0" y2="55.88" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-20.32" y1="55.88" x2="-20.32" y2="-55.88" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-20.32" y1="55.88" x2="0" y2="55.88" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-20.32" y1="-55.88" x2="0" y2="-55.88" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-20.32" y="56.515" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-20.32" y="-58.42" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="!BHE" x="5.08" y="-10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="!S1" x="-25.4" y="38.1" length="middle" direction="out"/>
<pin name="!S0" x="-25.4" y="40.64" length="middle" direction="out"/>
<pin name="!PEACK" x="-25.4" y="-2.54" length="middle" direction="out"/>
<pin name="A23" x="5.08" y="-5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A22" x="5.08" y="-2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A21" x="5.08" y="0" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A20" x="5.08" y="2.54" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A19" x="5.08" y="5.08" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A18" x="5.08" y="7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A17" x="5.08" y="10.16" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A16" x="5.08" y="12.7" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A15" x="5.08" y="15.24" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A14" x="5.08" y="17.78" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A13" x="5.08" y="20.32" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A12" x="5.08" y="22.86" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A11" x="5.08" y="25.4" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A10" x="5.08" y="27.94" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A9" x="5.08" y="30.48" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A8" x="5.08" y="33.02" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A7" x="5.08" y="35.56" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A6" x="5.08" y="38.1" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A5" x="5.08" y="40.64" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A4" x="5.08" y="43.18" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A3" x="5.08" y="45.72" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="RESET" x="-25.4" y="45.72" length="middle" direction="in"/>
<pin name="CLK" x="-25.4" y="53.34" length="middle" direction="in" function="clk"/>
<pin name="A2" x="5.08" y="48.26" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A1" x="5.08" y="50.8" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="A0" x="5.08" y="53.34" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="D0" x="5.08" y="-15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D8" x="5.08" y="-35.56" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D1" x="5.08" y="-17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D9" x="5.08" y="-38.1" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D2" x="5.08" y="-20.32" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D10" x="5.08" y="-40.64" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D3" x="5.08" y="-22.86" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D11" x="5.08" y="-43.18" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D4" x="5.08" y="-25.4" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D12" x="5.08" y="-45.72" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D5" x="5.08" y="-27.94" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D13" x="5.08" y="-48.26" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D6" x="5.08" y="-30.48" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D14" x="5.08" y="-50.8" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D7" x="5.08" y="-33.02" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D15" x="5.08" y="-53.34" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="CAP" x="-25.4" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!ERROR" x="-25.4" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!BUSY" x="-25.4" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="INTR" x="-25.4" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="NMI" x="-25.4" y="22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="PEREQ" x="-25.4" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!READY" x="-25.4" y="48.26" length="middle" direction="in"/>
<pin name="HOLD" x="-25.4" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="HLDA" x="-25.4" y="12.7" length="middle" direction="out"/>
<pin name="CD/!INTA" x="-25.4" y="30.48" length="middle" direction="out"/>
<pin name="M/!IO" x="-25.4" y="33.02" length="middle" direction="out"/>
<pin name="!LOCK" x="-25.4" y="27.94" length="middle" direction="out"/>
<pin name="VSS@1" x="-25.4" y="-48.26" length="middle" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" x="-25.4" y="-50.8" length="middle" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@3" x="-25.4" y="-53.34" length="middle" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" x="-25.4" y="-43.18" length="middle" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" x="-25.4" y="-40.64" length="middle" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="HM92560">
<wire x1="-10.16" y1="-43.18" x2="10.16" y2="-43.18" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="-43.18" x2="10.16" y2="40.64" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="40.64" x2="-10.16" y2="40.64" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-10.16" y1="40.64" x2="-10.16" y2="-43.18" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-10.16" y="41.275" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-45.72" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A7" x="-15.24" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-15.24" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-15.24" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-15.24" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E1" x="-15.24" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E2" x="-15.24" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E3" x="-15.24" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E4" x="-15.24" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E5" x="-15.24" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E6" x="-15.24" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E7" x="-15.24" y="-7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!GA" x="-15.24" y="-35.56" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E8" x="-15.24" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E9" x="-15.24" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D0" x="15.24" y="38.1" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D1" x="15.24" y="35.56" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D2" x="15.24" y="33.02" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D3" x="15.24" y="30.48" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D4" x="15.24" y="27.94" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D5" x="15.24" y="25.4" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D6" x="15.24" y="22.86" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D7" x="15.24" y="20.32" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!E10" x="-15.24" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E11" x="-15.24" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D15" x="15.24" y="0" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D14" x="15.24" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D13" x="15.24" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D12" x="15.24" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D11" x="15.24" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D10" x="15.24" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D9" x="15.24" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D8" x="15.24" y="17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!E12" x="-15.24" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E13" x="-15.24" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!GB" x="-15.24" y="-38.1" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-15.24" y="-40.64" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E14" x="-15.24" y="-25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E15" x="-15.24" y="-27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E16" x="-15.24" y="-30.48" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-15.24" y="22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-15.24" y="25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-15.24" y="27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-15.24" y="30.48" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-15.24" y="33.02" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-15.24" y="35.56" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-15.24" y="38.1" length="middle" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM92570">
<wire x1="-10.16" y1="-35.56" x2="10.16" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="-35.56" x2="10.16" y2="30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="30.48" x2="-10.16" y2="30.48" width="0.4064" layer="94"/>
<wire x1="-10.16" y1="30.48" x2="-10.16" y2="-35.56" width="0.4064" layer="94"/>
<text x="-10.16" y="31.115" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-38.1" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="A7" x="-15.24" y="10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A8" x="-15.24" y="7.62" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A9" x="-15.24" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A10" x="-15.24" y="2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A11" x="-15.24" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A12" x="-15.24" y="-2.54" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A13" x="-15.24" y="-5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E1A" x="-15.24" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E2A" x="-15.24" y="-15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E3A" x="-15.24" y="-20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!GA" x="-15.24" y="-27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="D0" x="15.24" y="27.94" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D1" x="15.24" y="25.4" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D2" x="15.24" y="22.86" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D3" x="15.24" y="20.32" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D4" x="15.24" y="17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D5" x="15.24" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D6" x="15.24" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D7" x="15.24" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D15" x="15.24" y="-10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D14" x="15.24" y="-7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D13" x="15.24" y="-5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D12" x="15.24" y="-2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D11" x="15.24" y="0" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D10" x="15.24" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D9" x="15.24" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="D8" x="15.24" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="!GB" x="-15.24" y="-30.48" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!WE" x="-15.24" y="-33.02" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E3B" x="-15.24" y="-22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E2B" x="-15.24" y="-17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="!E1B" x="-15.24" y="-12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A6" x="-15.24" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A5" x="-15.24" y="15.24" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A4" x="-15.24" y="17.78" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A3" x="-15.24" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A2" x="-15.24" y="22.86" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A1" x="-15.24" y="25.4" length="middle" direction="in"/>
<pin name="A0" x="-15.24" y="27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="VCC@1" x="15.24" y="-22.86" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VCC@2" x="15.24" y="-25.4" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="GND@2" x="15.24" y="-33.02" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="GND@1" x="15.24" y="-30.48" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<text x="-1.27" y="-0.635" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="1.905" y="-5.842" size="1.27" layer="95" rot="R90">GND</text>
<text x="1.905" y="2.667" size="1.27" layer="95" rot="R90">VCC</text>
<pin name="GND" x="0" y="-7.62" visible="pad" length="middle" direction="pwr" rot="R90"/>
<pin name="VCC" x="0" y="7.62" visible="pad" length="middle" direction="pwr" rot="R270"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="HM91M2" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM91M2" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL48">
<connects>
<connect gate="A" pin="!E1A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!E1B" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="!E2A" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="!E2B" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="!GA" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="!GB" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D10" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="D11" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="D12" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="D13" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="D14" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="D15" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="D8" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="D9" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="E3A" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="E3B" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="S" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="VCC@1" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="VCC@2" pad="48"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD4702" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD4702" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="-2.54" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!ECP" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CP" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="IM" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="IX" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="OX" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD6402" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD6402" x="25.4" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-10.16" y="5.08" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!DRR" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!TBRL" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="CLS1" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="CLS2" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="CRL" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="DR" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="EPE" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="FE" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="MR" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="OE" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PI" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="RBR1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="RBR2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="RBR3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RBR4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="RBR5" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="RBR6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="RBR7" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RBR8" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RRC" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="RRD" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="RRI" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="SBS" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="SFD" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="TBR1" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="TBR2" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="TBR3" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="TBR4" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="TBR5" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="TBR6" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="TBR7" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="TBR8" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="TBRE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="TRC" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="TRE" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="TRO" pad="25"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD6408" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD6408" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-7.62" y="2.54" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="!BOO" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="!BZO" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!OI" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="BOI" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="BZI" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CDS" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="DBS" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DC" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="DR" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DSC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="EC" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="EE" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="ESC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="MR" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="SCI" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="SD" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="SDI" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="SDO" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SS" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="TD" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="UDI" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VW" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD6409" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD6409" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-7.62" y="2.54" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!BOO" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="!BZO" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!CTS" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!NVM" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="!RST" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!SRST" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="BOI" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="BZI" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DCLK" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="ECLK" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="IX" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="OX" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="SD/CDS" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SDO" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="SS" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="UDI" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM6504" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM6504" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-7.62" y="5.08" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM6508" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM6508" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-7.62" y="2.54" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM6514" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM6514" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-7.62" y="2.54" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM6516" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM6516" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-7.62" y="5.08" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM6518" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM6518" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-7.62" y="2.54" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="!S1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!S2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM6551" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HM6551" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-7.62" y="2.54" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL22-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="!S1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!S2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM6561" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM6561" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-7.62" y="2.54" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!S1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!S2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM6564" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM6564" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!E1" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="!E3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!W1@1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="!W1@2" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="!W2@1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="!W2@2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="E2" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="E4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="VCC@1" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="VCC@2" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM6617" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM6617" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-7.62" y="2.54" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!P" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM6642" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM6642" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-7.62" y="2.54" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="!G1" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!G2" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="G3" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="P" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80C86MAX" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="80C86MAX" x="2.54" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!BHE!/S7" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="!LOCK" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="!MX" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="!RD" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="!S0" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="!S1" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="!S2" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="!TEST" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A16/S3" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="A17/S4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A18/S5" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="A19/S6" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="AD0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="AD1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="AD10" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="AD11" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="AD12" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="AD13" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="AD14" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="AD2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="AD3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="AD4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="AD5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="AD6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="AD7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="AD8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="AD9" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="INTR" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="QS0" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="QS1" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="READY" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="RQ/GT0" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="RQ/GT1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="CP80C86-2Z" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05M7145" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80C86MIN" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="80C86MIN" x="2.54" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!BHE!/S7" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="!DEN" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="!INTA" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="!RD" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="!TEST" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="!WR" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="A16/S3" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="A17/S4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A18/S5" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="A19/S6" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="AD0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="AD1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="AD10" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="AD11" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="AD12" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="AD13" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="AD14" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="AD2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="AD3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="AD4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="AD5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="AD6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="AD7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="AD8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="AD9" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="ALE" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="DT/!R" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="HLDA" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="HOLD" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="INTR" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="M/!IO" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="MN" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="READY" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="CP80C86-2" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16F4891" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80C88MAX" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="80C88MAX" x="2.54" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!BHE" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="!LOCK" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="!MX" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="!RD" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="!S0" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="!S1" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="!S2" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="!TEST" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="A16/S3" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="A17/S4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A18/S5" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="A19/S6" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="AD0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="AD1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="AD2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="AD3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="AD4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="AD5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="AD6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="AD7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="INTR" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="QS0" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="QS1" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="READY" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="RQ/GT0" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="RQ/GT1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="IP80C88" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05B7353" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80C88MIN" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="80C88MIN" x="2.54" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!DEN" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="!INTA" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="!RD" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="!SSO" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="!TEST" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="!WR" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="A16/S3" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="A17/S4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A18/S5" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="A19/S6" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="AD0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="AD1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="AD2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="AD3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="AD4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="AD5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="AD6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="AD7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="ALE" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="DT/!R" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="HLDA" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="HOLD" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="INTR" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="IO/!M" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="MN" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="READY" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="IP80C88-2" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05B7354" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C37A" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C37A" x="27.94" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-10.16" y="12.7" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="!EOP" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="!IOR" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!IOW" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="!MEMR" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="!MEMW" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="ADSTB" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="AEN" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="DACK0" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="DACK1" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="DACK2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DACK3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="DB0" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="DB1" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="DB2" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="DB3" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="DB4" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="DB5" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="DB6" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="DB7" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="DREQ0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="DREQ1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="DREQ2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="DREQ3" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="HLDA" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="HRQ" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="READY" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="31"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C50A" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C50A" x="30.48" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-10.16" y="7.62" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!ADS" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="!BAUDOUT" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!CS2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="!CTS" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="!DCD" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="!DISTR" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="!DOSTR" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!DSR" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="!DTR" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="!OUT1" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="!OUT2" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="!RI" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="!RTS" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="CS0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CS1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CSOUT" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="DDIS" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="DISTR" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="DOSTR" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="INTRPT" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="MR" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="NC" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="RCLK" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="SIN" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="SOUT" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="XTAL1" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="XTAL2" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="CP82C50A-5" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="527750" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="06F3286" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C52" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C52" x="25.4" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-10.16" y="2.54" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC28">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS0" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="!CTS" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="!DSR" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!DTR" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="!RD" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!RTS" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!WR" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="DR" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="INTR" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="IX" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="OX" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="RST" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="SDI" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="SDO" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="TBRE" pad="22"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="27"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="IS82C52" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05B7416" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C54" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C54" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-10.16" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="!RD" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!WR" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="CLK0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CLK1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CLK2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="G0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="G1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="G2" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="OUT0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="OUT1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="OUT2" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="CP82C54Z" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1018175" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="57K3037" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C55A" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C55A" x="27.94" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-10.16" y="7.62" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="!RD" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="!WR" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="35"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="26"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="CP82C55A-5" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1018158" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="06F3290" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C59A" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C59A" x="25.4" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-7.62" y="5.08" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC28">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!INTA" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="!RD" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="!WR" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="CAS0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CAS1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CAS2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="INT" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="IR0" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="IR1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="IR2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="IR3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="IR4" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="IR5" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="IR6" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="IR7" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="SP/!EN" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="IS82C59A" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05B7426" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C82" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C82" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="STB" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="ID82C82" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05B7334" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C83H" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C83H" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!O0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="!O1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!O2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="!O3" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="!O4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!O5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="!O6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="!O7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="STB" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C84A" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C84A" x="25.4" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-7.62" y="5.08" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="!AEN1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="!AEN2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="!ASYNC" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!RES" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="CSYNC" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="EFI" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="F/!C" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="OSC" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PCLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RDY1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="RDY2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="READY" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="CP82C84AZ" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1216116" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="79K6037" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C85" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C85" x="25.4" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-10.16" y="2.54" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="A" pin="!AEN1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="!AEN2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="!ASYNC" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="!RES" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="!SLO!/FST" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="CLK50" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="CSYNC" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="EFI" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="F/!C" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="OSC" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PCLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RDY1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="RDY2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="READY" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="S2/STOP" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="START" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="22"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C86H" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C86H" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="B0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="B4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="B5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="B7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="T" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="ID82C86H" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05B7338" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C87H" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C87H" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!B0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="!B1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!B2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="!B3" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="!B4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!B5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="!B6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="!B7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="T" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C88" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C88" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!AEN" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="!AIOWC" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="!AMWC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="!INTA" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="!IORC" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="!IOWC" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="!MRDC" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="!MWTC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!S0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="!S1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="!S2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="ALE" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CEN" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="DEN" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="DT/!R" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="IOB" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="MCE/!PD" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="CP82C88" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="06F3294" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C89" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C89" x="25.4" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-5.08" y="0" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!AEN" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="!BCLK" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="!BPRN" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!BPRO" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="!BREQ" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="!BUSY" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="!CBRQ" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="!CRQLCK" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!INIT" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="!IOB" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="!LOCK" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="!S0" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!S1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="!S2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="ANYRQST" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="RESB" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SYB/!REB" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="CP82C89" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16F4897" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM8808" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM8808" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-7.62" y="2.54" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM8816H" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM8816H" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-7.62" y="2.54" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM8832" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM8832" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-7.62" y="2.54" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD15530" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD15530" x="25.4" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-7.62" y="2.54" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="!BOO" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="!BZO" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!OI" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="BOI" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="BZI" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CM/!DS" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="DCLK" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="DR" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DSCLK" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="DSO" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="ECLK" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="EE" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="ESCLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="MR" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="SCI" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="SD" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="SDI" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="SDO" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SS" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="TD" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="UDI" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VW" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD15531" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD15531" x="25.4" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-10.16" y="12.7" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!BOO" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="!BZO" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="!OI" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="6OUT" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="BOI" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="BZI" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="CC0" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="CC1" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="CC2" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="CC3" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="CC4" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="CS" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="DC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="DPS" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="DR" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="DS" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="DSCLK" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="EC" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="EE" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="EPS" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="ESCLK" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="MR" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="SCI" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="SCLK" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="SCS" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="SD" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="SDI" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="SDO" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="SDS" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="SS" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="SYNCD" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="TD@1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="TD@2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="TS" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="UDI" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="VW" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM65262" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM65262" x="20.32" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-7.62" y="2.54" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM65642" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM65642" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-7.62" y="2.54" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE1" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="CE2" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80C286" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="80C286" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="INPGA68">
<connects>
<connect gate="A" pin="!BHE" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!BUSY" pad="54"/>
<connect gate="A" pin="!ERROR" pad="53"/>
<connect gate="A" pin="!LOCK" pad="68"/>
<connect gate="A" pin="!PEACK" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="!READY" pad="63"/>
<connect gate="A" pin="!S0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="!S1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A16" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A17" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A18" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A19" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="A20" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A21" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A22" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A23" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="CAP" pad="52"/>
<connect gate="A" pin="CD/!INTA" pad="66"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="D10" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="D11" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="D12" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="D13" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="D14" pad="49"/>
<connect gate="A" pin="D15" pad="51"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="D8" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="D9" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="HLDA" pad="65"/>
<connect gate="A" pin="HOLD" pad="64"/>
<connect gate="A" pin="INTR" pad="57"/>
<connect gate="A" pin="M/!IO" pad="67"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="59"/>
<connect gate="A" pin="PEREQ" pad="61"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="VCC@1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="VCC@2" pad="62"/>
<connect gate="A" pin="VSS@1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="VSS@2" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="VSS@3" pad="60"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM92560" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM92560" x="22.86" y="0"/>
<gate name="P" symbol="PWRN" x="-10.16" y="15.24" addlevel="request"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL48">
<connects>
<connect gate="A" pin="!E1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="!E10" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="!E11" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="!E12" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="!E13" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="!E14" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="!E15" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="!E16" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="!E2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="!E3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="!E4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!E5" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="!E6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="!E7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="!E8" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="!E9" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!GA" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="!GB" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D10" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="D11" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="D12" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="D13" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="D14" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="D15" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="D8" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="D9" pad="32"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="48"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM92570" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM92570" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL48">
<connects>
<connect gate="A" pin="!E1A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!E1B" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="!E2A" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="!E2B" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="!E3A" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="!E3B" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="!GA" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="!GB" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D10" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="D11" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="D12" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="D13" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="D14" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="D15" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="D8" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="D9" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="VCC@1" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="VCC@2" pad="48"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
