<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<settings>
<setting alwaysvectorfont="no"/>
<setting verticaltext="up"/>
</settings>
<grid distance="0.1" unitdist="inch" unit="inch" style="lines" multiple="1" display="no" altdistance="0.01" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
<layers>
<layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="no" active="yes"/>
<layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="no" active="yes"/>
<layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="4" name="Route4" color="1" fill="4" visible="no" active="no"/>
<layer number="5" name="Route5" color="4" fill="4" visible="no" active="no"/>
<layer number="6" name="Route6" color="1" fill="8" visible="no" active="no"/>
<layer number="7" name="Route7" color="4" fill="8" visible="no" active="no"/>
<layer number="8" name="Route8" color="1" fill="2" visible="no" active="no"/>
<layer number="9" name="Route9" color="4" fill="2" visible="no" active="no"/>
<layer number="10" name="Route10" color="1" fill="7" visible="no" active="no"/>
<layer number="11" name="Route11" color="4" fill="7" visible="no" active="no"/>
<layer number="12" name="Route12" color="1" fill="5" visible="no" active="no"/>
<layer number="13" name="Route13" color="4" fill="5" visible="no" active="no"/>
<layer number="14" name="Route14" color="1" fill="6" visible="no" active="no"/>
<layer number="15" name="Route15" color="4" fill="6" visible="no" active="no"/>
<layer number="2" name="Route2" color="1" fill="3" visible="no" active="no"/>
<layer number="3" name="Route3" color="4" fill="3" visible="no" active="no"/>
</layers>
<library>
<description>&lt;b&gt;CSR Bluetooth Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.scr.com</description>
<packages>
<package name="LFBGA96">
<description>&lt;b&gt;LFBGA 96&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 19&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: http://www.csrsupport.com/download/1796/CS-101560-DSP1%20BlueCore3-Multimedia%20Product%20Data%20Sheet.pdf</description>
<wire x1="-4.9484" y1="-4.9484" x2="4.9484" y2="-4.9484" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="4.9484" y1="-4.9484" x2="4.9484" y2="4.9484" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="4.9484" y1="4.9484" x2="-4.25" y2="4.9484" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-4.25" y1="4.9484" x2="-4.9484" y2="4.9484" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-4.9484" y1="4.9484" x2="-4.9484" y2="4.25" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-4.9484" y1="4.25" x2="-4.9484" y2="-4.9484" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-4.9484" y1="4.25" x2="-4.25" y2="4.9484" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="4" y="-4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="3.2" y="-4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="2.4" y="-4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="1.6" y="-4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="0.8" y="-4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="0" y="-4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-0.8" y="-4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-1.6" y="-4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-2.4" y="-4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-3.2" y="-4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-4" y="-4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="4" y="-3.2" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="3.2" y="-3.2" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="2.4" y="-3.2" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="1.6" y="-3.2" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="0.8" y="-3.2" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="0" y="-3.2" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-0.8" y="-3.2" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-1.6" y="-3.2" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-2.4" y="-3.2" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-3.2" y="-3.2" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-4" y="-3.2" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="4" y="-2.4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="3.2" y="-2.4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="2.4" y="-2.4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="1.6" y="-2.4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="0.8" y="-2.4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="0" y="-2.4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-0.8" y="-2.4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-1.6" y="-2.4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-2.4" y="-2.4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-3.2" y="-2.4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-4" y="-2.4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="4" y="-1.6" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="3.2" y="-1.6" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="2.4" y="-1.6" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-2.4" y="-1.6" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-3.2" y="-1.6" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-4" y="-1.6" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="4" y="-0.8" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="3.2" y="-0.8" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="2.4" y="-0.8" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-2.4" y="-0.8" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-3.2" y="-0.8" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-4" y="-0.8" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="4" y="0" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="3.2" y="0" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="2.4" y="0" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-2.4" y="0" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-3.2" y="0" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-4" y="0" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="4" y="0.8" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="3.2" y="0.8" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="2.4" y="0.8" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-2.4" y="0.8" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-3.2" y="0.8" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-4" y="0.8" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="4" y="1.6" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="3.2" y="1.6" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="2.4" y="1.6" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-2.4" y="1.6" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-3.2" y="1.6" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-4" y="1.6" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="4" y="2.4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="3.2" y="2.4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="2.4" y="2.4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="1.6" y="2.4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="0.8" y="2.4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="0" y="2.4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-0.8" y="2.4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-1.6" y="2.4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-2.4" y="2.4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-3.2" y="2.4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-4" y="2.4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="4" y="3.2" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="3.2" y="3.2" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="2.4" y="3.2" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="1.6" y="3.2" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="0.8" y="3.2" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="0" y="3.2" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-0.8" y="3.2" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-1.6" y="3.2" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-2.4" y="3.2" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-3.2" y="3.2" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-4" y="3.2" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="4" y="4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="3.2" y="4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="2.4" y="4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="1.6" y="4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="0.8" y="4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="0" y="4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-0.8" y="4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-1.6" y="4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-2.4" y="4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-3.2" y="4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<circle x="-4" y="4" radius="0.175" width="0" layer="29"/>
<smd name="L11" x="4" y="-4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="L10" x="3.2" y="-4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="L9" x="2.4" y="-4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="L8" x="1.6" y="-4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="L7" x="0.8" y="-4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="L6" x="0" y="-4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="L5" x="-0.8" y="-4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="L4" x="-1.6" y="-4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="L3" x="-2.4" y="-4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="L2" x="-3.2" y="-4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="L1" x="-4" y="-4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="K11" x="4" y="-3.2" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="K10" x="3.2" y="-3.2" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="K9" x="2.4" y="-3.2" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="K8" x="1.6" y="-3.2" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="K7" x="0.8" y="-3.2" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="K6" x="0" y="-3.2" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="K5" x="-0.8" y="-3.2" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="K4" x="-1.6" y="-3.2" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="K3" x="-2.4" y="-3.2" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="K2" x="-3.2" y="-3.2" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="K1" x="-4" y="-3.2" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="J11" x="4" y="-2.4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="J10" x="3.2" y="-2.4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="J9" x="2.4" y="-2.4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="J8" x="1.6" y="-2.4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="J7" x="0.8" y="-2.4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="J6" x="0" y="-2.4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="J5" x="-0.8" y="-2.4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="J4" x="-1.6" y="-2.4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="J3" x="-2.4" y="-2.4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="J2" x="-3.2" y="-2.4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="J1" x="-4" y="-2.4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="H11" x="4" y="-1.6" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="H10" x="3.2" y="-1.6" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="H9" x="2.4" y="-1.6" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="H3" x="-2.4" y="-1.6" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="H2" x="-3.2" y="-1.6" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="H1" x="-4" y="-1.6" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="G11" x="4" y="-0.8" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="G10" x="3.2" y="-0.8" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="G9" x="2.4" y="-0.8" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="G3" x="-2.4" y="-0.8" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="G2" x="-3.2" y="-0.8" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="G1" x="-4" y="-0.8" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="F11" x="4" y="0" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="F10" x="3.2" y="0" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="F9" x="2.4" y="0" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="F3" x="-2.4" y="0" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="F2" x="-3.2" y="0" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="F1" x="-4" y="0" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="E11" x="4" y="0.8" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="E10" x="3.2" y="0.8" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="E9" x="2.4" y="0.8" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="E3" x="-2.4" y="0.8" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="E2" x="-3.2" y="0.8" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="E1" x="-4" y="0.8" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="D11" x="4" y="1.6" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="D10" x="3.2" y="1.6" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="D9" x="2.4" y="1.6" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="D3" x="-2.4" y="1.6" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="D2" x="-3.2" y="1.6" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="D1" x="-4" y="1.6" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="C11" x="4" y="2.4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="C10" x="3.2" y="2.4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="C9" x="2.4" y="2.4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="C8" x="1.6" y="2.4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="C7" x="0.8" y="2.4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="C6" x="0" y="2.4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="C5" x="-0.8" y="2.4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="C4" x="-1.6" y="2.4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="C3" x="-2.4" y="2.4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="C2" x="-3.2" y="2.4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="C1" x="-4" y="2.4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="B11" x="4" y="3.2" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="B10" x="3.2" y="3.2" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="B9" x="2.4" y="3.2" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="B8" x="1.6" y="3.2" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="B7" x="0.8" y="3.2" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="B6" x="0" y="3.2" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="B5" x="-0.8" y="3.2" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="B4" x="-1.6" y="3.2" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="B3" x="-2.4" y="3.2" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="B2" x="-3.2" y="3.2" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="B1" x="-4" y="3.2" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="A11" x="4" y="4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="A10" x="3.2" y="4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="A9" x="2.4" y="4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="A8" x="1.6" y="4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="A7" x="0.8" y="4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="A6" x="0" y="4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="A5" x="-0.8" y="4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="A4" x="-1.6" y="4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="A3" x="-2.4" y="4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="A2" x="-3.2" y="4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<smd name="A1" x="-4" y="4" dx="0.45" dy="0.45" layer="1" roundness="100" stop="no" cream="no"/>
<text x="-5.05" y="5.685" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.05" y="-6.955" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="BC358239A">
<wire x1="-68.58" y1="-35.56" x2="55.88" y2="-35.56" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="55.88" y1="-35.56" x2="55.88" y2="33.02" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="55.88" y1="33.02" x2="-68.58" y2="33.02" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-68.58" y1="33.02" x2="-68.58" y2="-35.56" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-68.58" y="34.29" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-6.35" y="5.08" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="RF_IN" x="-73.66" y="27.94" length="middle" direction="in"/>
<pin name="PIO0/RXEN" x="-73.66" y="25.4" length="middle"/>
<pin name="PIO1/TXEN" x="-73.66" y="22.86" length="middle"/>
<pin name="BAL_MATCH" x="-73.66" y="20.32" length="middle" direction="in"/>
<pin name="RF_CONNECT" x="-73.66" y="17.78" length="middle"/>
<pin name="AUX_DAC" x="-73.66" y="15.24" length="middle" direction="out"/>
<pin name="XTAL_IN" x="-73.66" y="12.7" length="middle" direction="in"/>
<pin name="XTAL_OUT" x="-73.66" y="10.16" length="middle" direction="out"/>
<pin name="UART_TX" x="-73.66" y="7.62" length="middle" direction="out"/>
<pin name="UART_RX" x="-73.66" y="5.08" length="middle" direction="in"/>
<pin name="UART_RTS" x="-73.66" y="2.54" length="middle" direction="hiz"/>
<pin name="UART_CTS" x="-73.66" y="0" length="middle" direction="in"/>
<pin name="USB_DP" x="-73.66" y="-2.54" length="middle"/>
<pin name="USB_DN" x="-73.66" y="-5.08" length="middle"/>
<pin name="PCM_OUT" x="-73.66" y="-7.62" length="middle" direction="out"/>
<pin name="PCM_IN" x="-73.66" y="-10.16" length="middle" direction="in"/>
<pin name="PCM_SYNC" x="-73.66" y="-12.7" length="middle"/>
<pin name="PCM_CLK" x="-73.66" y="-15.24" length="middle"/>
<pin name="PIO11" x="-73.66" y="-17.78" length="middle"/>
<pin name="PIO10" x="-73.66" y="-20.32" length="middle"/>
<pin name="PIO9" x="-73.66" y="-22.86" length="middle"/>
<pin name="PIO8" x="-73.66" y="-25.4" length="middle"/>
<pin name="PIO7/UART_RX_1_" x="-73.66" y="-27.94" length="middle"/>
<pin name="PIO6/CLK_REQ/UART_CTS_1" x="-73.66" y="-30.48" length="middle"/>
<pin name="PIO5/USB_DETACH/UART_RTS_1_" x="-30.48" y="-40.64" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="PIO4/USB_ON/UART_TX_1_" x="-27.94" y="-40.64" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="PIO3/USB_WAKE_UP/HOST_CLK_REQ" x="-25.4" y="-40.64" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="PIO2/CLK_REQ" x="-22.86" y="-40.64" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="AIO0" x="-20.32" y="-40.64" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="AIO1" x="-17.78" y="-40.64" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="AIO2" x="-15.24" y="-40.64" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="AIO3" x="-12.7" y="-40.64" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="RESET" x="-10.16" y="-40.64" length="middle" direction="in" rot="R90"/>
<pin name="RESETB" x="-7.62" y="-40.64" length="middle" direction="in" rot="R90"/>
<pin name="SPI_CSB" x="-5.08" y="-40.64" length="middle" direction="in" rot="R90"/>
<pin name="SPI_CLK" x="-2.54" y="-40.64" length="middle" direction="in" rot="R90"/>
<pin name="SPI_MOSI" x="0" y="-40.64" length="middle" direction="in" rot="R90"/>
<pin name="SPI_MISO" x="2.54" y="-40.64" length="middle" direction="hiz" rot="R90"/>
<pin name="TEST_EN" x="5.08" y="-40.64" length="middle" direction="in" rot="R90"/>
<pin name="AUDIO_IN_P_LEFT" x="7.62" y="-40.64" length="middle" direction="in" rot="R90"/>
<pin name="AUDIO_IN_N_LEFT" x="10.16" y="-40.64" length="middle" direction="in" rot="R90"/>
<pin name="AUDIO_IN_P_RIGHT" x="12.7" y="-40.64" length="middle" direction="in" rot="R90"/>
<pin name="AUDIO_IN_N_RIGHT" x="15.24" y="-40.64" length="middle" direction="in" rot="R90"/>
<pin name="AUDIO_OUT_P_LEFT" x="17.78" y="-40.64" length="middle" direction="out" rot="R90"/>
<pin name="AUDIO_OUT_N_LEFT" x="20.32" y="-40.64" length="middle" direction="out" rot="R90"/>
<pin name="AUDIO_OUT_P_RIGHT" x="22.86" y="-40.64" length="middle" direction="out" rot="R90"/>
<pin name="AUDIO_OUT_N_RIGHT" x="25.4" y="-40.64" length="middle" direction="out" rot="R90"/>
<pin name="VREG_IN" x="27.94" y="-40.64" length="middle" direction="out" rot="R90"/>
<pin name="VDD_USB" x="60.96" y="-30.48" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="VDD_PIO" x="60.96" y="-27.94" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="VDD_PADS" x="60.96" y="-25.4" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="VDD_CORE" x="60.96" y="-22.86" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="VDD_CORE@1" x="60.96" y="-20.32" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VDD_CORE@2" x="60.96" y="-17.78" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VDD_RADIO" x="60.96" y="-15.24" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VDD_LO" x="60.96" y="-12.7" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="VDD_ANA" x="60.96" y="-10.16" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="VDD_BAL" x="60.96" y="-7.62" length="middle" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="VDD_MEM" x="60.96" y="-5.08" length="middle" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="VDD_MEM@1" x="60.96" y="-2.54" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VDD_MEM@2" x="60.96" y="0" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VSS_PADS" x="60.96" y="2.54" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VSS_PADS@1" x="60.96" y="5.08" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VSS_PADS@2" x="60.96" y="7.62" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VSS_CORE" x="60.96" y="10.16" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VSS_CORE@1" x="60.96" y="12.7" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VSS_RADIO" x="60.96" y="15.24" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VSS_RADIO@1" x="60.96" y="17.78" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VSS_RADIO@2" x="60.96" y="20.32" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VSS_LO" x="60.96" y="22.86" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VSS_LO@1" x="60.96" y="25.4" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VSS_ANA" x="60.96" y="27.94" length="middle" direction="pwr" rot="R180"/>
<pin name="VSS" x="27.94" y="38.1" length="middle" direction="pwr" rot="R270"/>
<pin name="VSS_PIO" x="25.4" y="38.1" length="middle" direction="pwr" rot="R270"/>
<pin name="VSS_BAL" x="22.86" y="38.1" length="middle" direction="pwr" rot="R270"/>
<pin name="VSS_MEM" x="20.32" y="38.1" length="middle" direction="pwr" rot="R270"/>
<pin name="VSS_RF" x="17.78" y="38.1" length="middle" direction="pwr" rot="R270"/>
<pin name="VSS_RF@1" x="15.24" y="38.1" length="middle" direction="pwr" rot="R270"/>
<pin name="NC" x="12.7" y="38.1" length="middle" direction="pwr" rot="R270"/>
<pin name="NC@1" x="10.16" y="38.1" length="middle" direction="nc" rot="R270"/>
<pin name="NC@2" x="7.62" y="38.1" length="middle" direction="nc" rot="R270"/>
<pin name="NC@3" x="5.08" y="38.1" length="middle" direction="nc" rot="R270"/>
<pin name="NC@4" x="2.54" y="38.1" length="middle" direction="nc" rot="R270"/>
<pin name="NC@5" x="0" y="38.1" length="middle" direction="nc" rot="R270"/>
<pin name="NC@6" x="-2.54" y="38.1" length="middle" direction="nc" rot="R270"/>
<pin name="NC@7" x="-5.08" y="38.1" length="middle" direction="nc" rot="R270"/>
<pin name="NC@8" x="-7.62" y="38.1" length="middle" direction="nc" rot="R270"/>
<pin name="NC@9" x="-10.16" y="38.1" length="middle" direction="nc" rot="R270"/>
<pin name="NC@10" x="-12.7" y="38.1" length="middle" direction="nc" rot="R270"/>
<pin name="NC@11" x="-15.24" y="38.1" length="middle" direction="nc" rot="R270"/>
<pin name="NC@12" x="-17.78" y="38.1" length="middle" direction="nc" rot="R270"/>
<pin name="NC@13" x="-20.32" y="38.1" length="middle" direction="nc" rot="R270"/>
<pin name="NC@14" x="-22.86" y="38.1" length="middle" direction="nc" rot="R270"/>
<pin name="NC@15" x="-25.4" y="38.1" length="middle" direction="nc" rot="R270"/>
<pin name="NC@16" x="-27.94" y="38.1" length="middle" direction="nc" rot="R270"/>
<pin name="NC@17" x="-30.48" y="38.1" length="middle" direction="nc" rot="R270"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="BC358239A" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;BlueCore TM 3-Multuimedia&lt;/b&gt; Single Chip Bluetooth® v1.2 System&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 19&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: http://www.csrsupport.com/download/1796/CS-101560-DSP1%20BlueCore3-Multimedia%20Product%20Data%20Sheet.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BC358239A" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LFBGA96">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AIO0" pad="K5"/>
<connect gate="G$1" pin="AIO1" pad="J7"/>
<connect gate="G$1" pin="AIO2" pad="K7"/>
<connect gate="G$1" pin="AIO3" pad="J8"/>
<connect gate="G$1" pin="AUDIO_IN_N_LEFT" pad="K3"/>
<connect gate="G$1" pin="AUDIO_IN_N_RIGHT" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="AUDIO_IN_P_LEFT" pad="K2"/>
<connect gate="G$1" pin="AUDIO_IN_P_RIGHT" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="AUDIO_OUT_N_LEFT" pad="J3"/>
<connect gate="G$1" pin="AUDIO_OUT_N_RIGHT" pad="J5"/>
<connect gate="G$1" pin="AUDIO_OUT_P_LEFT" pad="J4"/>
<connect gate="G$1" pin="AUDIO_OUT_P_RIGHT" pad="J6"/>
<connect gate="G$1" pin="AUX_DAC" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="BAL_MATCH" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@10" pad="B9"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@11" pad="B10"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@12" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@13" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@14" pad="E1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@15" pad="F2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@16" pad="H1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@17" pad="H2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="A8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="A9"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="A10"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="A11"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="B5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@8" pad="B7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@9" pad="B8"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM_CLK" pad="H10"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM_IN" pad="H11"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM_OUT" pad="G10"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM_SYNC" pad="G11"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0/RXEN" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1/TXEN" pad="C4"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO10" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO11" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO2/CLK_REQ" pad="C3"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO3/USB_WAKE_UP/HOST_CLK_REQ" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO4/USB_ON/UART_TX_1_" pad="H9"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO5/USB_DETACH/UART_RTS_1_" pad="J9"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO6/CLK_REQ/UART_CTS_1" pad="K8"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO7/UART_RX_1_" pad="K9"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO8" pad="B3"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO9" pad="B4"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="F9"/>
<connect gate="G$1" pin="RESETB" pad="G9"/>
<connect gate="G$1" pin="RF_CONNECT" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="RF_IN" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_CLK" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_CSB" pad="C10"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_MISO" pad="C11"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_MOSI" pad="D11"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST_EN" pad="E9"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_CTS" pad="K11"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_RTS" pad="L11"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_RX" pad="J11"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_TX" pad="J10"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DN" pad="L8"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DP" pad="L9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_ANA" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_BAL" pad="F1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_CORE" pad="F11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_CORE@1" pad="C7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_CORE@2" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_LO" pad="J2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_MEM" pad="C8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_MEM@1" pad="B11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_MEM@2" pad="K6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_PADS" pad="E11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_PIO" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_RADIO" pad="E3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_USB" pad="L10"/>
<connect gate="G$1" pin="VREG_IN" pad="L7"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="C9"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_ANA" pad="K4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_BAL" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_CORE" pad="F10"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_CORE@1" pad="C6"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_LO" pad="G3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_LO@1" pad="H3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_MEM" pad="C5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_PADS" pad="D9"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_PADS@1" pad="E10"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_PADS@2" pad="K10"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_PIO" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_RADIO" pad="E2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_RADIO@1" pad="F3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_RADIO@2" pad="G2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_RF" pad="J1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_RF@1" pad="K1"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL_IN" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL_OUT" pad="L4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
