<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<settings>
<setting alwaysvectorfont="no"/>
<setting verticaltext="up"/>
</settings>
<grid distance="2" unitdist="mm" unit="mm" style="lines" multiple="1" display="yes" altdistance="0.025" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
<layers>
<layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="51" name="tDocu" color="14" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="90" name="Modules" color="5" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
</layers>
<library>
<packages>
<package name="ESP826612F">
<smd name="VCC" x="0" y="1.5" dx="3.81" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="GPIO13" x="0" y="3.5" dx="5.08" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="GPIO12" x="0" y="5.5" dx="5.08" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="GPIO14" x="0" y="7.5" dx="5.08" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="GPIO16" x="0" y="9.5" dx="5.08" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="EN" x="0" y="11.5" dx="5.08" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="ADC" x="0" y="13.5" dx="5.08" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="RST" x="0" y="15.5" dx="5.08" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="GND" x="16" y="1.5" dx="3.81" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="GPIO15" x="16" y="3.5" dx="5.08" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="GPIO2" x="16" y="5.5" dx="5.08" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="GPIO0" x="16" y="7.5" dx="5.08" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="GPIO4" x="16" y="9.5" dx="5.08" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="GPIO5" x="16" y="11.5" dx="5.08" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="RXD" x="16" y="13.5" dx="5.08" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="TXD" x="16" y="15.5" dx="5.08" dy="1.27" layer="1"/>
<smd name="CSO" x="3" y="0" dx="2.54" dy="1.27" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="MISO" x="5" y="0" dx="2.54" dy="1.27" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GPIO9" x="7" y="0" dx="2.54" dy="1.27" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GPIO10" x="9" y="0" dx="2.54" dy="1.27" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="MOSI" x="11" y="0" dx="2.54" dy="1.27" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="SCLK" x="13" y="0" dx="2.54" dy="1.27" layer="1" rot="R90"/>
<wire x1="0" y1="24" x2="16" y2="24" width="0.4064" layer="51"/>
<text x="13.5" y="23.4" size="1.27" layer="51" rot="R180">ESP8266-12F</text>
<wire x1="0" y1="24" x2="0" y2="0" width="0.4064" layer="51"/>
<wire x1="16" y1="0" x2="16" y2="24" width="0.4064" layer="51"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="16" y2="0" width="0.4064" layer="51"/>
<wire x1="0" y1="20" x2="0" y2="0" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="16" y2="0" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="16" y1="0" x2="16" y2="20" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="16" y1="20" x2="0" y2="20" width="0.127" layer="21"/>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ESP826612F">
<pin name="VCC" x="-5.08" y="0" length="middle"/>
<pin name="13" x="-5.08" y="2.54" length="middle"/>
<pin name="12" x="-5.08" y="5.08" length="middle"/>
<pin name="14" x="-5.08" y="7.62" length="middle"/>
<pin name="16" x="-5.08" y="10.16" length="middle"/>
<pin name="EN" x="-5.08" y="12.7" length="middle"/>
<pin name="ADC" x="-5.08" y="15.24" length="middle"/>
<pin name="GND" x="27.94" y="0" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="15" x="27.94" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="2" x="27.94" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="0" x="27.94" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="4" x="27.94" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="5" x="27.94" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="RXD0" x="27.94" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="CS0" x="5.08" y="-12.7" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="MISO" x="7.62" y="-12.7" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="9" x="10.16" y="-12.7" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="10" x="12.7" y="-12.7" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="MOSI" x="15.24" y="-12.7" length="middle" rot="R90"/>
<text x="17.78" y="5.08" size="1.778" layer="94" rot="R90">8266-12F</text>
<pin name="RST" x="-5.08" y="17.78" length="middle"/>
<pin name="TXD0" x="27.94" y="17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="SCLK" x="17.78" y="-12.7" length="middle" rot="R90"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ESP826612F">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP826612F" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP826612F">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="0" pad="GPIO0"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="GPIO10"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="GPIO12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="GPIO13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="GPIO14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="GPIO15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="GPIO16"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="GPIO2"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="GPIO4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="GPIO5"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="GPIO9"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC" pad="ADC"/>
<connect gate="G$1" pin="CS0" pad="CSO"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="EN"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="MISO"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="MOSI"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="RST"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD0" pad="RXD"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="SCLK"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD0" pad="TXD"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
