<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<settings>
<setting alwaysvectorfont="no"/>
<setting verticaltext="up"/>
</settings>
<grid distance="0.1" unitdist="inch" unit="inch" style="lines" multiple="1" display="no" altdistance="0.01" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
<layers>
<layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
</layers>
<library>
<packages>
<package name="SIM908">
<wire x1="-14.76" y1="13.97" x2="15.24" y2="13.97" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="15.24" y1="13.97" x2="15.24" y2="-16.03" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="15.24" y1="-16.03" x2="-14.76" y2="-16.03" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-14.76" y1="-16.03" x2="-14.76" y2="13.97" width="0.127" layer="21"/>
<smd name="SIM-VDD" x="-14.76" y="-10.53" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GND8" x="15.24" y="-10.53" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GND12" x="15.24" y="8.47" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GND" x="-14.76" y="8.47" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="SIM-CLK" x="-14.76" y="-9.53" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="SIM-RST" x="-14.76" y="-8.53" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="SIM-DATA" x="-14.76" y="-7.53" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GPS-DBG-RXD" x="-14.76" y="-6.53" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GPS-DBG-TXD" x="-14.76" y="-5.53" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GND5" x="-14.76" y="-4.53" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="NC4" x="-14.76" y="-3.53" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="NC3" x="-14.76" y="-2.53" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="NC2" x="-14.76" y="-1.53" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GND4" x="-14.76" y="-0.53" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="DISP-CS" x="-14.76" y="0.47" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="DISP-DC" x="-14.76" y="1.47" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="DISP-DATA" x="-14.76" y="2.47" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="DISP-CLK" x="-14.76" y="3.47" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GND3" x="-14.76" y="4.47" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="NC" x="-14.76" y="5.47" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="PWRKEY" x="-14.76" y="6.47" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GND2" x="-14.76" y="7.47" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="VRTC" x="15.24" y="-9.53" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GND9" x="15.24" y="-8.53" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="VDD-EXT" x="15.24" y="-7.53" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="NC9" x="15.24" y="-6.53" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="NC10" x="15.24" y="-5.53" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="ADC" x="15.24" y="-4.53" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="PWM1" x="15.24" y="-3.53" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="PWM2" x="15.24" y="-2.53" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="PWM3" x="15.24" y="-1.53" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="NETLIGHT" x="15.24" y="-0.53" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="STATUS" x="15.24" y="0.47" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="NC11" x="15.24" y="1.47" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="NC12" x="15.24" y="2.47" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="SCL" x="15.24" y="3.47" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="SDA" x="15.24" y="4.47" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GND10" x="15.24" y="5.47" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GND11" x="15.24" y="6.47" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GSM-ANTINA" x="15.24" y="7.47" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="SPK1N" x="-9.26" y="-16.03" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="SPK1P" x="-8.26" y="-16.03" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="MIC1P" x="-7.26" y="-16.03" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="MIC1N" x="-6.26" y="-16.03" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="SPK2N" x="-5.26" y="-16.03" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="SPK2P" x="-4.26" y="-16.03" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="MIC2P" x="-3.26" y="-16.03" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="MIC2N" x="-2.26" y="-16.03" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="NC5" x="-1.26" y="-16.03" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="NC6" x="-0.26" y="-16.03" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GPIO1" x="0.74" y="-16.03" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GPIO2" x="1.74" y="-16.03" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GPIO3" x="2.74" y="-16.03" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GPIO4" x="3.74" y="-16.03" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GPIO5" x="4.74" y="-16.03" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GPIO6" x="5.74" y="-16.03" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GND6" x="6.74" y="-16.03" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="NC7" x="7.74" y="-16.03" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="NC8" x="8.74" y="-16.03" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GND7" x="9.74" y="-16.03" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GND18" x="9.74" y="13.97" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="VBAT" x="8.74" y="13.97" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="VBAT2" x="7.74" y="13.97" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GND17" x="6.74" y="13.97" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GND16" x="5.74" y="13.97" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="RTS" x="4.74" y="13.97" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="CTS" x="3.74" y="13.97" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="RXD" x="2.74" y="13.97" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="RI" x="1.74" y="13.97" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="DCD" x="0.74" y="13.97" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="TXD" x="-0.26" y="13.97" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="DTR" x="-1.26" y="13.97" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="TEMP-BAT" x="-2.26" y="13.97" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="VCHG" x="-3.26" y="13.97" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GPS-VANT-OUT" x="-4.26" y="13.97" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GPS-VANT-IN" x="-5.26" y="13.97" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GND15" x="-6.26" y="13.97" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GND14" x="-7.26" y="13.97" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GPS-ANTINA" x="-8.26" y="13.97" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GND13" x="-9.26" y="13.97" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<circle x="-11.43" y="8.89" radius="1.27" width="0.4064" layer="21"/>
<text x="-19.05" y="17.78" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<text x="-19.05" y="15.24" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SIM908">
<wire x1="-22.86" y1="33.02" x2="22.86" y2="33.02" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="22.86" y1="33.02" x2="22.86" y2="-38.1" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="22.86" y1="-38.1" x2="-22.86" y2="-38.1" width="0.254" layer="94" curve="-1.833309"/>
<wire x1="-22.86" y1="-38.1" x2="-22.86" y2="33.02" width="0.254" layer="94"/>
<pin name="GND" x="-27.94" y="26.67" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="GND2" x="-27.94" y="24.13" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="PWRKEY" x="-27.94" y="21.59" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="GND3" x="-27.94" y="19.05" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="DISP-CLK" x="-27.94" y="16.51" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="DISP-DATA" x="-27.94" y="13.97" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="DISP-DC" x="-27.94" y="11.43" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="DISP-CS" x="-27.94" y="8.89" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="GND4" x="-27.94" y="6.35" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="GND5" x="-27.94" y="3.81" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="GPS-DGB-TX" x="-27.94" y="1.27" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="GPS-DBG-RX" x="-27.94" y="-1.27" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="SIM-DATA" x="-27.94" y="-3.81" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="SIM-RST" x="-27.94" y="-6.35" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="SIM-CLK" x="-27.94" y="-8.89" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="SIM-VDD" x="-27.94" y="-11.43" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="SPK1N" x="-27.94" y="-13.97" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="SPK1P" x="-27.94" y="-16.51" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="MIC1P" x="-27.94" y="-19.05" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="MIC1N" x="-27.94" y="-21.59" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="SPK2P" x="-27.94" y="-24.13" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="SPK2N" x="-27.94" y="-26.67" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="MIC2P" x="-27.94" y="-29.21" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="MIC2N" x="-27.94" y="-31.75" visible="pin" length="middle"/>
<pin name="GPIO1" x="27.94" y="-29.21" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="GPIO2" x="27.94" y="-26.67" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="GPIO3" x="27.94" y="-24.13" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="GPIO4" x="27.94" y="-21.59" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="GPIO5" x="27.94" y="-19.05" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="GPIO6" x="27.94" y="-16.51" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="GND6" x="27.94" y="-13.97" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="GND7" x="27.94" y="24.13" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="GND8" x="27.94" y="21.59" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="VRTC" x="27.94" y="19.05" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="GND9" x="27.94" y="16.51" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="VDD-EXD" x="27.94" y="13.97" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="ADC" x="27.94" y="11.43" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PWM1" x="27.94" y="8.89" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PWM2" x="27.94" y="6.35" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PWM3" x="27.94" y="3.81" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="NETLIGHT" x="27.94" y="-1.27" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="STATUS" x="27.94" y="1.27" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="SCL" x="27.94" y="-3.81" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="SDA" x="27.94" y="-6.35" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="GND10" x="27.94" y="-8.89" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="GND11" x="27.94" y="-11.43" visible="pin" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="GSM-ANTINA" x="13.97" y="38.1" visible="pin" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="GND12" x="11.43" y="38.1" visible="pin" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="GND13" x="8.89" y="38.1" visible="pin" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="VBAT" x="6.35" y="38.1" visible="pin" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="VBAT2" x="3.81" y="38.1" visible="pin" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="GND14" x="1.27" y="38.1" visible="pin" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="GND15" x="-1.27" y="38.1" visible="pin" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="RTS" x="-3.81" y="38.1" visible="pin" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="CTS" x="-6.35" y="38.1" visible="pin" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="RXD" x="-8.89" y="38.1" visible="pin" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="RI" x="-11.43" y="38.1" visible="pin" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="DCD" x="-13.97" y="38.1" visible="pin" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="TXD" x="-11.43" y="-43.18" visible="pin" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="DTR" x="-8.89" y="-43.18" visible="pin" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="TMP-BAT" x="-6.35" y="-43.18" visible="pin" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="VCHG" x="-3.81" y="-43.18" visible="pin" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="GPS-VANT-OUT" x="-1.27" y="-43.18" visible="pin" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="GPS-VANT-IN" x="1.27" y="-43.18" visible="pin" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="GND16" x="3.81" y="-43.18" visible="pin" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="GND17" x="6.35" y="-43.18" visible="pin" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="GPS-ANTINA" x="8.89" y="-43.18" visible="pin" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="GND18" x="11.43" y="-43.18" visible="pin" length="middle" rot="R90"/>
<text x="-27.94" y="38.1" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<text x="-27.94" y="35.56" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SIM908" prefix="IC">
<description>SIMcom GSM/GPS module</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SIM908" x="-25.4" y="27.94"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIM908">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC" pad="ADC"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="CTS"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="DCD"/>
<connect gate="G$1" pin="DISP-CLK" pad="DISP-CLK"/>
<connect gate="G$1" pin="DISP-CS" pad="DISP-CS"/>
<connect gate="G$1" pin="DISP-DATA" pad="DISP-DATA"/>
<connect gate="G$1" pin="DISP-DC" pad="DISP-DC"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="DTR"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND10" pad="GND10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND11" pad="GND11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND12" pad="GND12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND13" pad="GND13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND14" pad="GND14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND15" pad="GND15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND16" pad="GND16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND17" pad="GND17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND18" pad="GND18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="GND3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="GND4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND5" pad="GND5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND6" pad="GND6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND7" pad="GND7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND8" pad="GND8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND9" pad="GND9"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO1" pad="GPIO1"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="GPIO2"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO3" pad="GPIO3"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="GPIO4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5" pad="GPIO5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO6" pad="GPIO6"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS-ANTINA" pad="GPS-ANTINA"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS-DBG-RX" pad="GPS-DBG-RXD"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS-DGB-TX" pad="GPS-DBG-TXD"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS-VANT-IN" pad="GPS-VANT-IN"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS-VANT-OUT" pad="GPS-VANT-OUT"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM-ANTINA" pad="GSM-ANTINA"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC1N" pad="MIC1N"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC1P" pad="MIC1P"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC2N" pad="MIC2N"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC2P" pad="MIC2P"/>
<connect gate="G$1" pin="NETLIGHT" pad="NETLIGHT"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM1" pad="PWM1"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM2" pad="PWM2"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM3" pad="PWM3"/>
<connect gate="G$1" pin="PWRKEY" pad="PWRKEY"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="RI"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="RTS"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="RXD"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="SCL"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="SDA"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM-CLK" pad="SIM-CLK"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM-DATA" pad="SIM-DATA"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM-RST" pad="SIM-RST"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM-VDD" pad="SIM-VDD"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK1N" pad="SPK1N"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK1P" pad="SPK1P"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK2N" pad="SPK2N"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK2P" pad="SPK2P"/>
<connect gate="G$1" pin="STATUS" pad="STATUS"/>
<connect gate="G$1" pin="TMP-BAT" pad="TEMP-BAT"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="TXD"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="VBAT"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT2" pad="VBAT2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCHG" pad="VCHG"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD-EXD" pad="VDD-EXT"/>
<connect gate="G$1" pin="VRTC" pad="VRTC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
