<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<settings>
<setting alwaysvectorfont="no"/>
<setting verticaltext="up"/>
</settings>
<grid distance="0.1" unitdist="inch" unit="inch" style="lines" multiple="1" display="yes" altdistance="0.01" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
<layers>
<layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
</layers>
<library>
<packages>
<package name="SIM908">
<wire x1="-30" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="-30" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="0" y1="-30" x2="-30" y2="-30" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-30" y1="-30" x2="-30" y2="0" width="0.127" layer="21"/>
<smd name="SIM-VDD" x="-30" y="-24.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GND8" x="0" y="-24.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GND12" x="0" y="-5.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GND" x="-30" y="-5.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="SIM-CLK" x="-30" y="-23.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="SIM-RST" x="-30" y="-22.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="SIM-DATA" x="-30" y="-21.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GPS-DBG-RXD" x="-30" y="-20.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GPS-DBG-TXD" x="-30" y="-19.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GND5" x="-30" y="-18.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="NC4" x="-30" y="-17.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="NC3" x="-30" y="-16.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="NC2" x="-30" y="-15.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GND4" x="-30" y="-14.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="DISP-CS" x="-30" y="-13.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="DISP-DC" x="-30" y="-12.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="DISP-DATA" x="-30" y="-11.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="DISP-CLK" x="-30" y="-10.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GND3" x="-30" y="-9.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="NC" x="-30" y="-8.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="PWRKEY" x="-30" y="-7.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GND2" x="-30" y="-6.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="VRTC" x="0" y="-23.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GND9" x="0" y="-22.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="VDD-EXT" x="0" y="-21.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="NC9" x="0" y="-20.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="NC10" x="0" y="-19.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="ADC" x="0" y="-18.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="PWM1" x="0" y="-17.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="PWM2" x="0" y="-16.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="PWM3" x="0" y="-15.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="NETLIGHT" x="0" y="-14.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="STATUS" x="0" y="-13.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="NC11" x="0" y="-12.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="NC12" x="0" y="-11.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="SCL" x="0" y="-10.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="SDA" x="0" y="-9.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GND10" x="0" y="-8.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GND11" x="0" y="-7.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="GSM-ANTINA" x="0" y="-6.5" dx="2" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="SPK1N" x="-24.5" y="-30" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="SPK1P" x="-23.5" y="-30" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="MIC1P" x="-22.5" y="-30" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="MIC1N" x="-21.5" y="-30" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="SPK2N" x="-20.5" y="-30" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="SPK2P" x="-19.5" y="-30" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="MIC2P" x="-18.5" y="-30" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="MIC2N" x="-17.5" y="-30" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="NC5" x="-16.5" y="-30" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="NC6" x="-15.5" y="-30" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GPIO1" x="-14.5" y="-30" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GPIO2" x="-13.5" y="-30" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GPIO3" x="-12.5" y="-30" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GPIO4" x="-11.5" y="-30" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GPIO5" x="-10.5" y="-30" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GPIO6" x="-9.5" y="-30" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GND6" x="-8.5" y="-30" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="NC7" x="-7.5" y="-30" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="NC8" x="-6.5" y="-30" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GND7" x="-5.5" y="-30" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GND18" x="-5.5" y="0" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="VBAT" x="-6.5" y="0" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="VBAT2" x="-7.5" y="0" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GND17" x="-8.5" y="0" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GND16" x="-9.5" y="0" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="RTS" x="-10.5" y="0" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="CTS" x="-11.5" y="0" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="RXD" x="-12.5" y="0" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="RI" x="-13.5" y="0" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="DCD" x="-14.5" y="0" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="TXD" x="-15.5" y="0" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="DTR" x="-16.5" y="0" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="TEMP-BAT" x="-17.5" y="0" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="VCHG" x="-18.5" y="0" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GPS-VANT-OUT" x="-19.5" y="0" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GPS-VANT-IN" x="-20.5" y="0" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GND15" x="-21.5" y="0" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GND14" x="-22.5" y="0" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GPS-ANTINA" x="-23.5" y="0" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="GND13" x="-24.5" y="0" dx="2" dy="0.6" layer="1" rot="R90"/>
<circle x="-26.67" y="-5.08" radius="1.27" width="0.4064" layer="21"/>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SIM908">
<pin name="GND1" x="-30.48" y="20.32" length="middle"/>
<pin name="GND2" x="-30.48" y="17.78" length="middle"/>
<pin name="PWRKEY1" x="-30.48" y="15.24" length="middle"/>
<pin name="NC1" x="-30.48" y="12.7" length="middle"/>
<pin name="GND3" x="-30.48" y="10.16" length="middle"/>
<pin name="DISP-CLK1" x="-30.48" y="7.62" length="middle"/>
<pin name="DISP-DATA1" x="-30.48" y="5.08" length="middle"/>
<pin name="DISP-DC1" x="-30.48" y="2.54" length="middle"/>
<pin name="DISP-CS1" x="-30.48" y="0" length="middle"/>
<pin name="GND4" x="-30.48" y="-2.54" length="middle"/>
<pin name="NC2" x="-30.48" y="-5.08" length="middle"/>
<pin name="NC3" x="-30.48" y="-7.62" length="middle"/>
<pin name="NC4" x="-30.48" y="-10.16" length="middle"/>
<pin name="GND5" x="-30.48" y="-12.7" length="middle"/>
<pin name="GPS-DGB-TX1" x="-30.48" y="-15.24" length="middle"/>
<pin name="GPS-DBG-RX1" x="-30.48" y="-17.78" length="middle"/>
<pin name="SIM-DATA1" x="-30.48" y="-20.32" length="middle"/>
<pin name="SIM-RST1" x="-30.48" y="-22.86" length="middle"/>
<pin name="SIM-CLK1" x="-30.48" y="-25.4" length="middle"/>
<pin name="SIM-VDD1" x="-30.48" y="-27.94" length="middle"/>
<pin name="SPKN1" x="-22.86" y="-43.18" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="SPKP1" x="-20.32" y="-43.18" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="MICP1" x="-17.78" y="-43.18" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="MICN1" x="-15.24" y="-43.18" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="SPK2P1" x="-12.7" y="-43.18" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="SPK2N1" x="-10.16" y="-43.18" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="MIC2P1" x="-7.62" y="-43.18" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="MIC2N1" x="-5.08" y="-43.18" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="NC5" x="-2.54" y="-43.18" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="NC7" x="20.32" y="-43.18" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="GPIO1" x="2.54" y="-43.18" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="GPIO2" x="5.08" y="-43.18" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="GPIO3" x="7.62" y="-43.18" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="GPIO4" x="10.16" y="-43.18" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="GPIO5" x="12.7" y="-43.18" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="GPIO6" x="15.24" y="-43.18" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="GND6" x="17.78" y="-43.18" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="NC6" x="0" y="-43.18" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="NC8" x="22.86" y="-43.18" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="GND8" x="33.02" y="-27.94" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="GND9" x="33.02" y="-22.86" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="VRTC1" x="33.02" y="-25.4" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="GND11" x="33.02" y="15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="VDD-EXD1" x="33.02" y="-20.32" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="NC9" x="33.02" y="-17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="NC10" x="33.02" y="-15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="ADC1" x="33.02" y="-12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PWM1" x="33.02" y="-10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PWM2" x="33.02" y="-7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PWM3" x="33.02" y="-5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="NETLIGHT1" x="33.02" y="-2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="STATUS1" x="33.02" y="0" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="NC11" x="33.02" y="2.54" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="NC12" x="33.02" y="5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="SCL1" x="33.02" y="7.62" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="SDA1" x="33.02" y="10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="GND10" x="33.02" y="12.7" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="GND7" x="25.4" y="-43.18" length="middle" rot="R90"/>
<pin name="GSM-ANTINA1" x="33.02" y="17.78" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="GND12" x="33.02" y="20.32" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="GND18" x="25.4" y="43.18" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="VBAT1" x="22.86" y="43.18" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="VBAT3" x="20.32" y="43.18" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="GND17" x="17.78" y="43.18" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="GND16" x="15.24" y="43.18" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="RTS1" x="12.7" y="43.18" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="CTS1" x="10.16" y="43.18" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="RXD1" x="7.62" y="43.18" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="RI1" x="5.08" y="43.18" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="DCD1" x="2.54" y="43.18" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="TXD1" x="0" y="43.18" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="DTR1" x="-2.54" y="43.18" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="TMP-BAT1" x="-5.08" y="43.18" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="VCHG1" x="-7.62" y="43.18" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="GPS-VANT-OUT1" x="-10.16" y="43.18" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="GPS-VANT-IN1" x="-12.7" y="43.18" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="GND15" x="-15.24" y="43.18" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="GND14" x="-17.78" y="43.18" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="GPS-ANTINA1" x="-20.32" y="43.18" length="middle" rot="R270"/>
<pin name="GND13" x="-22.86" y="43.18" length="middle" rot="R270"/>
<wire x1="-25.4" y1="38.1" x2="28.194" y2="38.1" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="28.194" y1="38.1" x2="28.194" y2="-38.1" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="28.194" y1="-38.1" x2="-25.4" y2="-38.1" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-25.4" y1="-38.1" x2="-25.4" y2="38.1" width="0.254" layer="94"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SIM908">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SIM908" x="-30.48" y="27.94"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIM908">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC1" pad="ADC"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS1" pad="CTS"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD1" pad="DCD"/>
<connect gate="G$1" pin="DISP-CLK1" pad="DISP-CLK"/>
<connect gate="G$1" pin="DISP-CS1" pad="DISP-CS"/>
<connect gate="G$1" pin="DISP-DATA1" pad="DISP-DATA"/>
<connect gate="G$1" pin="DISP-DC1" pad="DISP-DC"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR1" pad="DTR"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND10" pad="GND10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND11" pad="GND11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND12" pad="GND12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND13" pad="GND13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND14" pad="GND14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND15" pad="GND15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND16" pad="GND16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND17" pad="GND17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND18" pad="GND18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="GND3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="GND4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND5" pad="GND5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND6" pad="GND6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND7" pad="GND7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND8" pad="GND8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND9" pad="GND9"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO1" pad="GPIO1"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="GPIO2"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO3" pad="GPIO3"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="GPIO4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5" pad="GPIO5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO6" pad="GPIO6"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS-ANTINA1" pad="GPS-ANTINA"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS-DBG-RX1" pad="GPS-DBG-RXD"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS-DGB-TX1" pad="GPS-DBG-TXD"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS-VANT-IN1" pad="GPS-VANT-IN"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS-VANT-OUT1" pad="GPS-VANT-OUT"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM-ANTINA1" pad="GSM-ANTINA"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC2N1" pad="MIC2N"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC2P1" pad="MIC2P"/>
<connect gate="G$1" pin="MICN1" pad="MIC1N"/>
<connect gate="G$1" pin="MICP1" pad="MIC1P"/>
<connect gate="G$1" pin="NC1" pad="NC"/>
<connect gate="G$1" pin="NC10" pad="NC10"/>
<connect gate="G$1" pin="NC11" pad="NC11"/>
<connect gate="G$1" pin="NC12" pad="NC12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC2" pad="NC2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC3" pad="NC3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC4" pad="NC4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC5" pad="NC5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC6" pad="NC6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC7" pad="NC7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC8" pad="NC8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC9" pad="NC9"/>
<connect gate="G$1" pin="NETLIGHT1" pad="NETLIGHT"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM1" pad="PWM1"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM2" pad="PWM2"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM3" pad="PWM3"/>
<connect gate="G$1" pin="PWRKEY1" pad="PWRKEY"/>
<connect gate="G$1" pin="RI1" pad="RI"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS1" pad="RTS"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD1" pad="RXD"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL1" pad="SCL"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA1" pad="SDA"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM-CLK1" pad="SIM-CLK"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM-DATA1" pad="SIM-DATA"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM-RST1" pad="SIM-RST"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM-VDD1" pad="SIM-VDD"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK2N1" pad="SPK2N"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK2P1" pad="SPK2P"/>
<connect gate="G$1" pin="SPKN1" pad="SPK1N"/>
<connect gate="G$1" pin="SPKP1" pad="SPK1P"/>
<connect gate="G$1" pin="STATUS1" pad="STATUS"/>
<connect gate="G$1" pin="TMP-BAT1" pad="TEMP-BAT"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD1" pad="TXD"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT1" pad="VBAT"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT3" pad="VBAT2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCHG1" pad="VCHG"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD-EXD1" pad="VDD-EXT"/>
<connect gate="G$1" pin="VRTC1" pad="VRTC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
