<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<settings>
<setting alwaysvectorfont="no"/>
<setting verticaltext="up"/>
</settings>
<grid distance="0.1" unitdist="inch" unit="inch" style="lines" multiple="1" display="no" altdistance="0.01" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
<layers>
<layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="2" name="Route2" color="1" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="3" name="Route3" color="4" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="4" name="Route4" color="1" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="5" name="Route5" color="4" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="6" name="Route6" color="1" fill="8" visible="no" active="yes"/>
<layer number="7" name="Route7" color="4" fill="8" visible="no" active="yes"/>
<layer number="8" name="Route8" color="1" fill="2" visible="no" active="yes"/>
<layer number="9" name="Route9" color="4" fill="2" visible="no" active="yes"/>
<layer number="10" name="Route10" color="1" fill="7" visible="no" active="yes"/>
<layer number="11" name="Route11" color="4" fill="7" visible="no" active="yes"/>
<layer number="12" name="Route12" color="1" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="13" name="Route13" color="4" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="14" name="Route14" color="1" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="15" name="Route15" color="4" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="51" name="tDocu" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
</layers>
<library>
<description>&lt;b&gt;RECOM POWER SOLUTIONS&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Constant Current Output, Power LED Driver&lt;br&gt;
http://www.recom-international.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Autor librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="RCD-24/W">
<description>&lt;b&gt;DC/DC Converter&lt;/b&gt; RCD.24 Series /W&lt;p&gt;
Source: http://www.recom-international.com/pdf/Innoline-2008/RCD-24.pdf</description>
<wire x1="-10.975" y1="7.675" x2="10.975" y2="7.675" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="10.975" y1="7.675" x2="10.975" y2="-7.675" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="10.975" y1="-7.675" x2="-10.975" y2="-7.675" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-10.975" y1="-7.675" x2="-10.975" y2="7.675" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-9.525" y="5.715" radius="0.635" width="0" layer="21"/>
<pad name="1" x="-8.75" y="3.81" drill="1" diameter="1.6764"/>
<pad name="4" x="-8.75" y="-3.81" drill="1" diameter="1.6764"/>
<pad name="5" x="8.75" y="-3.81" drill="1" diameter="1.6764" rot="R180"/>
<pad name="6" x="8.75" y="3.81" drill="1" diameter="1.6764" rot="R180"/>
<text x="-11.0592" y="7.9094" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.35" y="0" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="RCD-24/W/X1">
<description>&lt;b&gt;DC/DC Converter&lt;/b&gt; RCD.24 Series //W/X1&lt;p&gt;
Source: http://www.recom-international.com/pdf/Innoline-2008/RCD-24.pdf</description>
<wire x1="-10.975" y1="7.675" x2="10.975" y2="7.675" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="10.975" y1="7.675" x2="10.975" y2="-7.675" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="10.975" y1="-7.675" x2="-10.975" y2="-7.675" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-10.975" y1="-7.675" x2="-10.975" y2="7.675" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-9.525" y="5.715" radius="0.635" width="0" layer="21"/>
<pad name="1" x="-8.75" y="3.81" drill="1" diameter="1.6764"/>
<pad name="2" x="-8.75" y="1.27" drill="1" diameter="1.6764"/>
<pad name="4" x="-8.75" y="-3.81" drill="1" diameter="1.6764"/>
<pad name="5" x="8.75" y="-3.81" drill="1" diameter="1.6764" rot="R180"/>
<pad name="6" x="8.75" y="3.81" drill="1" diameter="1.6764" rot="R180"/>
<text x="-11.0592" y="7.9094" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.35" y="-2.54" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="RCD-24/W/X2">
<description>&lt;b&gt;DC/DC Converter&lt;/b&gt; RCD.24 Series /W/X2&lt;p&gt;
Source: http://www.recom-international.com/pdf/Innoline-2008/RCD-24.pdf</description>
<wire x1="-10.975" y1="7.675" x2="10.975" y2="7.675" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="10.975" y1="7.675" x2="10.975" y2="-7.675" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="10.975" y1="-7.675" x2="-10.975" y2="-7.675" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-10.975" y1="-7.675" x2="-10.975" y2="7.675" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-9.525" y="5.715" radius="0.635" width="0" layer="21"/>
<pad name="1" x="-8.75" y="3.81" drill="1" diameter="1.6764"/>
<pad name="3" x="-8.75" y="-1.27" drill="1" diameter="1.6764"/>
<pad name="4" x="-8.75" y="-3.81" drill="1" diameter="1.6764"/>
<pad name="5" x="8.75" y="-3.81" drill="1" diameter="1.6764" rot="R180"/>
<pad name="6" x="8.75" y="3.81" drill="1" diameter="1.6764" rot="R180"/>
<text x="-11.0592" y="7.9094" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.35" y="0" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="RCD-24/W/X3">
<description>&lt;b&gt;DC/DC Converter&lt;/b&gt; RCD.24 Series /W/X3&lt;p&gt;
Source: http://www.recom-international.com/pdf/Innoline-2008/RCD-24.pdf</description>
<wire x1="-10.975" y1="7.675" x2="10.975" y2="7.675" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="10.975" y1="7.675" x2="10.975" y2="-7.675" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="10.975" y1="-7.675" x2="-10.975" y2="-7.675" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="-10.975" y1="-7.675" x2="-10.975" y2="7.675" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-9.525" y="5.715" radius="0.635" width="0" layer="21"/>
<pad name="1" x="-8.75" y="3.81" drill="1" diameter="1.6764"/>
<pad name="2" x="-8.75" y="1.27" drill="1" diameter="1.6764"/>
<pad name="3" x="-8.75" y="-1.27" drill="1" diameter="1.6764"/>
<pad name="4" x="-8.75" y="-3.81" drill="1" diameter="1.6764"/>
<pad name="5" x="8.75" y="-3.81" drill="1" diameter="1.6764" rot="R180"/>
<pad name="6" x="8.75" y="3.81" drill="1" diameter="1.6764" rot="R180"/>
<text x="-11.0592" y="7.9094" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.35" y="-1.27" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="RCD-24B-DIL">
<description>&lt;b&gt;DC/DC Converter&lt;/b&gt; RCD.24 Series Through Hole Case Style&lt;p&gt;
Source: http://www.recom-international.de/pdf/Innoline/RCD-24B.pdf</description>
<wire x1="-12" y1="7.115" x2="11.99" y2="7.115" width="0.2032" layer="51"/>
<wire x1="11.99" y1="7.115" x2="11.99" y2="-7.14" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="11.99" y1="-7.14" x2="-12" y2="-7.14" width="0.2032" layer="51"/>
<wire x1="-12" y1="-7.14" x2="-12" y2="7.115" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-10.16" y="-5.08" radius="0.635" width="0" layer="21"/>
<pad name="1" x="-8.89" y="-7.62" drill="1" diameter="1.6764" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-6.35" y="-7.62" drill="1" diameter="1.6764" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-3.81" y="-7.62" drill="1" diameter="1.6764" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-1.27" y="-7.62" drill="1" diameter="1.6764" rot="R90"/>
<pad name="7" x="6.35" y="-7.62" drill="1" diameter="1.6764" rot="R180"/>
<pad name="8" x="8.89" y="-7.62" drill="1" diameter="1.6764" rot="R180"/>
<pad name="9" x="8.89" y="7.62" drill="1" diameter="1.6764" rot="R270"/>
<pad name="10" x="6.35" y="7.62" drill="1" diameter="1.6764" rot="R270"/>
<pad name="13" x="-1.27" y="7.62" drill="1" diameter="1.6764"/>
<pad name="14" x="-3.81" y="7.62" drill="1" diameter="1.6764"/>
<pad name="15" x="-6.35" y="7.62" drill="1" diameter="1.6764"/>
<pad name="16" x="-8.89" y="7.62" drill="1" diameter="1.6764"/>
<text x="-12.7" y="-6.35" size="1.27" layer="25" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-1.27" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="RCD-24B-SMD">
<description>&lt;b&gt;DC/DC Converter&lt;/b&gt; RCD.24 Series SMD Case Style&lt;p&gt;
Source: http://www.recom-international.de/pdf/Innoline/RCD-24B.pdf</description>
<wire x1="-12" y1="7.115" x2="11.99" y2="7.115" width="0.2032" layer="51"/>
<wire x1="11.99" y1="7.115" x2="11.99" y2="-7.14" width="0.2032" layer="21"/>
<wire x1="11.99" y1="-7.14" x2="-12" y2="-7.14" width="0.2032" layer="51"/>
<wire x1="-12" y1="-7.14" x2="-12" y2="7.115" width="0.2032" layer="21"/>
<circle x="-10.16" y="-5.08" radius="0.635" width="0" layer="21"/>
<smd name="1" x="-8.89" y="-8.495" dx="1.2" dy="3.6" layer="1"/>
<smd name="2" x="-6.35" y="-8.495" dx="1.2" dy="3.6" layer="1"/>
<smd name="3" x="-3.81" y="-8.495" dx="1.2" dy="3.6" layer="1"/>
<smd name="4" x="-1.27" y="-8.495" dx="1.2" dy="3.6" layer="1"/>
<smd name="7" x="6.35" y="-8.495" dx="1.2" dy="3.6" layer="1"/>
<smd name="8" x="8.89" y="-8.495" dx="1.2" dy="3.6" layer="1"/>
<smd name="9" x="8.89" y="8.495" dx="1.2" dy="3.6" layer="1" rot="R180"/>
<smd name="10" x="6.35" y="8.495" dx="1.2" dy="3.6" layer="1" rot="R180"/>
<smd name="13" x="-1.27" y="8.495" dx="1.2" dy="3.6" layer="1" rot="R180"/>
<smd name="14" x="-3.81" y="8.495" dx="1.2" dy="3.6" layer="1" rot="R180"/>
<smd name="15" x="-6.35" y="8.495" dx="1.2" dy="3.6" layer="1" rot="R180"/>
<smd name="16" x="-8.89" y="8.495" dx="1.2" dy="3.6" layer="1" rot="R180"/>
<text x="-12.7" y="-6.35" size="1.27" layer="25" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-7.62" y="-1.27" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="RCD-24/W/X3">
<wire x1="-10.16" y1="10.16" x2="10.16" y2="10.16" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="10.16" x2="10.16" y2="-10.16" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="-10.16" x2="-10.16" y2="-10.16" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-10.16" y1="-10.16" x2="-10.16" y2="10.16" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-10.16" y="11.43" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-12.7" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="VIN" x="-12.7" y="7.62" length="short" direction="in"/>
<pin name="GND" x="-12.7" y="2.54" length="short" direction="pwr"/>
<pin name="DIM" x="-12.7" y="-2.54" length="short" direction="pas"/>
<pin name="OUT+" x="12.7" y="7.62" length="short" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="OUT-" x="12.7" y="-2.54" length="short" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="PWM-ON/OFF" x="-12.7" y="-7.62" length="short" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RCD-24/W/X1">
<wire x1="-10.16" y1="7.62" x2="10.16" y2="7.62" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="7.62" x2="10.16" y2="-7.62" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="-7.62" x2="-10.16" y2="-7.62" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-10.16" y1="-7.62" x2="-10.16" y2="7.62" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-10.16" y="8.89" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-10.16" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="VIN" x="-12.7" y="5.08" length="short" direction="in"/>
<pin name="GND" x="-12.7" y="0" length="short" direction="pwr"/>
<pin name="DIM" x="-12.7" y="-5.08" length="short" direction="pas"/>
<pin name="OUT+" x="12.7" y="5.08" length="short" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="OUT-" x="12.7" y="0" length="short" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="RCD-24/W/X2">
<wire x1="-10.16" y1="7.62" x2="10.16" y2="7.62" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="7.62" x2="10.16" y2="-7.62" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="-7.62" x2="-10.16" y2="-7.62" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-10.16" y1="-7.62" x2="-10.16" y2="7.62" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-10.16" y="8.89" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-15.24" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="VIN" x="-12.7" y="5.08" length="short" direction="in"/>
<pin name="GND" x="-12.7" y="0" length="short" direction="pwr"/>
<pin name="OUT+" x="12.7" y="5.08" length="short" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="OUT-" x="12.7" y="0" length="short" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="PWM-ON/OFF" x="-12.7" y="-5.08" length="short" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RCD-24/W">
<wire x1="-10.16" y1="5.08" x2="10.16" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="5.08" x2="10.16" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="-5.08" x2="-10.16" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-10.16" y1="-5.08" x2="-10.16" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-10.16" y="6.35" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-7.62" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="VIN" x="-12.7" y="2.54" length="short" direction="in"/>
<pin name="GND" x="-12.7" y="-2.54" length="short" direction="pwr"/>
<pin name="OUT+" x="12.7" y="2.54" length="short" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="OUT-" x="12.7" y="-2.54" length="short" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
<symbol name="RCD-24B">
<wire x1="-10.16" y1="12.7" x2="10.16" y2="12.7" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="12.7" x2="10.16" y2="-12.7" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="10.16" y1="-12.7" x2="-10.16" y2="-12.7" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-10.16" y1="-12.7" x2="-10.16" y2="12.7" width="0.254" layer="94"/>
<text x="-10.16" y="13.97" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="-10.16" y="-15.24" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="VIN@1" x="-12.7" y="10.16" length="short" direction="in"/>
<pin name="GND@1" x="-12.7" y="2.54" length="short" direction="pwr"/>
<pin name="VANA" x="-12.7" y="-5.08" length="short" direction="pas"/>
<pin name="OUT+@1" x="12.7" y="10.16" length="short" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="OUT-@1" x="12.7" y="2.54" length="short" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="VDIG" x="-12.7" y="-10.16" length="short" direction="pas"/>
<pin name="VREF" x="12.7" y="-5.08" length="short" direction="in" rot="R180"/>
<pin name="VADJ" x="12.7" y="-10.16" length="short" direction="pas" rot="R180"/>
<pin name="VIN@2" x="-12.7" y="7.62" length="short" direction="in"/>
<pin name="GND@2" x="-12.7" y="0" length="short" direction="pwr"/>
<pin name="OUT+@2" x="12.7" y="7.62" length="short" direction="out" rot="R180"/>
<pin name="OUT-@2" x="12.7" y="0" length="short" direction="out" rot="R180"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="RCD-24*/W/X1" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Constant Current Output LED Driver&lt;/b&gt; Analogue Dimming&lt;p&gt;
Source: http://www.recom-international.de/pdf/Innoline/RCD-24.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RCD-24/W/X1" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RCD-24/W/X1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DIM" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-0.30">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-0.35">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-0.50">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-0.60">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-0.70">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-1.00">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-1.20">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RCD-24*/W/X2" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Constant Current Output LED Driver&lt;/b&gt; PWM ON/OFF&lt;p&gt;
Source: http://www.recom-international.de/pdf/Innoline/RCD-24.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RCD-24/W/X2" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RCD-24/W/X2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM-ON/OFF" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-0.30">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-0.35">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-0.50">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-0.60">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-0.70">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-1.00">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-1.20">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RCD-24*/W/X3" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Constant Current Output LED Driver&lt;/b&gt; Analogue Dimming and PWM Dimming ON/OFF&lt;p&gt;
Source: http://www.recom-international.de/pdf/Innoline/RCD-24.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RCD-24/W/X3" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RCD-24/W/X3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DIM" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM-ON/OFF" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-0.30">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-0.35">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-0.50">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-0.60">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-0.70">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-1.00">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-1.20">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RCD-24*/W" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Constant Current Output LED Driver&lt;/b&gt; without Dimming&lt;p&gt;
Source: http://www.recom-international.de/pdf/Innoline/RCD-24.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RCD-24/W" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RCD-24/W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-0.30">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-0.35">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-0.50">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-0.60">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-0.70">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-1.00">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
<technology name="-1.20">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RCD-24B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DC/DC-Converter&lt;/b&gt; Constant Current Output, Power LED Driver&lt;p&gt;
Source: http://www.recom-international.de/pdf/Innoline/RCD-24B.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RCD-24B" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RCD-24B-DIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+@1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+@2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-@1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-@2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VADJ" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VANA" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDIG" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN@1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN@2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-0.70">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="/SMD" package="RCD-24B-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+@1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+@2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-@1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-@2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VADJ" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VANA" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDIG" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN@1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN@2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-0.70">
<attribute name="MF" value="" constant="no"/>
<attribute name="MPN" value="" constant="no"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" constant="no"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
